Техническое задание.
1. Наименование объекта закупки: Краны шаровые для МУП «Водоканал» 
г. Йошкар-Ола.
2.  Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование Товара
	
Характеристики Товара
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Коды ОКПД2

	1
	
Кран шаровый 11б27п1 Ду15 Ру40 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг
	Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 4 (40)
Диаметр условного прохода DN, мм: 15
Характеристика рабочей среды: вода, пар
Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С
Материал корпуса: латунь
Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен
Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР)
Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A"
Уплотнение шпинделя: фторопластовое
Тип привода: ручной
год выпуска: не ранее 2025 г.
Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет.
	шт
	14
	28.14.13.131  
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)


	2
	
Кран шаровый 11б27п1 Ду20 Ру40 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг
	Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 4 (40)
Диаметр условного прохода DN, мм: 20
Характеристика рабочей среды: вода, пар
Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С
Материал корпуса: латунь
Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен
Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР)
Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A"
Уплотнение шпинделя: фторопластовое
Тип привода: ручной
год выпуска: не ранее 2025 г.
Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет.
	шт
	6
	28.14.13.131  
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)


	3
	
Кран шаровый 11б27п1 Ду25 Ру40 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг
	Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 4 (40)
Диаметр условного прохода DN, мм: 25
Характеристика рабочей среды: вода, пар
Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С
Материал корпуса: латунь
Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен
Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР)
Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A"
Уплотнение шпинделя: фторопластовое
Тип привода: ручной
год выпуска: не ранее 2025 г.
Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет.
	шт
	8
	28.14.13.131  
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)


	4
	Кран шаровый 11б27п1 Ду32 Ру25 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг
	Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 2,5 (25)
Диаметр условного прохода DN, мм: 32
Характеристика рабочей среды: вода, пар
Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С
Материал корпуса: латунь
Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен
Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР)
Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A"
Уплотнение шпинделя: фторопластовое
Тип привода: ручной
год выпуска: не ранее 2025 г.
Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет.
	
шт.
	
6
	28.14.13.131  
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)


	5
	
Кран шаровый 11б27п1 Ду40 Ру25 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг
	Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 2,5 (25)
Диаметр условного прохода DN, мм: 40
Характеристика рабочей среды: вода, пар
Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С
Материал корпуса: латунь
Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен
Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР)
Класс герметичности ГОСТ 9544-93: "A"
Уплотнение шпинделя: фторопластовое
Тип привода: ручной
год выпуска: не ранее 2025 г.
Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет.
	шт
	4
	28.14.13.131  
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)


	6
	
Кран шаровый 11б27п1 Ду50 Ру25 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг
	Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 2,5 (25)
Диаметр условного прохода DN, мм: 50
Характеристика рабочей среды: вода, пар
Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С
Материал корпуса: латунь
Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен
Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР)
Класс герметичности ГОСТ 9544-93: "A"
Уплотнение шпинделя: фторопластовое
Тип привода: ручной
год выпуска: не ранее 2025 г.
Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет.
	шт
	5
	28.14.13.131  
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)




1.Требования к качеству и гарантийному сроку поставляемого товара:
1.1. Товар должен отвечать требованиям ГОСТ, СанПиН, также и иным действующим нормативным правовым актам. Иметь сертификаты соответствия, удостоверения качества, маркировочные ярлыки, декларации о соответствии качества продукции, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, подтверждающие качество поставляемых товаров и их соответствие требованиям законодательства РФ.
1.2.Товар должен быть новым, не бывшим в употребление. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от общего срока годности.
1.3. На товар должен быть предоставлен паспорт производителя с указанными сроками гарантии.
1.4.Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. 
[bookmark: __UnoMark__6636_313793656]2. Условия, место доставки и срок поставки товара:
2.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Срок поставки товара: Поставка Товара производится силами и средствами 
поставщика в соответствии с условиями Договора. Место доставки товара: МУП «Водоканал», г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2.  Поставка Товара осуществляется в течение 5-и рабочих дней с момента заключения Договора. 
2.3. Оплата   по   настоящему Договору   осуществляется   по   безналичному   расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

    	       Нач. ГСВиВ ___________________ Н.В. Баранов 
                      И.о Нач.РЭУ   ________________  О.П. Болдянкина 
