


	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ

	1
	Лампа-лупа предназначена для освещения рабочей зоны без теней и искажений.
	Соответствие

	2
	Белая лампа-лупа холодного света для освещения рабочей зоны без тени и искажений.
	Соответствие

	3
	Технические характеристики:
	

	3.1
	Крышка для защиты линзы 
	Наличие

	3.2
	Светодиодная лампа (60 диодов) для оптимального освещения рабочей зоны 
	Наличие

	3.3
	Регулировка интенсивности освещения (5 режимов) 
	Наличие

	3.4
	Холодный белый свет
	Соответствие

	3.5
	Потребляемая мощность, не более, ВхА
	                     9

	3.6
	Диаметр лупы, не более, мм
	150

	3.7
	Диаметр лампы, не более мм
	224

	3.8
	Увеличение, не менее, диоптрия
	3 или 5

	3.9
	Параметры электросети, не более, В/Гц
	220-240/50

	3.10
	Размер головы лампы, не более, мм
	224 х 270

	3.11
	Полное выдвижение, не более, мм
	1253

	3.12
	Высота со штативом, не более, мм
	1890

	3.13
	Вес лампы без штатива, не более, кг
	3,2

	4
	Комплектация:
	

	4.1
	Лампа-лупа
	Наличие



	4.2
	Штатив для лампы-лупы тяжелый на, не менее, 5-ти опорах, с колесами. Изготовлен из стальной трубы с гальваническим защитно-декоративным белым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.
	Наличие

	5
	Регистрационное удостоверение
	Наличие

	6
	Сертификат соответствия либо декларация о соответствии
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