Приложение № 1

 к извещению об электронном аукционе 

Описание объекта закупки 
Техническое задание на замену стационарной УКВ  радиостанции на служебно – разъездном теплоходе «Онего»
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики запчастей
	Кол-во, 
ед. изм.

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя
	

	
	1
	
	

	
	
	
	

	
	
	Источники  питания
	Аккумулятор 7-12 вольт.Зарядное устройство
	

	
	
	Степень защиты
	Не ниже IP44-лицевая сторона, весь корпус
	

	
	
	Диапазон частот
	1 подиапазон – 300.125-300.500 МГц.. 2 подиапазон-336.025-336.500 МГц.
	

	
	
	Выходная мощность
	Минимальная – 1 Вт. Максимальная – 5 Вт.
	

	
	
	Чувствительность
	Не более 0,2 мкВ по СИНАД
	

	
	
	Количество фиксированных  каналов связи
	36 (программируемых каналов).
	

	
	
	Способ связи  
	Симплекс. Двухчастотный симплекс.
	

	
	
	Класс излучения
	16KOF3EJN
	

	
	
	Разнос частот  между соседними каналами 
	25.0 КГц.
	

	
	
	Выходная мощность звукового канала
	0,5Вт-на встроенный динамик
	

	
	
	Волновое сопротивление антенны
	50Ом
	


	   
	Носимая радиостанция УКВ диапазона
	Комплектность:
	

	
	
	- приёмо-передатчик  (  радиостанция  )
	

	
	
	Зарядное устройство(входное напряжение 220вольт:выходное напряжение 9-12 вольт)
	

	
	
	- антенна, аккумулятор,крепление, для ношения на поясе.
	

	
	
	- паспорт с руководством по эксплутации.
	

	
	
	-  сертификат РКО.
	


	№
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2/КТРУ
	Ед. изм.
	Количество
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Портативная радиостанция речного диапазона
Аргут А-36 
	26.30.11.192
	шт.
	1
	Параметры 

	
	
	
	
	
	Рабочий диапазон частот
	300-400
	МГц
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Частотный диапазон
	UHF
	
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Максимальная выходная мощность передатчика
	5
	Вт
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Тип радиоинтерфейса
	Аналоговый
	
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Количество каналов
	199
	Ед.
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Шаг сетки частот
	12,5 и 25,0
	кГц
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Сопротивление антенны
	50
	Ом
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Габаритные размеры (ШхВхГ) с антенной
	62х268х37
	Мм
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Масса с АКБ и антенной
	235
	Гр.
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Тип аккумуляторной батареи
	Li-ion
	
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Емкость аккумуляторной батареи
	1500
	мАч
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Напряжение питания
	7,4
	В
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Время работы в цикле 5/5/90
	7,5
	Ч
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	От -30 оС до 
+60 оС
	Гра-дусы
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Приемник 

	
	
	
	
	
	Тип
	Супергетероин
	
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с
	0,20 мкВ 
(шаг частот 12,5)
0,16 мкВ
(шаг частот 25,0)
	гКц
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Интермодуляционная избирательность
	70
	дБ
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Номинальная выходная мощность
	0,45
	Вт
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Передатчик 

	
	
	
	
	
	Отклонение частоты в миллионных долях (N10-6)
	2,5
	Доли
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Мощность несущей
	4
	Вт
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Максимальная девиация частоты
	2,5 мкВ 
(шаг частот 12,5)
5,0 мкВ
(шаг частот 25,0)
	гКц
	Характеристика является обязательной для применения

	
	
	
	
	
	Уровень побочных излучений
	-60
	дБ
	Характеристика является обязательной для применения


	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики запчастей
	Кол-во, 
ед. изм.

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Источники  питания
	БП. Входное напряжение 220 и 24 вольта: выход 12 волььт.
	

	
	
	Степень защиты
	Не ниже IP22-тыльная сторона, IP44-лицевая сторона 
	

	
	
	Диапазон частот
	1 подиапазон – 300.125-300.500 МГц.. 2 подиапазон-336.025-336.500 МГц.
	

	
	
	Выходная мощность
	Минимальная – 1 Вт. Максимальная – 15 Вт.
	

	
	
	Чувствительность
	Не более 0,2 мкВ по СИНАД
	

	
	
	Количество фиксированных  каналов связи
	27 (программируемых каналов).
	

	
	
	Способ связи  
	Симплекс. Двухчастотный симплекс.
	

	
	
	Класс излучения
	16KOF3EJN
	

	
	
	Разнос частот  между соседними каналами 
	25.0 КГц.
	

	
	
	Волновое сопротивление аннтено-фидерного тракта
	50 Ом – при соглосовании:  не более 1,2.
	

	
	
	Выходная мощность звукового канала
	1 Вт – на встроенный динамик, и 5 Вт – внешний громкоговоритель.
	


	    
	1
	Стационарная (не носимая) радиостанция УКВ диапазона.
	Технические характеристики стационарной УКВ радиостанции.

	
	
	- приёмо-передатчик  (  радиостанция в комплекте с тангетой, и держателем тангеты )
	

	
	
	- блок питания ( Входное напряжение 220 вольт, 24 вольта: выход 12 вольт ), с кабелями питания.
	

	
	
	- антенна, с кронштейном и крепежом, ВЧ кабель с разъёмами (  длина не менее 10-ти метров )
	

	
	
	- паспорт с руководством по эксплутации.
	

	
	
	-  сертификат РКО.
	


	    
	3
	Поставка  АКБ носимых УКВ ГРАНИТ   в количестве 6 штук


Гарантия Поставщика на поставляемую продукцию – не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемки. 
Место доставки товара, выполнения работы, исполнения услуги: Российская Федерация, Республика Карелия, м.о Медвежьегорский, пгт. Повенец, РОП 3-й шлюз. 


