Техническое задание
на приобретение выключателей

Тип включения/управления - Клавиша
Тип комплектации - Комплект (в сборе)
Количество клавиш - 1
Номин. ток - 10 А
Степень защиты - IP54
Способ монтажа – накладной, внешний
Тип крепления - в распор (лапками) и винтами
Способ подключения - винтов. зажим/клемма
Подсветка – не требуется
Схема подключения - выключатель 1-полюс.
Количество – 5 шт
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