	Наименование
	Характеристики

	ТЕЛЕЖКА сервировочная нерж. 3 уровня
	Не более ДхШхВ 850х500х900, 
3 уровня, 
разборная, 
с колесами d75мм, 
стойки из труб квадратного сечения не менее 25х25 мм, 
макс. нагрузка на полку не менее 40 кг

	ТЕЛЕЖКА для сбора посуды 2-х ярусная 
	Не более ДхШхВ 950Lх500Wх950H, 
2 яруса,
колеса d=100мм,
 h полок=100мм 
нерж.сталь AISI201, 
толщина полки не менее 0,53мм, 
размер в разобранном виде: не более 960х530х140мм



 

