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Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных, канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования в помещениях Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4.

1. Наименование услуг: техническое обслуживание и эксплуатация отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования Управления.
2. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.12.2026 года.
ОКПД2: 81.10.10.000
1.2. Место нахождения объекта: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4. (основное здание и здание пристройки).
Площадь, занимаемая Управлением составляет:
Основное здание – 1 449,30 кв.м.;
Здание пристройки – 2 236,70 кв.м.
1.4. Приемка оказанных услуг осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая проведение экспертизы оказанных услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	Исполнитель не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным предоставляет Заказчику документы о приемке: акт оказанных услуг в 2-х экземплярах, счет на оплату, счета-фактуры (при наличии) и (или) унифицированного передаточного документа (при наличии). Документы о приемке за декабрь 2026 Исполнитель предоставляет Заказчику до 20 декабря 2026.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя соответствующего Акта оказанных услуг в двух экземплярах, а также счета, счета-фактуры (при наличии) и (или) унифицированного передаточного документа (при наличии), рассматривает представленные документы, подписывает Акт оказанных услуг и передает один его экземпляр Исполнителю либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.
1.5. Сроки и условия оплаты оказанных услуг: Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания счета и акта оказанных услуг, предъявленных Исполнителем. В стоимость оказания услуг должны входить все расходы и затраты связанные с оказанием услуг, обязательные платежи и материалы. 
1.6. Срок действия контракта: 31.12.2026 г.
Источник финансирования: Финансирование расходов осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках выделенных лимитов на 2026 г..
3. Место оказания услуг и характеристики помещений.
	1. Место оказания услуг и его краткая характеристика
	Наименование и адрес объекта
	Краткая характеристика

	
	Нежилые помещения по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4. (основное здание и здание пристройки).
	Помещения в основном здании – 1 449,30 кв.м.;
Здание пристройки – 2 236,70 кв.м. - четырехэтажное административное здание с техническим этажом и подвалом, строительный объём 2 236,70м³; 
- помещения Управления запитаны от городских сетей через кабельную сборку на наружной стене с вводом в собственную электрощитовую на 0-м этаже. Основными потребителями являются серверы, лифт, АРМы, кондиционеры, водонагреватели, освещение с учётом семи счётчиков- здание имеет центральное теплоснабжение от городских сетей, общую для здания внутреннюю систему отопления стоячную однотрубную с верхней разводкой из стальных труб и чугунных ребристых батарей с подачей из подвального теплового пункта, находящегося на балансе Управления, с учётом через общий теплосчётчик. Обязанность по ежегодному гидравлическому испытанию общей внутренней системы отопления здания возложена на Управление;
- здание имеет централизованное водоснабжение, совмещённое с внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ) по стоякам из стальных труб, горячая вода подаётся от бытовых накопительных электронагревателей к каждому смесителю;
- отвод сточных вод производится по двум стоякам из чугунных труб в два приёмных колодца дворовой сети с отводом в магистральный коллектор;
- высота расположения светильников на тросах в актовом зале - 4м;

	2. Определения
	Услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования Управления, находящихся на балансе Управления, это:
  – содержание в исправном состоянии внутренних инженерных систем (отопления, холодного и горячего водоснабжения, осветительных и силовых электросетей, канализации).

	3. Цена контракта
	Цена Контракта составляет _____________ включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, включая стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, стоимость расходных материалов и комплектующих, применяемых Исполнителем при оказании услуг, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта включая НДС. 
(устанавливаемы приборы и оборудование приобретаются Заказчиком)

	4. Виды оказываемых услуг
	В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию

	5. Сроки оказания услуг
	С даты заключения контракта по 31.12.2026 г.



	7. Условия оказания услуг
	Исполнитель обязан:
- оказывать услуги только в отведённой для них зоне;
- содержать зону оказания услуг в течение всего времени оказания услуг в строгом соответствии с требованиями безопасности;
- после оказания услуг осуществлять уборку рабочей зоны и вывоз строительного мусора;
- выполнять требования к содержанию, срокам и качеству услуг в согласованные с начальником отдела материально-технического обеспечения Управления сроки;
- оказывать услуги в условиях действующего предприятия;
- выполнять аварийные услуги 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;

	8.  Общие требования к оказанию услуг
	Исполнитель обязан:
1. В срок не позднее дня подписания контракта со своей стороны, предоставить Заказчику:
- документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ, оказания услуг, в том числе на производство работ повышенной опасности. В случае изменения состава привлекаемого персонала Исполнитель обязан незамедлительно предоставить Заказчику вышеперечисленные документы на своих сотрудников и/или сотрудников соисполнителя;
- копию приказа о назначении ответственных лиц за охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность;
- копию приказа о назначении ответственного лица за проведение инструктажей (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности вместе с копиями удостоверений, подтверждающими право на проведение инструктажей;
2. До начала оказания услуг предоставить Заказчику на своих работников и/или работников соисполнителя:
- список сотрудников для организации допуска в здание Управления; 
- удостоверяющие личность документы;
- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке работникам Исполнителя (основным и совмещаемым: электромонтер, электрогазосварщик, стропальщик, слесарь и др.);
- документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории объектов Управления (удостоверения или копии протоколов проверок знаний требований охраны труда, удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, о проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, о допуске к работам на высоте и т.д.). Для работ на опасных производственных объектах дополнительно – документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций с участием представителей Ростехнадзора, в случае прохождения рабочими проверок знаний в комиссии Исполнителя необходимо представить копии протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора);
3. Проводить работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в организации Исполнителя, и с соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту;
4. При проведении работ повышенной опасности (работы в электроустановках, в тепоустановках, электросварочные, газосварочные работы, работы на высоте и др.) на территории действующего выделенного по акту-допуску объекта Управления должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется Исполнителем в соответствии с утвержденным порядком организации данного вида работ;
5. В случае выполнения работ повышенной опасности (работы в электроустановках, в тепоустановках, электросварочные, газосварочные работы, работы на высоте и др.) на территории сторонней организации оформить акт-допуск (наряд-допуск) у сторонней организации; 
6. Приостановить работы в случае получения письменного уведомления о выявлении нарушений вышеуказанных требований. Заказчик на основании уведомления имеет право расторгнуть с Исполнителем контракт;
7. За счет своих средств в соответствии с установленными нормами обеспечить своевременную выдачу своим работникам, осуществляющим деятельность на объектах Заказчика, инструмента, оборудования, приспособлений, расходных материалов и специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.
8. Нести ответственность за состояние условий труда на рабочих местах, за использование инструментов, оборудования, приспособлений, расходных материалов, соответствующих установленным нормам и требованиям в области пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям, за наличие на них сертификатов и разрешений для использования их на территории Российской Федерации, в случае, если действующим законодательством Российской Федерации установлено требование о наличии таких сертификатов или разрешений.
9. Нести ответственность за любые увечья, травмы (в том числе повлекшие смерть), ущерб или повреждение имущества, любые другие потери, издержки и расходы, которые могут иметь место при исполнении Исполнителем своих обязательств;
10. При выполнении работ все материалы и комплектующие должны быть новыми, (которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества, не иметь дефектов и повреждений.

	9. Обязанности Исполнителя при оказании услуг
	Исполнитель обязан:
1. обеспечить в рамках оказания услуг по обслуживанию проведение обследования технического состояния сетей и помещений с подготовкой рекомендаций по своевременному текущему либо капитальному ремонту помещений, сетей и замене оборудования, оформленных в виде дефектной ведомости ;
 Недобросовестное выполнение обязанностей по мониторингу помещений, сетей повлекшее за собой материальный ущерб Заказчику либо третьему лицу, доказанное независимой экспертизой, позволяет Заказчику требовать от Исполнителя полного возмещения причинённого ущерба;
2. обеспечить круглосуточную аварийную поддержку работы обслуживаемых сетей, в том числе в рабочие, праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика. Вызов от представителя Заказчика на аварийное техническое обслуживание принимается дежурным представителем Исполнителя круглосуточно по номеру телефона Исполнителя, указанному в контракте. Прибытие представителей Исполнителя для устранения аварии на обслуживаемых сетях - в течение одного часа со времени вызова в любое время суток. При превышении Исполнителем установленного срока Заказчик привлекает для устранения аварии третьих лиц.

	10. Требования к качеству и безопасности оказанных услуг
	Оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей, помещений Управления, общего имущества осуществляется в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
– «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811;
– «Правил устройств электроустановок», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; 
– «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н; 
– СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения».
Техническое обслуживание инженерной инфраструктуры здания осуществляется в соответствии с ГОСТ, а, также, следующими правилами, инструкциями и нормативными документами: 
- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», введенными в действие приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115; 
- «Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» № МДК 4-02.2001, утвержденной приказом Госстроя Российской Федерации от 13.12.2000 № 285; 
- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду";
- СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" -  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 24 июня 2003 г. N 110); 
-  СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 608, в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 882/пр);
- регламентными требованиями технических паспортов на установленное оборудование Заказчика. 
Качество оказанных услуг подтверждается проведением тестирования системы, для чего Исполнитель в присутствии представителя Заказчика производит проверку работоспособности системы.
Скрытые работы принимаются Заказчиком поэтапно, с подписанием акта на скрытые работы.
Все работники должны быть обеспечены Исполнителем спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
К оказанию оказанных услуг должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по охране труда.
При проведении газопламенных работ руководствоваться «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ», утверждённых приказом Минтруда РФ 11.12.2020 № 884н;
К выполнению электромонтажных работ привлекать лиц, обученных, имеющих допуск и удостоверение, подтверждающее квалификацию;
К оказанию услуг на высоте привлекать лиц, обученных, имеющих допуск и удостоверение, разрешающее работу на высоте;
К оказанию услуг по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей привлекать лиц, обученных, имеющих допуск и удостоверение, подтверждающее квалификацию.

	11. График оказания услуг
	Обслуживание инженерных сетей, помещений Управления, общего имущества осуществляется по режиму работы Управления:
	понедельник
	9.00-18.00
	четверг
	9.00-18.00

	вторник
	9.00-18.00
	пятница
	9.00-16.45

	среда
	9.00-18.00
	
	




	12. Требования к объёму гарантий качества услуг 
	Подрядчик гарантирует:
- качество оказанных услуг в соответствии с ГОСТ и техническими регламентами;
- качество применённых материалов в течение 12 месяцев;
- обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в период срока действия контракта;
- устранение за свой счёт недостатков в работах и дефектов материалов, выявленных в период гарантийного срока;
- выезд на объект для устранения возможных дефектов в гарантийный период.


Приложение:
1. Перечень и виды услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения, инженерного оборудования Управления;





























Приложение № 1
к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ  И ВИДЫ УСЛУГ
 по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования Управления
 
	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность

	Система хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, противопожарного водопровода

	1
	Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания с целью выявления неисправностей и их устранения (здание пристройки).
	Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)

	2
	Устранение неисправностей в системе водоснабжения, обеспечение ее удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки уплотнение сгонов, замена вышедшей из строя водоразборной и водозаборной арматуры (вентилей, кранов, задвижек, смесителей).
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	3
	Замена водомеров, счетчиков воды
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	Устранение неисправностей в системе канализации.

	1
	Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания с целью выявления неисправностей и их устранения.
	Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)

	2
	Устранение течи или смена гибкой подводки сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков  трубопроводов  к  сантехприборам,  замена  резиновых  манжет унитаза, подчеканка  раструбов,   регулировка   смывного   бачка  с   устранением   утечки,   укрепление сантехприборов.
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	3
	Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске (здание пристройки).
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	4
	Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек.
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	5
	Контроль работы ливневой системы 
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	 Устранение неисправности в системе отопления (здание пристройки).

	1
	Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения.
	1 раз в год
перед началом отопительного сезона

	2
	Устранение неисправностей в системах отопления  (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование.
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	3
	Уплотнение соединений, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	4
	Набивка сальников, мелкий текущий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек. 
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	5
	Наладка     и     регулировка    систем    с     ликвидацией     не прогревов, завоздушивания, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, регулирующей арматуре.
	Не менее 1 раза в год перед началом отопительного сезона и/или по мере необходимости в случае запуска системы отопления после аварийной ситуации. 

	Сварочные услуги

	1
	Выполнение сварки деталей, узлов, трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры.
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	2
	3амена аварийных участков трубопроводов длиной до двух метров систем отопления и водоснабжения.
	

	3
	Наплавка раковин и трещин.
	

	3. Оказание услуг по текущему ремонту инженерного оборудования.

	1
	Устранение течи запорной и водоразборной арматуры при авариях на трубопроводе с холодным водоснабжением,  замена сгонов,  установка  бандажей  на трубопроводе,  смена участков трубопровода (до 2м.), выполнение сварочных работ (услуг) при текущем ремонте или замене трубопровода (здание пристройки).
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	2
	Прочистка    засоров    сантехнических    приборов (унитазов,    раковин,    умывальников, сифонов), канализационных труб и стояков внутри здания и до первого колодца, заделка свищей и зачеканка раструбов, замена негодных сифонов и участков трубопровода (до 2 м.) для устранения засора или течи, выполнение сварочных работ (услуг) (здание пристройки).
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	3
	Оказание услуг по текущему ремонту и замене сгонов,  запорной арматуры, смене участков трубопровода (до 2м.), ликвидация  течи  путём  уплотнения  соединения  труб  отопления, выполнение сварочных работ (услуг) (здание пристройки).
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	4
	Оказание  сопутствующих  услуг:  рытьё траншей  при  текущем ремонте  или  замене  участка трубопровода, откачка воды из подвала при ликвидации аварий и после неё; вскрытие полов и потолков,   пробивка   отверстий   и   борозд   при   ликвидации   неисправностей   на   скрытых трубопроводах, отключение стояков и отдельных участков трубопроводов для производства ремонтных работ (услуг); опорожнение отключенных участков отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности (здание пристройки).
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	5
	Прочистка засоров сантехнических приборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов), канализационных труб и стояков внутри здания (основное здание).
	По мере необходимости и/или по заявке Заказчика

	Система электроснабжения

	1
	снятие и установка приборов учёта э/энергии и транформаторов тока для осуществления поверки с последующей сдачей прибора энергоснабжающей организации
	по мере истечения межповерочного интервала

	2
	Предоставление акта осмотра (акта выбраковки) осветительных приборов (потолочных светильников) для их замены и последующего списания
	По мере необходимости



ПЕРЕЧЕНЬ 
инженерных систем и оборудования Управления, 
подлежащих техническому обслуживанию 

	Наименование систем 
	Краткая характеристика систем 

	Наружные коммуникации (ул. Калинина, д.4 (здание пристройки))

	Водопровод, Ду 
	2ø 80  L = 51,0 м, материал труб - ПЭ

	Водопроводный колодец,
Запорная арматура: 
	1 шт.; 
– задвижка ø 300 мм – 1 шт.,
– задвижка ø 80 мм – 2 шт.,
Материал труб - чугун

	Канализация, Ду 
	2ø 100  L = 8,0 м, материал труб – чугун, ПЭ

	Канализационный колодец, Запорная арматура:
	2 шт.; 
– 2ø 200 мм (выпуск), длиной 13,0 м,
– 2ø 100 мм (выпуск), длиной 8,0 м,
Материал труб - чугун

	Ливневые стоки 
	Погружной дренажный насос 
Grundfos Unilift CC 9A1 – 1 шт. (при выходе из строя, ремонт насоса осуществляется по отдельному договору)



Отопление
	Источник тепла
	Котельная квартала № 82

	Количество стояков 
	50 шт.

	Магистрали (материалы) 
	Металл 

	Насосное оборудование ИТП 
	Циркуляция отопления: 
Danfoss Ду 40 – 2 шт, (при выходе из строя ремонт осуществляется по отдельному договору)

	Электропривод 
	РП-А-02      – 1 шт.

	Манометры 
	Манометры вакуумные (10 шт.)

	Радиаторы (тип, материалы) 
	Чугунные радиаторы 

	Дренажная система в ИТП
	Погружной насос – 1 шт. (при выходе из строя ремонт насоса осуществляется по отдельному договору)

	Водоснабжение и канализация

	Среднемесячное водопотребление
	95 м³

	Водомерный узел,                                     тип водомера, срок окончания поверки
	Счетчик расположен в цокольном этаже здания пристройки, СГВ-20, зав. № 20746688 (до 03.06.2027)

	Счетчики холодной воды, Ду 15
	Кол-во 6 шт. (основное здание)

	Горячее водоснабжение 
(Основное здание, здание пристройки) 
	Водонагреватели: 12 штук


	Тип канализации 
(Основное здание, здание пристройки)
	Центральная

	Количество 
санитарно-технического оборудования 
(Основное здание, здание пристройки)
	Унитазы -  21 шт.
Раковины – 22 шт. 
Смесители – 22 шт.
Душевые кабины -  5 шт.



УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ЗАЯВКЕ

	№ 
	Виды работ
	Ед. изм.
	Применяемые материалы и комплектующие

	 
	РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	 
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ
	 
	 

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	м
	кислород, ацетилен (входят в стоимость единицы работы)

	
	до 63 мм
	м
	 

	
	до 100 мм
	м
	 

	2
	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: 50, 110мм
	м
	-

	3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50мм
	м
	-

	
	100 мм
	м
	-

	 4
	Демонтаж труб полипропиленовых диаметром до 50мм
	м
	-

	 
	СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ХГВС

	 5
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм
	м/кг
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты

	
	
	
	труба чугунная канализационная диаметром 50мм

	 6
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм
	м/кг
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты

	
	
	
	труба чугунная канализационная диаметром 110мм

	 7
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
	м
	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

	 8
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм
	м
	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

	 9
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	10
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	11
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	12
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	13
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	14
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	15
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

	
	
	
	Краны шаровые с фланцевым присоединением, с ручкой, давлением: 1,6 МПа, диаметром 65 мм

	16
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм

	
	
	
	Краны шаровые с фланцевым присоединением, с ручкой, давлением: 1,6 МПа, диаметром 80 мм

	17
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром до 15 мм
	м/шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 16 x16 мм

	
	
	
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	18
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром  20 мм
	м/шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 20 x20 мм

	
	
	
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	19
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром  25 мм
	м/шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 25 x25 мм

	
	
	
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	 20
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 20 мм
	м
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм

	
	
	шт
	Муфта соединительная диаметром 20мм

	 21
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 25 мм
	м
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 25 мм

	
	
	шт
	Муфта соединительная диаметром 25мм

	 22
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 32 мм
	м
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 32 мм

	
	
	шт
	Муфта соединительная диаметром 32мм

	23 
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 50 мм
	м
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 50 мм

	
	
	шт
	Муфта соединительная диаметром 50мм

	 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХГВС

	 24
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	м
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм

	 25
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 м
	м
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм

	 26
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	м
	труба чугунная канализационная диаметром 50мм

	 27
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	м
	труба чугунная канализационная диаметром 110мм

	 28
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	м
	труба чугунная канализационная диаметром 50мм

	 29
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	м
	труба чугунная канализационная диаметром 110мм

	30
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 31
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 32
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 33
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м/шт
	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

	
	
	
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 34
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм

	 35
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

	 36
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм

	 37
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 16 x16 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	 38
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 20 x20 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	 39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 25 x25 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	 40
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 32 x32 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 32 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 41
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 20мм

	
	
	шт
	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм

	 42
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 25 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 25мм

	
	
	шт
	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм

	 43
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 32 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 32мм

	
	
	шт
	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 32 мм

	 44
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	шт
	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	45 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	шт
	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 46
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	шт
	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 47
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	шт
	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 48
	Врезка в металлопластик
	шт
	-

	 49
	Врезка в полипропилен
	шт
	-

	 
	СНЯТИЕ АРМАТУРЫ И САНТЕХПРИБОРОВ

	50 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	шт
	-

	 51
	Снятие крана шарового
	шт
	 

	 52
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	шт
	-

	 53
	Снятие водосчётчиков диаметром: до 50 мм
	шт
	-

	 54
	Снятие гибких подводок
	шт
	-

	 55
	Снятие сифона с гофрой
	шт
	-

	 56
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	шт
	-

	 57
	Демонтаж: умывальников и раковин
	шт
	 

	 58
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	шт
	-

	 59
	Демонтаж: моек
	шт
	-

	 61
	Демонтаж: сидений к унитазам
	шт
	-

	62
	Демонтаж: сифонов
	шт
	-

	63
	Демонтаж электроводонагревателя накопительного
	шт
	-

	 66
	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе
	шт
	-

	
	МОНТАЖ САНТЕХПРИБОРОВ

	68
	Установка умывальника с пьедесталом
	шт
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с пьедесталом, трапециевидные, размер 600х450х150 мм

	69
	Установка умывальника накладного типа
	шт
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые , трапециевидные, размер 600х450х150 мм

	70
	Установка умывальника на кронштейнах
	шт
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые навесные, трапециевидные, размер 600х450х150 мм

	71
	Монтаж мойки металлической врезной
	шт
	Мойка из нержавейки, 600*800мм

	 72
	Установка смесителя
	шт
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками

	
	
	шт
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором

	 73
	Установка водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	м
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм

	
	
	шт
	Тройник полипропилен 20*20*20

	
	
	шт
	Угол 90 градусов полипропилен, диаметр 20мм

	
	
	шт
	Муфта соединительная полипропиленовая, диаметр 20мм, наружная резьба 1/2" латунь

	
	
	шт
	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм

	75 
	Установка гибкой подводки
	шт
	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм

	 76
	Установка сифона 
	шт
	-

	 77
	Установка крана шарового
	шт
	-

	 78
	Установка унитаза-компакт
	шт
	унитаз-компакт с бачком

	 79
	Установка сиденья на унитаз
	шт
	

	 
	СМЕНА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

	 80
	Смена смесителей: без душевой сетки
	шт
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками

	
	
	
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором

	 81
	Смена кран-буксы смесителя
	шт
	кран-букса шлиц керамика

	 82
	Смена прокладок смесителя
	шт
	ремкомплект

	 83
	Смена: сидений к унитазам
	шт
	Сиденье-крышка к унитазу 

	 84
	Смена: гофры к унитазам
	шт
	Манжета гофрированная диаметром 110мм

	85 
	Смена: гофры с демонтажом-монтажом унитаза
	шт
	Манжета гофрированная диаметром 110мм

	 86
	Смена: сифона к умывальникам и мойкам
	шт
	Сифон бутылочный с решёткой из нержавеющей стали

	87 
	Смена: смывных бачков
	шт
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы

	88 
	Смена: гибких подводок
	шт
	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм

	 89
	Смена: унитазов типа "Компакт"
	шт
	Унитаз-компакт «Комфорт»

	 90
	Смена: унитазов (без бачка)
	шт
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой

	91 
	Смена: мойки
	шт
	Мойка из нержавейки, 600*800мм

	92 
	Смена умывальника с пьедесталом
	шт
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с пьедесталом, трапециевидные, размер 600х450х150 мм

	 93
	Смена умывальника накладного типа
	шт
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые , трапециевидные, размер 600х450х150 мм

	 94
	Смена умывальника на кронштейнах
	шт
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые навесные, трапециевидные, размер 600х450х150 мм

	 95
	Смена биде
	шт
	фарфор, напольное, горизонтальный выпуск

	97 
	Смена водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	м
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм

	
	
	шт
	Тройник полипропилен 20*20*20

	
	
	шт
	Угол 90 градусов полипропилен, диаметр 20мм

	
	
	шт
	Муфта соединительная полипропиленовая, диаметр 20мм, наружная резьба 1/2" латунь

	
	
	шт
	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм

	 98
	Смена: шарового крана 
	шт
	-

	 99
	Замена сливного механизма в бачке унитаза
	шт
	арматура универсальная с боковым приводом

	 100
	Регулировка смывного бачка
	шт
	-

	 
	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ

	 101
	Прочистка сифона
	шт
	-

	 102
	Очистка канализационной сети: внутренней
	м
	-

	 103
	Очистка канализационной сети: дворовой
	м
	-

	 104
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора
	шт
	-

	СМЕНА АРМАТУРЫ

	 105
	Смена задвижек диаметром:          50 мм
	шт
	прокладки, болты

	
	
	
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 50 мм

	
	
	
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм

	 106
	Смена задвижек диаметром:            100 мм
	шт
	прокладки, болты

	
	
	
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм

	
	
	
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм

	107
	Смена задвижек диаметром:            150 мм
	шт
	прокладки, болты

	
	
	
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм

	
	
	
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм

	МОНТАЖ АРМАТУРЫ

	108 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	 шт
	Вентиль запорный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводумуфтовое

	 109
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	Вентиль запорный чугунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое

	 110
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	Вентиль запорный чугунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое

	 
	РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

	111 
	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3
	шт
	-

	 112
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3
	шт
	расширительный бак (входит в соимость единицы работы)

	 113
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	м
	-

	 114
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
	м
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	115
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм
	м
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	116
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм
	м
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	117
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 16 x16 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	118
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 20 x20 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	119
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 25 x25 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	120
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	Трубы стальные водогазопроводные, диаметром 20 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	121
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	Трубы стальные водогазопроводные, диаметром 25 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	122
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	Трубы стальные водогазопроводные, диаметром 32 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	123
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	 стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	124
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	м
	 стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	125
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 65 мм
	м
	 стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 65 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

	126
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 80 мм
	м
	 стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 80 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

	 127
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 100 мм
	м
	 стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 100 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

	128
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 16 x16 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм

	
	
	кг
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	129
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 20 x20 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм

	
	
	кг
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	130
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм
	шт
	Муфта цанговая для металлополимерных труб,  диаметр 25 x25 мм

	
	
	м
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм

	
	
	кг
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты

	
	
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое

	 131
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 20мм

	
	
	шт
	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм

	 132
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 25 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 25мм

	
	
	шт
	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм

	 133
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 32 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 32мм

	
	
	шт
	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 32 мм

	 134
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 50 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 50 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 50мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 135
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 63 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 63мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	 136
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 75 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 75 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 75мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

	 137
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 90 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 90 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 90мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

	 138
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
	шт
	Трубы  трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 110 мм

	
	
	м
	Муфта соединительная диаметром 110мм

	
	
	шт
	Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое

	139
	Монтаж трубной изоляции на трубопроводы
	м
	Теплоизоляция для труб Энергофлекс

	140
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
	шт
	сгоны (входят в стоимость единицы работы)

	141
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм
	шт
	сгоны (входят в стоимость единицы работы)

	142
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
	шт/кг
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 4,0 мм

	143
	Установка байпаса на радиатор отопления
	шт
	-

	144
	Установка терморегулятора на радиатор отопления
	шт
	кран радиаторный прямой с термоголовкой

	145
	Демонтаж: радиатора чугунного весом до 80 кг
	шт
	-

	146
	Установка радиаторов: чугунных
	шт
	Радиаторы отопительные чугунные 8 секций

	 147
	Демонтаж радиатора биметаллического
	шт
	-

	 148
	Смена радиатора биметаллического
	шт
	-

	 149
	Установка радиатора отопления (подводка полипропиленом)
	шт
	материалы (труба, преходник, вентиль с американкой) входят в стоимость

	 150
	Установка радиатора отопления (подводка металлом)
	шт
	материалы (труба, сгоны, вентиль с американкой) входят в стоимость

	 151
	Установка радиаторов на готовую подводку: стальных
	секция/шт
	Радиаторы алюминиевые количество секций 1, мощность 155 Вт

	
	
	секция/шт
	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт

	152
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

	
	
	шт
	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со сгоном

	
	
	шт
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм

	
	
	шт
	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР

	
	
	шт
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением

	
	
	шт
	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм

	
	
	шт
	Вентиль терморегулирующий радиаторный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 3/4", с внутренней и наружной резьбой

	
	
	шт
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)

	
	
	шт
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)

	
	
	шт
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)

	153
	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг
	шт
	-

	154
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания без снятия
	шт
	-

	155
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг со снятием
	шт
	-

	156
	Промывка водой системы отопления: с осмотром системы
	м³ объёма здания
	-

	157
	Промывка водой системы отопления: с осмотром системы
	м трубопровода
	 

	158
	Слив воды из системы
	100м³
	-

	159
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
	шт
	-

	160 
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	шт
	-

	 161
	Смена: воздушных кранов радиаторов
	шт
	Кран латунный для спуска воздуха

	 162
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м трубопровода
	-

	 163
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м трубопровода
	-

	 164
	Смена жалюзийных решеток
	шт
	Решетки металлические, размер 450x450 мм

	РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	ДЕМОНТАЖ
	 
	 

	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2
	м
	-

	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	м
	-

	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	м
	-

	Демонтаж кабель-канала
	м
	-

	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт
	-

	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт
	-

	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	-

	Демонтаж трансформатора тока
	шт
	-

	ЗАМЕНА
	 
	 

	Замена ламп: накаливания
	шт
	Лампы накаливания общего назначения 75 Вт

	Замена ламп: люминесцентных
	шт
	

	Замена светильников: с лампами накаливания
	шт
	Светильник настенно-потолочный с рассеивателем  НПО 22-100

	Замена светильников светодиодных панелей
	шт
	Светильник светодиодный, 595x595мм, 6500К, 2900 ЛМ

	Замена: выключателей
	шт
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Legrand, цвет белый

	
	шт
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Legrand, цвет белый

	Замена: розеток
	шт
	Розетка открытой проводки Legrand с заземлением, без шторок, цвет белый

	
	шт
	Розетка скрытой проводки с заземлением, без шторок

	
	шт
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки

	Замена автомата однополюсного
	шт
	Автомат однополюсный 20А

	Замена автомата трёхполюсного
	шт
	Автомат трёхполюсный 32А

	Замена электросчетчиков
	шт
	без стоимости счётчика

	Ремонт силового предохранительного шкафа
	шт
	-

	Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм
	2м
	Кабель-канал (короб) 40x25 мм

	
	
	Кабель-канал (короб) 25x16 мм

	
	
	Кабель-канал (короб) 40х16 мм

	Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 63 мм
	2м
	Кабель-канал (короб) 60х40 мм

	
	
	Кабель-канал (короб) 60x60 мм

	Прокладка провода в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	-

	Прокладка кабеля трех-пятижильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение: NUM 3х2,5 мм2

	
	м
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение,: NUM 3х1,5 мм2

	
	м
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660

	Монтаж коробок ответвительных на стене
	шт
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм

	
	шт
	Коробка разветвительная для скрытой проводки размером 80х40 мм

	Штробление стен под прокладку провода
	м
	-

	Затягивание провода в гофротрубу
	м
	-

	Прокладка трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм

	Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 16 мм2
	м
	Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 20 мм

	
	м
	Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 16 мм

	Установка выключателя: одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	-

	Установка выключателя: одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	-

	Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением

	Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	Розетка скрытой проводки с заземлением

	Монтаж светильника: с подвеской к смонтированной тросовой проводке
	шт
	Светильник светодиодный  двухламповый 76W,9500L

	Монтаж распределительного щитка на 9 модулей с расключением
	шт
	Щит распределительный навесной металлический на 9 модулей 

	
	
	Щит распределительный навесной на 12 модулей пластмассовый

	Монтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А
	шт
	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 200А

































