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Описание объекта закупки
(Техническое задание) 
	[bookmark: _Hlk206157167]№
п/п
	Наименование товара
	Ед.
изм
	Кол-во
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя

	[bookmark: _Hlk206156901][bookmark: _Hlk206156988]1
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
14.12.30.190
	штука
	11
	Вид защиты
	Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания;

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Костюм 

	
	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской

	
	
	
	
	Размер 
	По согласованию с заказчиком, в том числе:

52-54/182-188-6
52-54/170-176	- 1
60-62/182-188-1 
52-54- /158-164- 2 
 60-62/170-176-1

	
	
	
	
	Модель 
	Модель костюма должна состоять из рабочей мужской куртки на пуговицах и рабочих брюк. Костюм должен быть оснащен широкими светоотражающими полосами не менее 50 мм для безопасной работы в местах с плохим освещением. Благодаря усилению плечевого и шагового шва, а также усилительным накладкам в области колен и локтей униформа отличается повышенной надежностью, износостойкостью и длительным периодом эксплуатации. Костюм рабочий должен быть изготовлен по ГОСТ, с изнаночной стороны брюк и куртки расположены этикетки для указания ФИО. Летняя рабочая куртка прямого кроя с регулировкой по объему на поясе не стесняет движения, очень удобна в работе. Для хранения записей должен быть предусмотрен нагрудный карман. Рабочие брюки с карманами должны застегиваться на пуговицы, а также должны быть предусмотрены шлевки для фиксации ремнем.
Комплектация: куртка, брюки


	
	
	
	
	Цвет
	по согласованию с заказчиком

	
	
	
	
	Ткань: 
	Ткань: костюмная смесовая
Состав: хлопок - 80%, полиэфир - 20%, плотность 250 г/м²
Отделка: ВО
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: нагрудный и боковые
Световозвращающие полосы на куртке и брюках.
Цвет: темно-синий

	2
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
14.12.30.190
	штука
	6
	Вид защиты
	Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания;

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Костюм /халат 

	
	
	
	
	Половая принадлежность
	Женский

	
	
	
	
	Размер 
	По согласованию с заказчиком: в том числе:
46-48/158-164 –1 
58-60/170-176-2 
48-50/158-164-1 
52-54 /158-164 1 
52-54/164-170-1 

	
	
	
	
	Модель
	
Халат женский с короткими рукавами, с центральной застежкой на пуговицы, с рельефными швами, с отложным воротником, с хлястиками-завязками на талии, с двумя боковыми накладными карманами

	
	
	
	
	Цвет
	по согласованию с заказчиком

	
	
	
	
	Ткань: 
	Халат должен состоять из смесовой ткани:
Состав ткани: не более 33% полиэфир, не менее 60%хлопок, плотность ткани должна составлять не менее 240 гр/м2, 
МВО-пропитка

	3
	Одежда специальная для защиты  от конвективной теплоты 
14.12.30.190

	штука.
	2
	Вид защиты
	Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания;

	
	
	
	
	Наименование изделия
	  Костюм МОЛЕСКИН

	
	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской

	
	
	
	
	Размер 
	52-54/170-176-1
62-64/170-176-1

	
	
	
	
	Модель
	Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, кратковременного воздействия открытого пламени), уровни защиты A1, B1, C1, F1, Ти, Тт, Тп, То.
Защита от общих производственных загрязнений, З.

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: молескин, огнестойкая пропитка.
Застежка: потайная, на пуговицах.
Карманы: в рельефных швах, накладной на брюках.
Усилительные накладки: на полочках, рукавах, передних половинках брюк.
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве кокетки.

	
	
	
	
	Цвет
	по согласованию с заказчиком

	
	
	
	
	Ткань
	Ткань: молескин, , хлопок – 100%, 280 г/м², огнестойкая пропитка.


	4
	Обувь с защитным металлическим подноском
 
15.20.32.122

	пара.
	10
	Вид обуви по высоте заготовки верха	 	

	Ботинки


	
	
	
	
	Половой признак
	Мужская

	
	
	
	
	Размеры 
	По согласованию с заказчиком, в том числе:	
42	4
 43-      4
44	2 


	
	
	
	
	Ботинки кожаные для защиты ног от общих производственных загрязнений в отапливаемых помещениях неутепленные 
	 Материал подошвы - ПУ, НИТРИЛ
Материал верха - Натуральная кожа
Материал подкладки – Текстиль

	[bookmark: _Hlk206152966]
	
	
	
	Материал покрытия: брезент
	

	
	
	
	
	Плотность: 240 г/м2
	

	
	
	
	
	Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100%
	

	5


	Средства индивидуальной защиты глаз 
32.99.11.199
	шт.
	2
	Вид защиты
	Защита от капель и брызг жидкостей

	
	
	
	
	Описание модели
	Очки должны быть изготовлены из  из ударопрочного, травмобезопасного поликарбоната. 1 оптический класс. Полностью отсутствуют оптические искажения за счет использования высококачественного материала стекол Увеличенная защита от попадания механических частиц и жидкостей сверху и сбоку.Антизапотевающие свойства покрытия стекол являются постоянными, даже после многократной очистки.
Сферическая форма очков гарантируют великолепный обзор. Мягкие заушники регулируемые по длине и углу наклона позволяют адаптировать очки под индивидуальные требования пользователя. Мягкие носоупоры обладают противоскользящим действием. Вставка в верхней части оправы — защита от пыли, пота и переохлаждения.
Совместимы со всеми видами касок и каскеток.



	
	
	
	
	Наименование изделия
	Очки открытого типа





	6
	Средства индивидуальной защиты глаз 
32.92.11.199
	шт.
	12
	Вид защиты
	защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей.

	
	
	
	
	Описание модели
	Очки открытого типа должны быть изготовлены из поликарбоната, обеспечивающего защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм при полном отсутствии искажений.

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Очки открытого типа

	7
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее
32.99.11.199
	шт.
	12
	Вид защиты
	Защита от аэрозолей; противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью 

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Фильтрующая полумаска

	8
	Обувь с защитным металлическим подноском
 
15.20.32.122 



	пара.
	3
	Вид обуви по высоте заготовки верха	 	

	Ботинки


	
	
	
	
	Половой признак
	Мужская

	
	
	
	
	Вид обуви по сезонности	
	Не утепленная

	
	
	
	
	Размер (штихмассовый)
	41-1,
43-2

	
	
	
	
	Модель 
	Подносок – Металл не менее 200 Дж
Крепление подошвы - Литьевое
Высота обуви – не менее 17см
Вид застежки - Клапан, пряжка

	
	
	
	
	Цвет
	Черный 

	
	
	
	
	Вид защиты	
	Защита от брызг расплавленного металла и горячих частиц Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС


	
	
	
	
	Материал 
	из натуральной кожи с защитным подноском.
Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011
Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм
Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ). Подошва кислотощёлочестойкая и маслобензостойкая
Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

	9
	Одежда специальная защитная
14.12.11.110

	Шт.
	1
	Вид защиты
	Защита от термических рисков электрической дуги 

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Костюм термостойкий

	
	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской 

	
	
	
	
	Модель 
	Костюм летний (куртка, брюки или полукомбинезон) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; от теплового излучения; от конвективной теплоты; от кратковременного воздействия открытого пламени; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термоогнестойкой антиэлектростатической ткани. Вся используемая фурнитура – стойкая к химическим и термическим воздействиям. 
Защита не менее 25 кал/см2

	
	
	
	
	Размер
	По согласованию с заказчиком В том числе:
56-58/176-180 	- 1


	
	
	
	
	Цвет
	
	по согласованию с заказчиком

	
	
	
	
	Материал 
	Термоогнестойкая антиэлектростатическая ткань или эквивалент (88% х/б, 12% ПА, в том числе 2% антиэлектростатическая нить), НМВО, плотность не менее 305 г./м2 

	10
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
15.20.32.122 


	пара.
	1
	Вид защиты
	Защита от механических воздействий (ударов) и  термических рисков электрической дуги

	
	
	
	
	Вид обуви по высоте заготовки верха
	Ботинки 


	
	
	
	
	Половой признак
	Мужская

	
	
	
	
	Вид обуви по сезонности	
	Неутепленная

	
	
	
	
	Размер (штихмассовый)
	42,43,44,45

	
	
	
	
	Модель 
	Обувь имеет защиту от термических рисков электрической дуги
Антипрокольная кевларовая стелька

	
	
	
	
	Размеры 
	
43	1

	
	
	
	
	Цвет
	
	Черный 

	
	
	
	
	Рекомендуемый  материал 
	Подкладка: текстиль
Подносок: композитный материал (Мун 200)
Подошва: двухслойная, полиуретан и резина на основе нитрильного каучука (300°С / 60 с)


	11
	Средства защиты рук
14.12.30.150


	пара.
	1
	Вид защиты
	от термических рисков электрической дуги

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Перчатки термостойкие

	
	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской 

	
	
	
	
	Модель 
	Перчатки диэлектрические  термостойкие для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; от теплового излучения; от конвективной теплоты; от кратковременного воздействия открытого пламени из огнестойкого трикотажного полотна, 


	
	
	
	
	Цвет
	
	по согласованию с заказчиком

	
	
	
	
	Материал 
	натуральный латекс

	[bookmark: _Hlk209630935]12
	Средства защиты головы
32.99.11.160
	шт.
	13
	Вид защиты
	Защита от механических воздействий 

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Каскетка защитная 

	
	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской 

	
	
	
	
	Модель 
	Каскетка защитная , универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер.
Ткань: смесовая, полиэфир - 65%, хлопок - 35%. В затылочной части регулировка по размеру головы с 56 см по 59 см с помощью пластикового ремешка-застежки.

	
	
	
	
	Цвет
	
	по согласованию с заказчиком

	
	
	
	
	Цвет
	
	любой

	
	
	
	
	Рекомендуемый  материал 
	ПВХ (PVC) 

	13


	Средства защиты руки 
 14.12.30.150

	пара.
	1
	Вид защиты
	Защита от пониженных температур 

	
	
	
	
	Наименование изделия
Перчатки 
 Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм Вн
Материал основы: 100% хлопок, двухслойный трикотаж: интерлок и джерси с начесом.
Материал покрытия: морозостойкое ПВХ
Цвет:  по согласованию с заказчиком
Манжета: трикотажный манжет надежно фиксирует руку, защищая запястье от механических повреждений и попадания под манжету грязи и пыли.
Длина: не менее 240/250/260/270 мм.
Температурный режим: до -50°С. Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.


	14
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
14.12.30.190
	штука
	3
	Вид защиты - Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания;
Наименование изделия - Костюм /халат 
Половая принадлежность - мужской
Размер  - по согласованию с заказчиком: в том числе:52-54/164-170-2
Модель - Халат мужской с длинными рукавами, с центральной застежкой на пуговицы, с рельефными швами, с отложным воротником, с хлястиками-завязками на талии, с двумя боковыми накладными карманами
Цвет -по согласованию с заказчиком
Ткань: - Халат должен состоять из смесовой ткани:
Состав ткани: не более 33% полиэфир, не менее 60%хлопок, плотность ткани должна составлять не менее 240 гр/м2, 
МВО-пропитка

	15
	Одежда специальная для защиты от Защита от пониженных температур
	штука
	4
	Вид защиты - Защита от пониженных температур 
Наименование изделия -курта 
Половая принадлежность - мужской
Размер  - по согласованию с заказчиком: в том числе:52-54/164-170-1, 52-54/182-188-1, 60-62-/164-170-1, 60-62-/182-188-1,
1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс)
Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.

Состав ткани: Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие.
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках
Защитные элементы: две ветрозащитные планки
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону.
Цвет: -по согласованию с заказчиком
Теплая куртка для работы и повседневной носки. Оптимальный баланс прочности, комфорта и защиты.
Ткань верха — «Оксфорд» с полиуретановым покрытием. Благодаря прочному материалу модель ДРАЙВ С/О надежно защищает от общепроизводственных загрязнений, истирания, осадков и ветра 

	15
	Средства защиты рук
14.12.30.150


	пара.
	300
	Вид защиты
	от  общих производственных загрязнений 

	
	
	
	
	Наименование изделия
	Перчатки для защиты от рук от механических воздействий (истирание, порезы) в сухих средах

	
	
	
	
	Половая принадлежность
	универсальный

	
	
	
	
	Модель 
	Основа: хлопок, нейлон
Покрытие: ПВХ
Вид покрытия: точка ПВХ
Манжет: напульсник
Длина: 240-270 мм
Размеры: 9, 10
Защитные св-ва ТР ТС: класс риска 1
Произведены в России из отечественного сырья
Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с хлопком с плотностью вязки 10 петель на дюйм
Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена матричная ПВХ-микроточка по технологии SlipGrip®


	
	
	
	
	Цвет
	
	по согласованию с заказчиком

	
	
	
	
	Материал 
	Хлопок/нейлон




[bookmark: _GoBack]Весь Товар, поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 4 настоящего Технического задания, а также соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик обязан предоставить все документы, необходимые для составления отчёта в СФР по итогам закупок за счёт произведённых расходов на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а именно:
-сертификаты (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №878.
            -заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты – для СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; копия декларации о происхождении товара – для СИЗ, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.
 - документы, подтверждающие дату изготовления и срок годности приобретённых СИЗ (информационный лист о датах и сроках годности товаров - приложение к товарной накладной, либо - бирка, этикетка или упаковка).  
 Товар, не отвечающий требованиям и условиям настоящего договора, считается не поставленными, и Заказчик вправе отказаться полностью или в части от его оплаты.
Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.
 Гарантия качества действует в течение срока, указанного в ГОСТ, ТУ и сертификатах качества. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока и отвечать требованиям реальной размерности.

Товар должен быть упакован в тару производителя, обеспечивающую полную защиту Товара от повреждений при транспортировке. Упаковка должна быть целой, сухой, не деформированной. Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна быть в полном соответствии с ТР ТС, ГОСТ.
Товар должен быть промаркирован (размер, дата изготовления, срок эксплуатации. фирма производителя (Поставщика)).

