


Технические требования

	1
	Объект закупки
	Поставка шин пневматических для легковых автомобилей (ОТС – филиал РТУ РЭБОТИ (г. Севастополь))

	2
	ОКПД2/(КТРУ)
	ОКПД2 22.11.11.000 - «Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые»
КТРУ 22.11.11.000-00000007 - Шина пневматическая для легкового автомобиля;
КТРУ 22.11.11.000-00000004 - Шина пневматическая для легкового автомобиля

	3
	Единица измерения
	штука

	4
	Характеристики поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Указаны в приложении № 1 к техническим требованиям

	

	5
	Количество (объем) поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Шина пневматическая для легкового автомобиля (летняя) 235/65/R17 – 4 шт.;
Шина пневматическая для легкового автомобиля (летняя) 225/55/R17 – 4 шт.;
Шина пневматическая для легкового автомобиля (зимняя) 235/65/R17 – 4 шт.;
Шина пневматическая для легкового автомобиля (зимняя) 215/65/R16 – 4 шт.;
Шина пневматическая для легкового автомобиля 
(зимняя) 225/55/R17 – 4 шт.

	6
	Сопутствующие работы/ услуги
	Отсутствуют

	7
	Требования к товарам/работам/ услугам
	Товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил, в том числе ГОСТ 4754-97, ГОСТ Р 51893-2024, ГОСТ Р 52900-2007, ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005.
Все шины комплекта должны быть одной модели и иметь одинаковый рисунок протектора согласно требований п. 5.5. «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (Приложение к Основным положениям по допуску транспортных к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не иметь местных повреждений (пробоев, сквозных и несквозных порезов и прочие), которые обнажают корд, а также не иметь расслоения в каркасе, брекере, борте (вздутия), местные отслоения протектора, боковины и герметизирующего слоя), заводского производства со сроком изготовления не ранее 2026 года. 
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим на момент поставки требованиям законодательства РФ к данному виду товара, на территории РФ и подтверждаться сертификатами соответствия (на товары подлежащие сертификации), сертификат представляется вместе с товаром.
Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара и удостоверяет качество и безопасность товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
Гарантийный срок должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком (лицом, имеющим права действовать от имени Заказчика) документа о приемке.  
Поставляемый товар должен соответствовать санитарным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. Эксплуатируемый товар не должен наносить вреда имуществу заказчика, здоровью сотрудников и окружающей среде. 
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877.
Товар должен поставляться в упаковке завода, соответствующей требованиям нормативных документов к расфасовке, упаковке и маркировке продукции с указанием наименования товара, производителя, даты изготовления, срока годности, условий хранения, сопровождаться паспортом, гарантийным талоном, копии соответствующих сертификатов на поставляемый товар на русском языке (при наличии указанных сертификатов).
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность, целостность и качество при транспортировке любым видом транспорта, хранении и использовании, в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями.
Маркировка должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1958, а также действующим на территории РФ стандартам. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Текст должен быть на русском языке. Не допускается наличия на этикетках и поверхностях посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток.

	

	8
	Порядок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
	Товар поставляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 часов, в пятницу с 8:30 до 16:15 часов. 
Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:30 до 13:15 часов. 
*Поставщик товара должен учитывать этот график при поставке товара. 
Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки товара Поставщик обязан согласовать с Получателем товара дату и время поставки, данная информация должна быть направлена Поставщиком на электронную почту ОТС – филиал РТУ РЭБОТИ 
(г. Севастополь): ots-sevastopol@mail.ru или посредством телефонной связи +799120903441.
Поставщик должен обеспечить доставку товара в адрес Заказчика транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счёт средств Поставщика.
Требования по передаче товара:
Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
В момент поставки товара Поставщик передает получателю товара коды маркировок идентификации DataMatrix (копии) и сертификаты качества (по требованию Заказчика). Маркировка должна быть занесена в системе «Честный знак». 
В случае поставки товара ненадлежащего качества, в деформированной упаковке, не позволяющей поддерживать сохранность товара, поставщик обязан своими силами и за свой счет произвести замену товара.
Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления брака в партии за свой счёт. При этом гарантийный срок соразмерно продлевается на период устранения недостатков.
Поставщик несет все расходы по замене дефектного товара в течении гарантийного срока.
Некачественный, некомплектный товар считается не поставленным.

	9
	Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
	299011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 5А

	10
	Сроки поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
	В течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. 


	11.
	Срок действия контракта
	по 25.12.2026 г.

	12
	Порядок приемки поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг и сроки оплаты
	Поставщик в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара предоставляет Заказчику подписанные Поставщиком счёт, счёт-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС), товарную накладную (или УПД) в 2-х экземплярах с указанием номера контракта, наименования, единицы измерения, количества и стоимости поставленного товара.
Приемка поставленного товара в части соответствия его объему, качеству и требованиям, установленным в технических требованиях, осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с фактической даты поставки товара и получения Заказчиком от Поставщика документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту.
Проверка поставленного товара осуществляется Заказчиком посредством экспертизы, проводимой Заказчиком собственными силами.
В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям контракта, Заказчик в тот же срок направляет Исполнителю или вручает уполномоченному представителю Исполнителя мотивированный отказ от подписания документа о приемке с перечнем выявленных недостатков. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в пределах срока оказания услуг.
Расчеты производятся Заказчиком в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

	13
	Дополнительные расходы, включенные в цену контракта
	В цену контракта входят все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по контракту, включая расходы на доставку товара, погрузку и разгрузку, подъем на этаж, а также упаковку (упаковочные материалы), маркировку, сопровождение, страхование, хранение, уплату налогов и других обязательных платежей и официальных сборов, взимаемых на территории Российской Федерации.

	14
	Требования к нормативным документам
	Гарантийный талон

	15
	Применение национального режима
	В соответствии с постановлением Правительства РФ                       от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                             и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление) на данный товар применяется запрет закупки товаров, происходящих из иностранных государств. Так как начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна                         из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей,                                  в соответствии с п.п. «и» п. 5 Постановления запрет не применяется.

	16
	Дополнительные технические требования к объекту закупки
	-






  








Приложение № 1

	
	[bookmark: _Hlk216426083]№ п/п
	Код позиции ОКПД2/
КТРУ
	Наименование
товара
	Необходимое
количество/ шт.
	Основные характеристики

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения

	1.
	










22.11.11.000/
22.11.11.000-00000007










	Шина пневматическая для легкового автомобиля
HYUNDAI SANTA FE, 2012 г.в.
	4 штуки
	Категория использования шины
	обычная (дорожная)
	 

	
	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	17
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	235
	Миллиметр

	
	
	
	
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине
	65
	Процент

	
	
	
	
	Индекс категории скорости
	H
	 

	
	
	
	
	Индекс нагрузки
	≥ 100  и  < 110
	 

	
	
	
	
	Способ герметизации шины
	бескамерная
	 

	
	
	
	
	Тип конструкции
	радиальная
	 

	2.
	










22.11.11.000/
22.11.11.000-00000004
	Шина пневматическая для легкового автомобиля
HYUNDAI SANTA FE, 2012 г.в.
	4 штуки
	Категория использования шины
	зимняя
	 

	
	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	17
	Дюйм 
(25,4 мм)

	
	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	235
	Миллиметр

	
	
	
	
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине
	65
	Процент

	
	
	
	
	Индекс категории скорости
	R
	 

	
	
	
	
	Индекс нагрузки
	≥ 90  и  < 100
	 

	
	
	
	
	Способ герметизации шины
	бескамерная
	 

	
	
	
	
	Тип конструкции
	радиальная
	 

	 
	
	

	3.
	

22.11.11.000/
22.11.11.000-00000004
	Шина пневматическая для легкового автомобиля
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE2012 г.в.
 
 
	4 штуки
	Категория использования шины
	зимняя
	 

	
	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	16
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	215
	Миллиметр

	
	
	
	
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине
	65
	Процент

	
	
	
	
	Индекс категории скорости
	R
	 

	
	
	
	
	Индекс нагрузки
	≥ 100  и  < 110
	 

	
	
	
	
	Способ герметизации шины
	бескамерная
	 

	
	
	
	
	Тип конструкции
	радиальная
	 

	 
	
	

	4.
	









22.11.11.000/
22.11.11.000-00000007


	Шина пневматическая для легкового автомобиля
BMW 525d,  2012 г.в.
 
	4 штуки
	Категория использования шины
	обычная (дорожная)
	 

	
	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	17
	Дюйм 
(25,4 мм)

	
	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	225
	Миллиметр

	
	
	
	
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине
	55
	Процент

	
	
	
	
	Индекс категории скорости
	W
	 

	
	
	
	
	Индекс нагрузки
	≥ 100  и  < 110
	 

	
	
	
	
	Способ герметизации шины
	бескамерная
	 

	
	
	
	
	Тип конструкции
	радиальная
	 

	 
	
	         Дополнительная характеристика: комплект летних шин

	5.
	










22.11.11.000/
22.11.11.000-00000004
	Шина пневматическая для легкового автомобиля
BMW 525d,  2012 г.в.
 
 
	4 штуки
	Категория использования шины
	зимняя
	 

	
	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	17
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	225
	Миллиметр

	
	
	
	
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине
	55
	Процент

	
	
	
	
	Индекс категории скорости
	R
	 

	
	
	
	
	Индекс нагрузки
	≥ 100  и  < 110
	 

	
	
	
	
	Способ герметизации шины
	бескамерная
	 

	
	
	
	
	Тип конструкции
	радиальная
	 









