
Приложение №1 к Контракту

Техническое задание
 на выполнение работ по ремонту отопления в здании ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д.1

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
Оказание услуг, технологии и методы их производства должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями (ТУ), санитарными нормами и правилами (СанПиН), определяющими нормы и правила ремонтных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.
При выполнении работ (далее – Услуги, Работы)  по ремонту должны соблюдаться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 (с изменениями на 21.05.2021г.). 
Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами и за счет Исполнителя.
Исполнитель соблюдает правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

2.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Выполнение Работ по ремонту выполняются в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса с временной приостановкой работы системы ГВС и отопления, согласованной с Заказчиком.
Исполнитель обеспечивает присутствие своего представителя в месте оказания Услуг в течение всего срока выполнения Работ, полномочия которого должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью (приказом), передаваемой Заказчику не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Контракта. 
В соответствие с  правилами пропускного и внутриобъектного режима Заказчика,  в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Контракта Исполнитель согласовывает с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при выполнения Услуг с указанием их полномочий, а также передать Заказчику копии паспортов, разрешений на работу и других сопутствующих документов персонала, задействованного при производстве Работ, сведения о государственных регистрационных номерах автомашин, привлекаемых Исполнителем для выполнения Услуг.
Исполнитель проводит инструктаж персонала, задействованного при выполнении Услуг по ремонту, и обеспечивает соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, экологических и санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
Исполнитель назначает из числа своих работников лицо, ответственное за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности в месте оказания Услуг, предоставив Заказчику до начала выполнения Работ заверенную копию соответствующего приказа Исполнителя.
Исполнитель обязуется устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения Услуг по ремонту, при приёмке оказанных Услуг и/или в гарантийный период, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований настоящего Технического задания за свой счёт, своими средствами и в сроки, установленные Заказчиком.
Исполнитель обязуется оказывать услуги только в отведенной для оказания Услуг зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.
Исполнитель обязан соблюдать технологию и последовательность оказываемых Услуг согласно СНиП, СаНПин и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.
Техническое решение, подбор оборудования, схема размещения оборудования и инженерных сетей подлежит согласованию с Заказчиком до начала выполнения Услуг по ремонту.

1. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ
Исполнитель при выполнении Услуг обязан обеспечить на объекте безопасные условия труда и выполнение требований охраны труда, а также обеспечить соответствие результатов Работ с требованиями правил безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям качества и прочим требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством РФ.
Весь персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой.
К выполнению Услуг должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
Исполнитель обязан дополнительно соблюдать требования к безопасности выполняемых Работ и их результатов.
		
		
1. ОБЪЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
 Ремонт отопления:
Материалы:
· Труба ППР арм. стекловолокном D32 (стояки) - 40 м;
· Труба ППР арм. стекловолокном D25 (подводки) – 10 м;
· Кран шаровой проходной с американкой З/4'' – 28 шт.;
· Радиатор биметаллический 500 мм – 7 шт.;
· Конвектор водяной низкий – 4 шт.;
· Труба ПНД Ф 40 мм (на ремонт лежака) – 2 м.;
· Муфта ПНД (50х40 переходная + 40х40 прямая) – 2 шт.;
· Гильзы для прохода перекрытий и стен – 12 шт.;
· Фитинги ППР (углы, тройники, муфты) – 40 шт.;
· Крепления (хомуты сантехнические) – 30 шт.;
· Пленка полиэтиленовая строительная (рулон 100 м) – 1 рулон.
         Работы:
· Укрытие мебели – 1 усл. ед.;
· 3амена радиаторов и конвекторов (комплекс работ) – 11 шт.;
· Демонтаж старого оборудования, подводок, арматуры и кронштейнов - 11 шт.;
· Вынос демонтированного оборудования и материалов - 11 шт.;
· Разметка и установка кронштейнов - 11 шт.;
· Монтаж радиаторов/конвекторов с сопутствующими работами – 11 шт.;
· Подключение, установка запорно-регулирующей арматуры – 11 усл. ед.;
· Локальная опрессовка и гидравлическая проверка узла – 11 усл. ед.;
· Замена стояков (комплекс работ) – 1 усл. ед.;
· Демонтаж старых трубопроводов и стояков – 1 усл. ед.;
· Высверливание отверстий в полу – 10 шт.;
· Расширение отверстий + гильза в стене 1 м. – 2 шт.;
· Прокладка трубы стояков (ППР D32) – 40 м;
· Крепление и выравнивание стояков – 1 усл. ед.;
· Переподключение радиаторов – 10 шт.;
· Замена участка трубы стальной (операционный шов) – 1 усл. ед.;
· Замена участка трубы ПНД – 1 усл. ед.;
· Гидравлические испытания трубопровода – 1 усл. ед.


2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Срок оказания Услуг на объекте составляет 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента подписания Контракта.
Время работы: с 9-00 до 17-30 в рабочие дни.
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3. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ
24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами акта выполненных работ. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении оказания Услуг по ремонту оборудования и совместно с Заказчиком производят пусконаладочные работы с целью определения соответствия с требованиями настоящего Технического задания и установления корректной работы отремонтированных узлов.
Сдача-приемка результатов оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и оформляется актом выполненных работ.





	
	




