ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку сейфа 

1. Наименование закупки: поставка сейфа (далее - Товар).
2. Цель закупки: хранение служебной документации.
3. Срок (период) поставки товара: с даты заключения контракта по 30.09.2026 (включительно).
4. Доставка товара осуществляется по адресу: вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул.1812 года, д.14. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.
5. Прочие требования:
5.1 Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2 Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических условий.
5.3 Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев;
5.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную (Универсальный передаточный документ (УПД)), а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.5 Срок приемки Заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
5.6 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
6. Технические характеристики товара:


	№ п/п
	
Номер
КТРУ/ОКПД2
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование харак-ки
	Значение харак-ки
	
	
	

	1
	
25.99.21.110-00000003
	Сейф металлический 



	Сейф металлический 



	Высота внутренняя
	≤ 500 миллиметр
	В соответствии с КТРУ	Штука
	1

	
	
	
	
	Глубина внутренняя
	> 200  и  ≤ 400 миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Длина внутренняя
	≤ 500 миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Защитные свойства
	Взломостойкий
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Количество замков каждой независимой секции
	1 Штука
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Количество независимых секций
	1 Штука
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Количество полок, шт
	1
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Количество ригелей
	≥ 3 Штука
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Конструктивное исполнение
	Свободно стоящий
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Масса
	≤ 50  Килограмм
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Тип замка
	Ключевой
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Толщина боковых стенок корпуса
	≥ 2 миллиметр
	С целью усиления взломостойкости
	
	

	
	
	
	
	Толщина лицевой панели
	≥ 4 миллиметр
	С целью усиления взломостойкости
	
	



[bookmark: _GoBack]

image1.png





