	№
п\п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	1. 
	Труба стальная электросварная 57х3,5 мм
	Тип – прямошовная
Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) – 57 мм
Толщина стенки – 3,5 мм
	60
	м
	616,60
	36996,00

	2. 
	Кран латунный 57 мм
	Вид крана – шаровый
Форма корпуса – прямой
Тип присоединения – резьбовое
Номинальное давление – 1,6 мПа
Тип проточной части корпуса крана – неполнопроходной
Наименование (состав) рабочей среды – вода
Материал корпуса – латунь
Тип управления – привод ручной (рукоятка)
Номинальный диаметр – 50 мм
Тип резьбы – внутренняя-внутренняя
Max температура применения – не менее 150 °С
	1
	шт
	2704,00
	2704,00

	3. 
	Сгон стальной 50 мм
	Диаметр резьбы – 2 дюйма
Длина – 150 мм
Тип соединения – наружное
	3
	шт
	200,00
	600,00

	4. 
	Резьба стальная 50 мм
	Диаметр условного прохода – ≥ 40 и < 60 мм
Вид резьбы – короткая
Диаметр резьбы – 2 дюйма
	3
	шт
	75,00
	225,00

	5. 
	Муфта стальная 50 мм
	Диаметр условного прохода – 50 мм
Резьба – 2 дюйма
Тип резьбы – внутренняя-внутренняя
	3
	шт
	290,00
	870,00

	6. 
	Контргайка 50 мм 
	Материал изготовления – чугун
Номинальный диаметр – 50 мм
Резьба – 2 дюйма
	3
	шт
	109,00
	327,00

	7. 
	Лен сантехнический
	Назначение – газ, вода
Материал – длинноволоконный чесаный лен
Вес – не менее 100 гр
Бактерицидные свойства – да 
	2
	шт
	315,00
	630,00

	8. 
	Фланец 50*16 мм
	Тип – фланец приварной
Материал – сталь 20
Номинальный диаметр – 50 мм
Толщина – не менее 16 мм
Max рабочее давление – не ниже 16 бар
Количество крепежных отверстий – 4 шт
	20
	шт
	820,00
	16400,00

	9. 
	Болт 16х60 мм
	Размеры под ключ – 24 мм
Тип – нормальный
Диаметр резьбы – 16 мм
Направление резьбы – правая
Тип резьбы – полная
	80
	шт
	28,60
	2288,00

	10. 
	Гайка 16 мм
	Размеры под ключ – 24 мм
Диаметр резьбы – 16 мм
Направление резьбы – правая
	80
	шт
	11,83
	946,40

	11. 
	Прокладка паронитовая 50 мм
	Размер – 50 мм
Толщина – не менее 2 мм
Материал – паронит
	10
	шт
	17,00
	170,00

	12. 
	Грунт  серый
	Тип – органоразбавляемые
Наименование по типу пленкообразующего вещества – глифталевые (ГФ)
Форма выпуска – жидкость
Цвет – серый
Вес – не менее 1.9 кг
Тип основы – алкидная
Ударная прочность – не ниже 50 кгс/см²
Вязкость – более 45
	2
	шт
	690,00
	1380,00

	13. 
	Кисть 50 мм
	Вид щетины – натуральная
Форма пучка – прямоугольная
Вид материала рукоятки – дерево 
Ширина – 50 мм
	2
	шт
	70,00
	140,00

	14. 
	Растворитель 646 1 л
	Марка – 646
Объем – не менее 1 л
Для алкидных красок – да 
	2
	шт
	140,00
	280,00

	15. 
	Отражатель 5 мм
	Форма выпуска – рулон
Материал – вспененный полиэтилен
Фольгирование – да
Ширина – ≥ 1000 мм
Толщина – ≥ 5 мм
	60
	кв м
	58,00
	3480,00

	16. 
	Отвод Ø57 мм
	Тип отвода – 2,5D
Градус изогнутости – 90
Диаметр – > 40 и ≤ 60 мм
Толщина – > 3 и ≤ 4 мм
Метод изготовления – протяжка 
	10
	шт
	190,00
	1900,00

	17. 
	Круг отрезной 150 мм
	Максимальная частота вращения – 10200 об/мин
Назначение – по металлу
Тип диска – отрезной
Диаметр – 150 мм
Посадочный диаметр – 22.2 мм
Толщина – 1.8 мм
Форма – прямой
	10
	шт
	95,00
	950,00

	18. 
	Круг отрезной 230 мм
	Максимальная частота вращения – 6600 об/мин
Назначение – по металлу
Тип диска – отрезной
Диаметр – 230 мм
Посадочный диаметр – 22.2 мм
Толщина – 1.8 мм
Форма – прямой
	2
	шт
	178,00
	356,00

	19. 
	Хомут-стяжка 150 мм
	Тип – стяжка
Материал – нейлон
Длина – 150 мм
Ширина – не менее 3.6 мм
Фасовка – не менее100 шт
Цвет – черный
Стойкость к ультрафиолету – да
	3
	шт
	110,00
	330,00

	20. 
	Труба ПП Ø50 мм 
	Материал – полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
Класс эксплуатации – ХВ
Номинальный наружный диаметр – 50 мм
Стандартное размерное отношение – SDR6
Форма выпуска – прямой отрезок
Номинальная толщина стенки – 8,3 мм
Номинальное рабочее давление – 20
	104
	м
	465,00
	48360,00

	21. 
	Отвод ПП Ø50 мм
	Материал – полипропилен
Диаметр – 50 мм
Угол – 90°
Тип присоединения – под приварку
Цвет – белый
	16
	шт
	120,00
	1920,00

	22. 
	Тройник ПП Ø50х20х50 мм
	Материал – полипропилен
Диаметр боковых отверстий – 50 мм
Диаметр верхнего отверстия – 20 мм
Тип присоединения – под приварку
Цвет – белый
	3
	шт
	250,00
	750,00

	23. 
	Тройник ПП Ø50х32х50 мм
	Материал – полипропилен
Диаметр боковых отверстий – 50 мм
Диаметр верхнего отверстия – 32 мм
Тип присоединения – под приварку
Цвет – белый
	18
	шт
	135,00
	2430,00

	24. 
	Муфта соединительная ПП Ø50 мм
	Материал – полипропилен
Диаметр – 50 мм
Тип присоединения – под приварку
Цвет – белый
	20
	шт
	56,00
	1120,00

	25. 
	Муфта соединительная ПП Ø32 мм
	Материал – полипропилен
Диаметр – 32 мм
Тип присоединения – под приварку
Цвет – белый
	38
	шт
	22,00
	836,00

	26. 
	Кран ПП Ø32 мм
	Вид крана – шаровый
Форма корпуса – прямой
Тип присоединения – под приварку
Наименование (состав) рабочей среды – вода
Материал корпуса – полипропилен
Тип управления – привод ручной (рукоятка)
Номинальный диаметр – 32 мм
	16
	шт
	102,75
	1644,00

	27. 
	Отвод ПП Ø32 мм
	Материал – полипропилен
Диаметр – 32 мм
Угол – 90°
Тип присоединения – под приварку
Цвет – белый
	32
	шт
	30,00
	960,00

	28. 
	Резьба ПП Ø40мм
	Диаметр условного прохода – ≥ 40 и < 60 мм
Вид резьбы – короткая
Диаметр резьбы – 1 1/2" дюйма
	4
	шт
	50,00
	200,00

	29. 
	МВР 50 мм 1 1/2"
	Материал – полипропилен/латунь
Тип – комбинированная
Диаметр – 50 мм
Размер резьбы – 1 1/2 дюйма
Тип резьбы – внутренняя
Цвет – белый
Тип присоединения – под приварку/резьбовое
	4
	шт
	675,00
	2700,00

	30. 
	Кран ПП Ø50 мм
	Вид крана – шаровый
Форма корпуса – прямой
Тип присоединения – под приварку
Наименование (состав) рабочей среды – вода
Материал корпуса – полипропилен
Тип управления – привод ручной (рукоятка)
Номинальный диаметр – 50 мм
	2
	шт
	550,00
	1100,00

	31. 
	Труба ПП Ø32 мм
	Материал – полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
Класс эксплуатации – ХВ
Номинальный наружный диаметр – 32 мм
Стандартное размерное отношение – SDR6
Форма выпуска – прямой отрезок
Номинальная толщина стенки – 5,4 мм
Номинальное рабочее давление – 20
	20
	м
	185,00
	3700,00

	32. 
	Электроды 3 мм 
	[bookmark: _GoBack]Номинальный диаметр электрода – ≥ 3 и < 4 мм
Вид покрытия – рутиловое
Допустимое пространственное положение сварки или наплавки – для всех положений
Способ сварки – горячий
Назначение – для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
Вес в упаковке – не менее 1 кг
Тип – Э46
Марка – АНО-21
Тип сварочного тока – AC/DC
Предел прочности – не менее 470 МПа
Относительное удлинение – не менее 20%
Предел текучести – не менее 380 МПа
Ударная вязкость (KV) 0°C – не менее 59 Дж/см²
	4
	уп
	350,00
	1400,00

	Итого
	138092,40



Срок поставки товара – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта
Срок предоставления документов о приемке товара Поставщиком – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта (вместе с товаром).
Срок подписания документов  о приемке товара Заказчиком – не более 3 рабочих дней от даты предоставления документов.

