Техническое задание на поставку неуправляемого коммутатора и жесткого диска (в т. ч. эквивалентов)

	Коммутатор

	1. Наименование и цель закупки
Наименование объекта закупки: Поставка коммутаторов.
Количество: 2,00 шт.

	2. Технические характеристики основного варианта (D‑Link DES‑1016D/I1A)
Требуется поставка оборудования, полностью соответствующего либо превосходящего следующие характеристики:
Тип устройства: неуправляемый (unmanaged) коммутатор.
Количество портов: 16 × 10/100Base‑TX (RJ‑45).
Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с на порт (автосогласование).
Коммутационная матрица: не менее 3,2 Гбит/с.
Метод коммутации: Store-and-Forward.
Таблица MAC‑адресов: не менее 8K записей.
Буфер пакетов: не менее 256 КБ.
Поддержка стандартов: IEEE 802.3 (10BASE‑T), IEEE 802.3u (100BASE‑TX), автоопределение MDI/MDI‑X на всех портах.
Питание: внешний адаптер (AC/DC) либо встроенный блок питания; входное напряжение согласно спецификации производителя.
Энергопотребление: не более 15 Вт.
Условия эксплуатации: температура от 0 до +40 °C, влажность без конденсата до 90%.
Монтаж: настольный либо в 19″ стойку (при наличии комплекта для монтажа).
Индикация: светодиодные индикаторы на каждый порт (Link/Activity) и для питания.
Корпус: металлический.

	3. Требования к эквивалентам (замена/аналог)
Допускается поставка эквивалентного оборудования при условии полного соответствия или улучшения характеристик. Эквивалент должен:
Иметь не менее 16 портов 10/100Base‑TX с автосогласованием.
Обеспечивать коммутационную матрицу не ниже 3,2 Гбит/с.
Поддерживать Store-and-Forward коммутацию и автоопределение MDI/MDI‑X.
Обладать таблицей MAC‑адресов не менее 8K.
Соответствовать заявленным условиям эксплуатации и энергопотребления.
Иметь сопоставимую или улучшенную гарантию и сервисную поддержку на территории РФ.
Не допускаются: управляемые коммутаторы, модели с меньшим числом портов, без автосогласования, с устаревшими методами коммутации.

	4. Комплект поставки
В комплект поставки должно входить:
Коммутатор (в заводской упаковке).
Блок питания (если не встроен) с кабелем питания.
Комплект крепежа для установки в 19″ стойку (если применимо).
Паспорт изделия, руководство пользователя на русском языке.
Гарантийный талон (оригинал) с указанием срока гарантии.

	5. Требования к гарантии и поддержке
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки.
Сервисная поддержка: наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ.
Доступность ЗИП и документации: возможность заказа запчастей и получения технической документации в течение срока службы изделия.

	Жесткий диск

	1. Наименование и артикул
Наименование: внешний жёсткий диск Seagate Expansion. 
Артикул производителя: STKM2000400. 
Количество: 1 штука. 

	2. Технические характеристики (обязательные)
Тип накопителя: HDD. 
Номинальная ёмкость — не менее 2 ТБ, то есть не менее 2 000 000 000 000 байт. Отображаемый ОС объём — не менее 1,8 ТиБ
Форм‑фактор: 2,5 дюйма. 
Интерфейс подключения: USB 3.0 (или USB 3.2 Gen 1) с обратной совместимостью с USB 2.0;
скорость передачи данных — не ниже 5 Гбит/с. 
Питание: по шине USB (без внешнего блока питания). 
Материал корпуса: пластик, металл либо пластик с защитными прорезиненными элементами.

	3. Функциональные и эксплуатационные требования
Поддержка Plug‑and‑Play (не требует установки драйверов на ОС Windows 10/11, macOS). 
Накопитель должен поддерживать форматирование средствами ОС в NTFS и exFAT. Допускается необходимость переформатирования для использования в macOS.
Для доступа ко всему заявленному объёму не должны требоваться пароль, регистрация учётной записи или установка обязательного программного обеспечения производителя.
Отсутствие аппаратного шифрования и парольной защиты (если иное не оговорено отдельно). 
Пассивное охлаждение (без вентиляторов). 

	4. Требования к эквиваленту
Эквивалент допускается при условии полного соответствия или превышения следующих параметров:
Ёмкость и фактическая доступная память. 
Интерфейс и скорость передачи данных. 
Форм‑фактор и габариты (не более указанных). 
Питание (по шине USB). 
Гарантия и условия сервисного обслуживания — не хуже оригинала. 
Не допускается замена на SSD‑накопители без отдельного согласования.

	5. Комплект поставки
В комплект должно входить:
Внешний жёсткий диск — 1 шт. 
Кабель передачи данных и питания с разъёмом USB (тип USB‑A — Micro‑B или USB‑C — Micro‑B, в зависимости от исполнения) со стороны компьютера и совместимым разъёмом со стороны накопителя — 1 шт. 
Краткое руководство пользователя (на русском или английском языке) — 1 экз. 
Упаковка: розничная или транспортная (уточняется отдельно). 

	6. Требования к качеству, гарантии и сертификации
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. 
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки. 
Наличие сертификатов соответствия (ЕАС) или деклараций о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС. 
Маркировка на корпусе и упаковке должна содержать: наименование, модель, артикул, серийный номер, страну производства, дату изготовления. 
Товар должен иметь маркировку ЕАС и действующие документы об оценке соответствия, если их наличие обязательно для данной продукции. Модель и серийный номер на накопителе и заводской упаковке должны совпадать.












