ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на поставку рукавов  напорно-всасывающих  для нужд МУП «Водоканал»
Описание объекта закупки:
			№
№
п/п


	
Наименование

	
Характеристика товара


	
Единица измерения 
	
Коли-чество
	
ОКПД 2

	
1
	Рукава резиновые напорно-всасывающие для подачи воды под давлением
ГОСТ 5398-76 
(Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия.)
	Неармированные резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, производства АО «СИБГИДРАЛ».
Длина рукава не менее  - 6 м.
Класс: В(вода).
Группа в зависимости от условий работы: 2 - Напорно-всасывающие.
Диаметр внутренний рукава:100  мм.
Рабочее давление: не менее – 5(кгс/см2).
Длина манжеты  -  100 мм.
Минимальный радиус изгиба – не более 500 мм.
Масса 1 м.  рукава   –  4,5 кг
	м.
	30
	22.19.30.135
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные



Требования к поставляемому товару:
1. Требование к качеству товара: Качество поставляемого товара соответствует требованиям  ГОСТ 5398-76 (Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия). Товар новый, не бывший в эксплуатации. Наличие сертификата качества на данный товар обязательно. Срок  изготовления –  не ранее I квартала  2026 года.  
[bookmark: _GoBack]2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении). Поверхность внутреннего резинового слоя рукавов должна быть без складок, пузырей, раковин и трещин.
3. Поставляемый товар должен быть упакован соответствующим образом, на товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Вместе с поставляемым товаром должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Рукава должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Гарантийный срок (согласно ГОСТа 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия.) хранения рукавов – три с половиной года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения рукавов - два года со дня ввода в эксплуатацию. 
Условия, место доставки и срок поставки товара:
Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. 
Место доставки товара: МУП «Водоканал», г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.
Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.


________________          ___________         /                             / 
 (должность)                (подпись)                   (расшифровка).
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