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Техническое задание для услуг
I. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки (Соответствует наименованию предмета договора).
Оказание услуг по проведению ежеквартального индивидуального дозиметрического контроля персонала, осуществляющего работу с источниками ионизирующего излучения, не используемыми в медицинской деятельности. Контроль эффективной дозы внешнего облучения. 1дозиметр- 1 измерение (23 дозиметра).

1.2. Код и наименование позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (71.20.10.000 – 00000004 услуги в области технических испытаний, исследований и анализа).
1.3. Наименование позиции (71.20.19.190 услуги по техническим испытаниям и анализу прочее)
1.4. Место оказания услуг. 119991, Москва, ул. Косыгина, д.19.
1.5. Объем услуг. Выполнение услуг по организации и проведению индивидуального дозиметрического контроля, включающего предоставление Заказчику во временное пользование 23 индивидуальных дозиметров, при необходимости их замену, измерение дозы облучения, оформление и выдачу протокола измерений индивидуальных доз облучения четыре раза в год (один раз в три месяца).
1.6. [bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг. Исполнителем должны быть произведены измерения 23 дозиметров DTU-1 за 3 квартал и 23 дозиметров DTU-1 за 4 квартал 2026 года (всего 46 измерений) с предоставлением соответствующих протоколов Индивидуального дозиметрического контроля за 3 и 4 кварталы 2026 года не позже 25.12.2026. 

Термины и определения (необязательный раздел)
Индивидуальный дозиметрический контроль персонала (ИДК) – это измерение индивидуального эквивалента дозы персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ).
ИДК является неотъемлемой частью работы предприятия по обеспечению радиационной безопасности.
ИДК персонала требуется проводить непрерывно всем сотрудникам, работающим с ИИИ, а снятие показаний с последующим оформлением протоколов периодичностью ежемесячно или ежеквартально в рамках соответствующих методических указаний, и санитарных норм, и правил, таких как:
    СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009»;
    СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
2. Стандарт услуг
Организация- исполнитель должна иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории, подтверждающий компетентность в области обеспечения единства измерений (ФЗ №102 от 26.06.2008).
3. Состав услуг
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по организации и проведению работ по индивидуальному дозиметрическому контролю, включающую предоставление Заказчику во временное пользование 23 индивидуальных дозиметров, при необходимости их замену, измерение дозы облучения, оформление и выдачу протокола измерений индивидуальных доз облучения четыре раза в год (один раз в три месяца).
Порядок сдачи-приемки услуг (необязательный раздел)
Оплата выполненных услуг производится ежеквартально после получения протокола и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
4. Объем и сроки гарантий качества

Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ. Заказчик несет ответственность за своевременность оплаты. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Требования к безопасности оказания услуг
Услуга обязана соответствовать государственным стандартам, санитарно-гигиеническим нормам. 
Персонал должен обладать необходимым уровнем профессиональной подготовки.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию
Необходимо наличие достаточного количества термолюминесцентных дозиметров тип DTU-1 соответствующие ГОСТ Р МЭК 1066-93.
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009»;
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;
МУ 2.6.5.026-2016 «Атомная энергетика и промышленность. Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования»
Общие технические требования к ТЛД- системам (стандарт ГОСТ Р МЭК 1066-93)











