Приложение № 1 к Контракту № ____________
 от «___»__________2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка климатического оборудования (настенной сплит-системы) для нужд РГХПУ им. С.Г. Строганова (включая установку)

1. Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Поставка климатического оборудования (настенной сплит-системы) для нужд РГХПУ им. С.Г. Строганова (включая установку).
1.2 Место поставки товаров: Волоколамское шоссе, д. 9.
1.3 Количество товаров: в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация поставляемых Товаров (Перечень поставляемого товара)».
1.4 Срок поставки товаров: в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта.
1.5 Приложения к Техническому заданию:
· Приложение № 1 «Спецификация поставляемых Товаров (Перечень поставляемого товара)»;
2. Стандарт Товара
2.1. Климатическое оборудование, поставляемое в рамках настоящего Технического задания (далее – товар), должно соответствовать:
2.1.1. Требованиям, установленным нормативными правовыми актами, применяемые к данной группе товара.
2.1.2. Техническим параметрам, приведенным в эксплуатационной документации.
2.1.3. Следующим требованиям:
· действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;
· техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием, и определенным производителем оборудования;
· соответствие действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Контракта;
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Поставщик обязан организовать работу телефонной линии службы поддержки в соответствии с часами работы Заказчика.
2.3. Поставщик обязан обеспечить максимальное время ожидания Заказчиком ответа специалиста Поставщика посредством телефонной связи не более 5 (пяти) минут. При поступлении по электронной почте от Заказчика запроса (заявок, писем) Поставщик в срок, установленный Заказчиком, предоставляет ответ Заказчику.
2.4. Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Приложением № 1 «Спецификация поставляемых Товаров (Перечень поставляемого товара)» к настоящему Техническому заданию по адресам, указанному в п. 1.2. настоящего Технического задания. 
2.5. При организации доставки Товара Поставщик обязан соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима, внутренние положения и инструкции Заказчика. Поставщик согласовывает с Заказчиком дату и время доставки не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока поставки Товара.
2.6. В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и направляет подписанный Документ о приемке.
2.7. Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководства администратора и т. п.), в том числе техническим паспортом на Товар. Комплектация документацией в виде копий не допускается.
2.8. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.
2.9. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
2.10. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания оказания сопутствующих услуг.
2.11. Поставляемый Товар должен, быть новым, ранее не использованным, не иметь каких-либо дефектов, в том числе связанных с конструкцией, материалами, программным обеспечением и Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.12. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Контракта по местам поставки Товара. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.
2.13. Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг (сборка, монтаж, пуско-наладка Товара, доставка, погрузочно-разгрузочные работы и вывоз мусора), а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта, покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.
2.14. К сопутствующим услугам в рамках настоящего Технического задания и Контракта относятся выполняемые Поставщиком работы по установке оборудования, в том числе работы по монтажу и пуско-наладке. Поставщик обязан выполнить все требуемые пуско-наладочные и монтажные работы согласно требованиям настоящего Технического задания и Приложения № 1 «Спецификация поставляемых Товаров (Перечень поставляемого товара)» к настоящему Техническому заданию. Все, необходимое для осуществления монтажа и пуско-наладочных работ, предоставляется Поставщиком.
2.15. Проведение сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком по согласованному с Заказчиком графику, но не позднее срока, установленного п. 1.2. настоящего Технического задания.
2.16. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика.
   Оказание сопутствующих поставке Товара услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.
2.17. Поставщик должен представить Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию сопутствующих поставке Товара услуг, с указанием необходимой информации по согласованию с Заказчиком. 
2.17.1. В случае привлечения к оказанию сопутствующих услуг иностранных граждан Поставщик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями законодательства.
2.18. В случае если производителем Товара осуществляется сертификация специалистов, то Поставщик обязан привлекать к оказанию сопутствующих поставке Товара услуг соответствующих сертифицированных специалистов.
2.19. Требования к сопутствующим услугам:
2.19.1. В состав монтажных работ климатического оборудования входят:
- распаковка оборудования;
- проверка наличия всех компонентов согласно Приложению № 1 «Спецификация поставляемых Товаров (Перечень поставляемого товара)» настоящего Технического задания;
- сборка и монтаж оборудования;
- пуско-наладка.
2.19.2. Поставщик осуществляет монтаж и пуско-наладку, гарантийный ремонт оборудования с соблюдением требований СНиП 12.03-2001 (ч. 1) и СНИП 12.04.2002 (ч. 2) «Безопасность труда в строительстве», «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». При выполнении работ Поставщик обеспечивает соблюдение требований безопасности для работников. Поставщик проводит монтаж и гарантийный ремонт оборудования техническими специалистами, имеющими соответствующую подготовку.
2.19.3. Поставщик обеспечивает своих технических специалистов всеми необходимыми средствами и оборудованием для качественного и своевременного выполнения всех работ, предусмотренных Техническим заданием. 
2.19.4. Перед монтажом оборудования Поставщик согласовывает на планах помещений: места расположения (крепления) внешних и внутренних блоков оборудования; трассы прокладки: трубопроводов, силовых кабелей; места проделки отверстий. 
2.19.5. Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость оборудования. 
2.19.6. При установке оборудования Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод + флекс +электрокабель + дренаж). В процессе монтажа климатического оборудования выполняются следующие операции:
- крепление на кронштейнах внешнего и внутреннего блоков;
-установка козырька над внешним блоком;
- пробивка отверстий в стенах (до 4-х отверстий на 1-у сплит-систему);
- монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч в коробе, до 15-и метров на 1-у сплит-систему);
- монтаж электрического кабеля ВВГнг LS 3x4,0 до (в т.ч. в коробе, до 20-и метров на 1-у сплит-систему);
- установка автоматов защиты на 25А и подключение к действующей электросети;
- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;
- дозаправка хладагентом (до 1 кг);
- тестовый запуск оборудования.
2.19.7 Крепление внешнего и внутреннего блоков климатического оборудования. 
[bookmark: _GoBack]Внутренний блок климатического оборудования должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока климатического оборудования производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах. Внешние блоки климатического оборудования должны иметь козырек. 
2.19.8 Пробивка отверстий. 
Для сверления должен использоваться перфоратор с буром 45-100 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях Поставщиком используются пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
2.19.9 Монтаж фреоновых трубопроводов. 
Трубопровод должен укладываться в декоративный короб, или прятаться за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб должны производиться с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Поставщика. При прохождении трассы хладагента под подвесным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.
2.19.10. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. 
Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг должны укладываться в коробах. Не допускаются заломы и порывы дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» должны заполняться теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу через существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.
2.19.11. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. 
Система должна быть очищена от влаги и воздуха, для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.
2.19.12 Тестовый запуск климатического оборудования. 
После запуска работа климатического оборудования тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление оборудования, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ необходимо предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.
Поставщиком оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации климатического оборудования, осуществляет подготовку и доведение инструкций по правилам эксплуатации климатического оборудования и проводит инструктажи в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. 
3. Объем и сроки гарантий качества
3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 3 (трех) лет с момента ввода его в эксплуатацию (если иное не указано в Приложении № 1 «Спецификация поставляемых Товаров (Перечень поставляемого товара)» к настоящему Техническому заданию). Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3.2. В случае если производитель Товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать сертифицированных производителем Товара специалистов к выполнению работ по гарантийному обслуживанию оборудования.
3.3. В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить:
- первоначальную диагностику неисправностей и выезд специалиста к месту обнаружения неисправности до окончания следующего рабочего дня (в рабочее время Заказчика);
- гарантированное восстановление работоспособности Товара или его замены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления Заказчика о выявленных недостатках Товара. В случае необходимости замены Товара Поставщик обязан за свой счет предоставить Заказчику эквивалентный Товар с аналогичными характеристиками или улучшенными техническими характеристиками, а также осуществлять монтаж и наладку Товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар, при этом представленный для замены Товар должен полностью обеспечить работоспособность и не изменять функциональные возможности систем Заказчика;
- «горячую» линию технической поддержки Поставщика;
- консультирование по вопросам поддержки поставленных средств вычислительной техники и оборудования в работоспособном состоянии.
4. Требования к безопасности Товара​
4.1. Соответствие Товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, применяемых к данной группе товаров. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
- гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости);
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости);
- сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).
4.2. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.
Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с нормативными правовыми актами, применяемых к данной группе товаров.
4.3. Транспортирование и хранение Товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом они должны быть указаны.
5. ​Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.
5.2. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на Товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям согласно Приказа Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007). Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)».
5.3. Каждая упаковка Товара должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования Товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименование страны происхождения Товара, наименование фирмы-изготовителя, наименование Поставщика, наименование грузополучателя и адрес поставки Товара.
5.4. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
5.5. Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать:
- наименование Товара;
- фирменное наименование;
- наименование страны производителя;
- штриховой код Товара (при наличии);
- товарный знак производителя (при наличии);
- наименование фирмы - изготовителя;
- дату выпуска Товара;
- знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).
5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.











Приложение № 1 к Техническому заданию


Спецификация поставляемых Товаров (Перечень поставляемого товара)


	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Сплит-система AUX Basic ASW-H18A4/CB-R2DI / AS-H18A4/CB-R2DI, включая монтаж и расходные материалы
	Тип: Инверторный
Рекомендуемая площадь: 46–50 м²
Мощность охлаждения: 5,3 кВт
Мощность обогрева: 5,6 кВт
Потребление при охлаждении: 1,65 кВт
Потребление при обогреве: 1,55 кВт
Охлаждающая способность: 18 000 BTU
Уровень шума (мин.): 27 дБ (внутренний блок)
Расход воздуха: 950 м³/ч
Диапазон t на охлаждение: от –15 до +48 °C
Диапазон t на обогрев: от –15 до +32 °C
Макс. длина трассы: 20 м
Макс. перепад высот: 10 м
Диаметр газовой трубы: 3/8 дюйма
Диаметр жидкостной трубы: 1/4 дюйма
Напряжение питания: 220 В
Подключение питания: Внутренний блок
Габариты внутр. блока (Ш×В×Г): 1002 × 322 × 223 мм
Габариты внеш. блока (Ш×В×Г): 714 × 536 × 274 мм
Вес внутр. блока: 10,5 кг
Вес внеш. блока: 21,5 кг
Управление: Пульт ДУ + Wi-Fi
Цвет: Белый
Гарантия: 3 года
Дополнительные функции: I Feel, непрерывное движение заслонок, горизонтальная регулировка потока (ручная)
	комплект
	2
	
	



