ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара
(Приложение к документации о закупке / проекту договора)
1. Общие сведения
Заказчик: : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»
Инициатор закупки (структурное подразделение): ВУЦ при РГРТУ
Наименование объекта закупки: поставка технических средств охраны
Способ определения поставщика закупка у единственного поставщика по п.5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ / способ по Закону № 223-ФЗ]
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД): 20 800,00 руб., обоснование — приложение к документации
Источник финансирования: ГЗ
2. Наименование, количество и характеристики товара
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требуемые характеристики (показатели и их значения)

	1
	С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой, Болид
	шт.
	1
	Световая индикация: 60 двухцветных индикаторов (состояния разделов), 7 одноцветных (тревоги и неисправности), 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела, управляемого Touch Memory. 
Коммуникационный порт: RS-485 (протокол «Орион»). 
Питание: от внешнего источника постоянного тока, напряжение 10,2–28,4 В. 
Потребляемая мощность: не более 3 Вт. 
Готовность к работе после включения питания: не более 2 секунд. 
Рабочий диапазон температур: от -30 до +50 °C. 
Относительная влажность: до 98% при +25 °C. 
Степень защиты корпуса: IP20. 
Габаритные размеры: 340×170×27,5 мм. 
Вес: не более 0,6 кг. 
Средний срок службы: 10 лет

Данное изделие должно иметь датчик вскрытия корпуса, формировать сообщение о вскрытии на пульт «С2000». 
Прибор должен позволять настраивать адрес прибора в системе, закреплённые разделы, тип индикации, доступ к управлению, время звучания сигнализации и контроль питания. 
Должен иметь синхронизацию времени, часовая синхронизация с пультом «С2000» («С2000M»).


	2
	С2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, Болид
	шт.
	1
	Данный прибор должен иметь жидкокристаллический экран из двух строк по 16 символов; подключение до 127 устройств (блоков); число контролируемых зон — до 511; хранение в журнале памяти до 32 тысяч событий; две одинаковые проводные линии связи; питание от основного или резервного источника с потреблением 10.2/28.4 В; степень защиты корпуса IP30. 


3. Требования к качеству, безопасности и новизне товара
1. Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без дефектов.
1. Соответствие требованиям ГОСТ и обязательным требованиям безопасности.
1. Наличие сертификатов.
1. Гарантийный срок на товар – не менее 1 года.
4. Требования к комплектности, упаковке и маркировке
1. Комплектность: прибор , паспорт.
1. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении.
1. Маркировка: требования, наличие сведений о товаре на русском языке.
5. Условия, место и сроки поставки
Место поставки: г. Рязань улица Гагарина 59/1
Срок (график) поставки:  до 17.08.2026 г.
Условия поставки: доставка транспортом поставщика, погрузо-разгрузочные работы, занос .
6. Требования к участнику закупки (при наличии)
1. Наличие лицензий / разрешений, если поставка товара подлежит лицензированию .
1. Соблюдение условий национального режима (запреты / ограничения / преимущества) – постановление правительства № 18750 от 23.12.2024 г.
7. Порядок приёмки товара
1. Приёмка по количеству, качеству, комплектности и соответствию ТЗ; при необходимости – экспертиза.
1. Сопроводительные документы: товарная накладная / УПД, паспорт, сертификаты.
1. Оформление документа о приёмке (акта); порядок действий при выявлении несоответствий.
Исполнитель (специалист контрактной службы): Федиов С.В.

