Техническое задание
на оказание услуг по диагностике электрокардиографов: ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» (Наркология)
1. Наименование услуг:
	№п.п
	ОКПД2
	Наименование услуг 
	Ед. измер
	Кол-во

	1
	45.20.11.112
	Оказание услуг по диагностике электрокардиографа:
ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440105, инв.№4242400087, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г.
	Условная единица 
	1

	2
	45.20.11.112
	Оказание услуг по диагностике электрокардиографа:
ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440064, инв. №4242400086, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г.
	Условная единица
	1



2. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Ставропольская, д.27, стр.7, приемное отделение, 2-й этаж.
3. Срок оказания услуг: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.
4. Оборудование:
4.1. ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440105, инв.№4242400087, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г.
4.2. ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440064, инв. №4242400086, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г.
5. Перечень работ: 
[bookmark: _GoBack]5.1. Проведение работ по диагностике неисправностей электрокардиографов
5.2. Проведение диагностики неисправностей двух кабелей пациента ЭКЗЦ-3/6-04.
5.3. Выдача акта с результатами диагностики.
6. Требования к Исполнителю:
6.1. Наличие Выписки из Реестра Лицензий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, в форме электронного документа (форма утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 года № 2343), или предоставление реквизитов действующей собственной Лицензии (регистрационный номер и дата ее предоставления);
6.2. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности;
6.3. Технический персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку и обучение, подтверждающиеся сертификатами или удостоверениями, а также быть обеспечен специальными приборами, инструментами и приспособлениями, необходимыми и достаточными для проведения полного комплекса работ по обслуживанию диагностируемого оборудования, и в соответствии с требованиями производителя.
