
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	Наименование поставляемых товаров
	Специальная обувь для защиты от механических повреждений

	Код ОКПД2
	15.20.32.122

	Место поставки товара 
	660011, Россия, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.10.

	Срок поставки товара
	Поставка товара осуществляется одной партией в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания данного контракта.



1. Номенклатура и количество поставляемого товара
  
	№ п/п
	Наименование
объекта закупки
	Технические 
характеристики
	Кол-во (комплект)

	1
	2
	3
	4

	1
	Полуботинки мужские кожаные Неогард-Лайт® с защитными носками из композитного материала или эквивалент
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	Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR.
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM.
Защитные носки: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный. Полнота: 9.
Защитные свойства
Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.
См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям
Ми — Защита от механических воздействий: от истирания
З — Защита от общих производственных загрязнений
Полуботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефтепродуктов, механических воздействий, от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.
Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °С) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию.
Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.
Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию.
Полуглухой клапан-язык из материала RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.
Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX
 (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX
 и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
ТР ТС 019/2011
	6 пар

	
	Размерный ряд, количество пар

	
	42
	1 пара

	
	43
	2 пары

	
	45
	2 пара

	
	46
	1 пара

	2
	Полуботинки женские кожаные Неогард-Лайт® с защитными носками из алюминия или эквивалент

[image: ]

	Верх обуви: кожа натуральная + материал RETOR.
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM.
Защитные носки: алюминиевые (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
 Полнота: 8.
Защитные свойства
Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.
См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям
Ми — Защита от механических воздействий: от истирания
З — Защита от общих производственных загрязнений
Полуботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефтепродуктов, механических воздействий, от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.
Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °С) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию.
Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.
Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяются внутренние защитные носки из алюминия ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию.
Полуглухой клапан-язык из материала RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.
Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
ТР ТС 019/2011
	7 пар

	Размерный ряд, количество пар

	
	37
	2 пары

	
	39
	5 пар
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	Полуботинки кожаные «Билд» (без защитных элементов) или эквивалент
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	Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: полиэстер + полотно иглопробивное + кожа из спилка. Подошва: двухслойная, полиуретан + полиуретан. 
Глубина протектора: 4,5 мм.
Метод крепления: литьевой. Высота: 8,5±0,3 см.
Полнота: 10. Цвет: черный.
Защитные свойства
Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям
Ми — Защита от механических воздействий: от истирания
З — Защита от общих производственных загрязнений
Полуботинки изготовлены литьевым методом крепления двухслойной подошвы из полиуретана.
В качестве материалов для верха обуви используется кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из кожи. Манжета (мягкий кант) из искусственной кожи создает комфорт и удобство в носке.
Подкладка союзки из полотна нетканого иглопробивного, подкладка берцев и манжеты (мягкий кант) – полотно подкладочное полиэстер, карман из кожи из спилка для подкладки обуви.
Вкладная стелька из стелечного материала впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке.
Имеется отделка из световозвращающего материала.
Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Нижний слой изготовлен из износостойкого полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.
ТР ТС 019/2011
	12 пар

	Размерный ряд, количество пар

	
	41
	1 пара

	
	42
	1 пара

	
	43
	8 пар

	
	44
	1 пара

	
	46
	1 пара



Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня после подписания контракта предоставить Заказчику образцы товара с целью согласования модели и проведения оценки на соответствие качества изделий. Изготовленные образцы входят в общий объём поставки, при условии согласования с заказчиком.
Поставщик после заключения контракта уточняет у представителя Заказчика размерный ряд товара, указанного в техническом задании
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и соответствовать изображениям и описанию, указанным в технической части документации. 
Качество и безопасность товара должно соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
Товар должен быть поставлен в требуемом количестве и сопровождаться необходимыми документами: сертификатом или декларацией соответствия и другими документами (паспорт качества), подтверждающими надлежащие качество товара. Все предоставляемые вместе с товаром документы должны быть на русском языке, позволяющими идентифицировать поставляемый товар.
Срок предоставления гарантии качества должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.
Поставляемый Товар должен пройти обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» TP TC019/2011.
	Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. 
[bookmark: OLE_LINK2]Товар передается со всей необходимой документацией, относящейся к Товару (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификаты соответствия, декларация, паспорт и т.д.).
Товар должен иметь необходимую маркировки, декларацию о соответствии (либо сертификат соответствия) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Декларации о соответствии (сертификаты соответствия) должны быть заверены «синей» печатью Поставщика.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Товара.
Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка и транспортировка Товара должны осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации.
Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от его принятия.
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