ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию системы центрального отопления «Административного здания», «Здания «Режимный корпус», «Здания «Пристройка к режимному корпусу» учреждения ФКУ Т-2 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
1.2. Место выполнения работ: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Декабристов д. 11.
1.3. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента заключения контракта.
1.4. Работы выполняются подрядчиком в полном соответствии с техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. Качество и объем выполненных работ должны соответствовать настоящему техническому заданию и требованиям действующих нормативно–технических документов. Работы оказываются в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2 Строительное производство»; 
- ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115; 
- Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».
1.5. Все работы осуществляются исключительно оборудованием (генераторная установка, компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментами Подрядчика.
1.6. Перед началом работ Подрядчик согласовывает все отключения с заказчиком.
1.7. Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе.
1.8. Работы принимаются по факту выполнения, предъявляются Государственному заказчику в установленные контрактом сроки, после подписывается двухсторонний акт готовности системы отопления и ГВС зданий.
1.9. Подрядчика в ходе выполнения работ обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.
1.10. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего.
1.11. По окончанию работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации: 
- акт на промывку каждого здания;
- счет, счет-фактуру, акт выполненных работ и иные документы. 
1.12. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.




2. Обязанности Подрядчика при выполнении работ:
2.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества, находящегося на территории Заказчика.
2.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
2.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.         

3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ.
3.1. Выполнения работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.
3.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполненных работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям контракта, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации.
3.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. 
3.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику выполнение работ качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
3.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий контракта, ухудшившими результат работ, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
3.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

4. Ведомость объемов работ
	№
п/п
	Наименование заказа (товара, работ, услуг)
	Единицы измерения
	Количество товара (объем работ, услуг),

	Административное здание

	1
	Осмотр системы отопления перед проведением промывки 
	1000 м2 площади здания
	1092,8

	2
	Слив воды из системы отопления
	1000 м2 площади здания
	1092,8

	3
	Наполнение водой системы отопления
	1000 м2 площади здания
	1092,8

	4
	Промывка (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)) без дезинфекции трубопроводов диаметром: 15-100 мм. 
	Осуществляется на вводе в здание

	Здание «Режимный корпус»

	1
	Осмотр системы отопления перед проведением промывки 
	1000 м2 площади здания
	3294,5

	2
	Слив воды из системы отопления
	1000 м2 площади здания
	3294,5

	3
	Наполнение водой системы отопления
	1000 м2 площади здания
	3294,5

	4
	Промывка (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)) без дезинфекции трубопроводов диаметром: 15-100 мм. 
	Осуществляется на вводе в здание


	Здание «Пристройка к режимному корпусу»

	1
	Осмотр системы отопления перед проведением промывки 
	1000 м2 площади здания
	1246,5

	2
	Слив воды из системы отопления
	1000 м2 площади здания
	1246,5

	3
	Наполнение водой системы отопления
	1000 м2 площади здания
	1246,5

	4
	Промывка (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)) без дезинфекции трубопроводов диаметром: 15-100 мм. 
	Осуществляется на вводе в здание
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