Приложение №1 

к контракту №09-2026-18/ЕАТ
Описание объекта закупки (техническое задание)

на оказание услуг по анализу пенообразователя
	Основные характеристики
оказанных услуг


	Услуги по проведению анализа проб пенооброзователя оказываются на специализированных участках Исполнителя в соотвествии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50588-2012 "Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2012 г. N 66-ст).
После проведения анализа пенообразователя Исполнителем предостваляется протокол испытания на каждую пробу.

Исполнитель принимает по акту приёма-передачи от Заказчика пробы пенообразователя, для оказания услуг по проведению анализа пенообразователя. Хранение осуществляется Исполнителем безвозмездно.
Срок хранения определён исходя из срока необходимого для оказания Исполнителем услуг по проведению анализа пенообразователя Заказчика.

1. Вид оказываемых услуг в отношении проб пенообразователя:
№п/п

Наименование
Ед. изм

Кол-во

1
Анализ проб пенообразователя
Усл. Ед.
5
1.1.Анализ проб включает в себя:
– проверка внешнего вида;
– плотность;

– водородный показатель;

– вязкость;

– осадок;

– кратность пены;
– устойчивость пены.

	Колличество оказанных услуг
	5

	Единица измерения
оказания услуг
	Усл. ед.

	Доля вторичного сырья, использованного при производстве товара (если применимо)
	Не применима

	Срок оказания услуг
	Срок оказания услуг: в течение пяти рабочих дней с момента передачи проб Исполнителю.

	Место, оказания    услуг
	Место проведения анализа пенообразователя осуществляется в Санкт-Петербурге или Шлиссельбурге на территории Исполнителя.

	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги;

Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества;

Требования к гарантийному обслуживанию товара
	Исполнитель гарантирует соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Исполнитель гарантирует:

– надлежащее качество оказания всех услуг в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации;

– надлежащее качество используемого оборудования, соответствие с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

	7. Иная информация и сведения
 (при необходимости)
	1. Исполнитель должен иметь Свидетельство о признании испытательной лаборатории Российским классификационным обществом или Российским морским регистром судоходства на проведение анализа пенообразователя.
2. Доставка проб пенообразователя к месту выполнения услуг и обратно осуществляется Заказчиком.
3. После проведения анализа проб пенообразователя Исполнитель предоставляет Заказчику отчётно-техническую документацию по проведённому анализу, включая протоколы исследований.
4. После оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней должен приянть услуги или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. 

5. Заказчик оплачивает оказанные услуг в полном объёме в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.


