ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт

	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей
	КТРУ 27.20.21.000-00000001
Максимальная емкость аккумулятора -  ≤ 190.0  Ампер-час (3,6 кКл);
Напряжение - 12 Вольт;
Обслуживание – Обслуживаемый;
Полярность аккумулятора – Прямая;
Пусковой ток аккумулятора -  > 1200.0  Ампер;
Размещение клемм – Стандартное;
Тип аккумулятора -  Батареи открытого типа;
Тип клемм – Конус.
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	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей
	КТРУ 27.20.21.000-00000001
Максимальная емкость аккумулятора -  ≤ 90.0  Ампер-час (3,6 кКл);
Напряжение - 12 Вольт;
Обслуживание – Обслуживаемый;
Полярность аккумулятора – Прямая;
Пусковой ток аккумулятора -  > 700.0  и  ≤ 800.0 Ампер;
Размещение клемм – Стандартное;
Тип аккумулятора -  Батареи открытого типа;
Тип клемм – Конус.
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	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей
	КТРУ 27.20.21.000-00000001
Максимальная емкость аккумулятора -  ≤ 70.0  Ампер-час (3,6 кКл);
Напряжение - 12 Вольт;
Обслуживание – Обслуживаемый;
Полярность аккумулятора – Прямая;
Пусковой ток аккумулятора -  > 600.0  и  ≤ 700.0 Ампер;
Размещение клемм – Стандартное;
Тип аккумулятора -  Батареи открытого типа;
Тип клемм – Конус.
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