
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка кондиционера бытового
1.  Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование Товара/ КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Кол-во, шт.

	2.
	Кондиционер бытовой (Сплит-система)

Kentatsu KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1 или эквивалент

КТРУ 28.25.12.130-00000010

	Вид кондиционера: 
	Сплит-система
	-
	1

	
	
	Дополнительные функции:
	Режим автоматической поддержки температуры.
	-
	

	
	
	Класс энергоэффективности не ниже (в режиме нагрева)
	не ниже А
	-
	

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 5
	Киловатт
	

	
	
	Мощность в режиме нагрева                     
	≥ 5
	Киловатт
	

	
	
	Наличие пульта дистанционного управления
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Режим работы кондиционера
	Обогрев/ охлаждение
	
	

	
	
	Тип внутреннего блока: 
	Настенный
	-
	



Длина дренажной трассы до 3 метров

2. Место поставки и установки Товара:
2.1. Демонтаж старого кондиционера, поставка нового, разгрузка, поднятие на этаж и установка Товара производятся за счет Поставщика по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65: 
	№ п/п
	Место (адрес) доставки, монтажа Товара
	Помещения, №
	Кол-во 
Товара, шт
	Этаж монтажа

	1
	г. Хабаровск, 
ул. Ким Ю Чена, д. 65, 
	
Кабинет 105

	1
	1 этаж, высота размещения наружного блока 5,5 метров 



4. Срок поставки и установки Товара: 
        3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.1 настоящего технического задания (далее – место доставки), в течении 14 календарного дня с момента заключения Контакта. 
        3.2. Поставщик не менее чем за 3 (три) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
[bookmark: _GoBack]        3.3. Поставка Товара включает в себя его установку, в том числе все необходимые материалы, необходимые для установки, подготовку мест для установки и осуществляется за счет средств Поставщика. Поставщик должен осуществить установку Товара (кондиционера) в установленные для поставки Товара сроки. 
        3.4. Поставщик должен производить работы по установке Товара с учетом требований Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
        3.5. Места, этажи установки внешних и внутренних блоков, удаленность оборудования до точки подключения к электрической сети и другая информация необходимая для монтажа оборудования в помещениях Заказчика согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика. 
        3.6. Доставка Товара должна осуществляется транспортом Поставщика.
        3.7. Разгрузка Товара в месте установки должна осуществляться силами Поставщика.
        3.8. Работоспособность Товара должна быть проверена в присутствии Заказчика.
        3.9. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки и установки Товара.
        3.10. Для сборки Товара Поставщик должен использовать собственный инструмент.
        3.11. Установка Товара в помещениях Заказчика должна проводиться в течение рабочего дня и рабочего времени Заказчика (понедельник - пятница с 10:00 до 17:00).

4. Общие требования к Товару и расходным материалам:
4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2022 года, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не восстановленным и не содержать восстановленных элементов, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, иметь средства идентификации, используемые производителем для защиты от подделки. 
          4.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
4.3. Товар должен быть в свободном использовании на территории Российской Федерации.
4.4. Товар должен быть свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.
4.5. Не допускаются механические повреждения Товара - царапины, сколы, трещины, в том числе допущенные при транспортировке, разгрузке и установке Товара.
4.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
4.7. Требование к энергоэффективности в соответствии с п. 7 Правил установления энергетической эффективности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
4.8. Требования к энергоэффективности в соответствии с разделом IV Приказа Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2021 № 63533)
5. Требования к упаковке Товара.
5.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и с учетом требований Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».
         5.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
         Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
         5.3. Внутри упаковки должны быть приложены инструкции по использованию на русском языке, а также другая сопроводительная документация, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления потребителю гарантии производителя.
5.4. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать».
5.5. Поставщик несет ответственность за все потери и или повреждения, вызванные неправильной упаковкой Товара.

6. Гарантийные обязательства. 
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и качество его установки.
         6.2. Гарантийный срок от Поставщика на установку Товара по Контракту составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев и начинает исчисляться с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Гарантийный срок от производителя на поставленный Товар по Контракту составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев и начинает исчисляться с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.3. Под гарантийным обязательством подразумевается замена некачественного Товара, ремонт и (или) устранение недостатков по установке, в том числе устранение недостатков установки (подключения) каждой поставленной единицы Товара за счёт средств и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает замену Товара на новый с аналогичными техническими и функциональными характеристиками в случае невозможности ремонта.
6.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки Товара, Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика произвести замену Товара или обеспечить его ремонт на месте эксплуатации Товара или в сервисном центре без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 
Общий срок гарантийного ремонта или замены каждой единицы Товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика. 
Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены недостатки по установке, подключению Товара, Поставщик обязан за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления уведомления от Заказчика, устранить недостатки по установке и (или) подключению Товара. 
В случае неудачной попытки вручения уведомления, при условии, что адресат указан верно, такое уведомление считается полученным Поставщиком по истечении 10 рабочих дней с момента отметки Почты России о неудачной попытке вручения.
6.5. При замене каждой единицы Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Грузополучателем по акту приёмки-передачи заменённого Товара.
Доставка каждой единицы Товара после замены или ремонта Товара до Заказчика осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счёт.
6.6. При отказе выполнить гарантийные обязательства, установленные п. 6.3. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации и/или условий хранения Товара.

7. Требования к безопасности Товара
7.1. При обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя, не должен являться источником выделения вредных веществ. 
7.2. Безопасность Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний».
          7.3. Поставщик должен производить работы по установке кондиционера с учетом требований Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

8. Требования к монтажу:
8.1. Поставщик берет на себя обязательства произвести демонтаж старого кондиционера и монтаж нового.
8.2. Поставщик при поставке Товара должен представить документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям настоящего Контракта.
8.3. При монтаже кондиционера Поставщик обязан:
- произвести демонтаж старого кондиционера, внутреннего и наружного блока;
- согласовать с Заказчиком место расположения кондиционера его внутреннего и (или) наружного блока;
- осуществить установку кондиционера, его внутреннего и (или) наружного блок на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания;
- уложить электрические кабели для питания кондиционера в негорючие металлополимерные рукава;
- уложить трубопровода и электрические кабели для питания кондиционера в пластиковые короба белого цвета;
- выполнить подключение кондиционера к электрическому щиту или к ближайшей розетке установленных у Заказчика (по месту, с возможностью наращивания провода и кабель – канала не более 10 м.);
- в ходе демонтажа/монтажа не допускается повреждение внутренней и внешней отделки помещений, в которых они производятся. Поставщик обязан обеспечить полную сохранность конструкции здания, в котором производится установка, а также инженерных сетей;
- при прокладке кабельных и фреоновых коммуникаций должны учитываться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальш-полы, подвесные потолки и т.п.);
- наружный блок кондиционера установить на фасаде, при необходимости допускается привлечение промышленного альпиниста или использование автовышки за счет Поставщика;
- Поставщик должен обеспечить монтаж кондиционера с использованием своих материалов (кронштейн, трубка медная, кабель силовой, кабель-канал, гофра самозатухающая);
- сбор и вывоз отходов, строительного мусора, образовавшегося в процессе монтажа кондиционера, производится силами и за счет Поставщика.
- работы должны выполняться в соответствии с эксплуатационно-технической документацией завода-изготовителя кондиционера. В ходе выполнения работ Поставщик несет полную ответственность за повреждение или порчу находящихся в помещении инженерных сетей и коммуникаций, электропроводки, электроприборов, мебели, санитарно-технического оборудования, остекления и другого имущества Заказчика.
- в случае обнаружения дефектов после монтажа, исправление дефектов производиться за счет Поставщика в течение всего гарантийного периода;
- сроки монтажа и наладки входят в установленный Контрактом срок поставки. Доставка Товара считается выполненной в день окончания монтажа и наладки Товара.





