
Описание объекта закупки


	п/п
	Наименование испытания

	
	

	1
	Определение времени гелеобразования в диапазоне температур от +25°С до +200°С

	
	

	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]Определение температуры стеклования в диапазоне температур от –120°С до +600°С

	
	

	
	

	
	

	3
	ДСК анализ в диапазоне температур от –130°С 
до +1600°С. Определение температуры и теплоты фазовых превращений

	
	

	
	

	
	

	4
	Измерение плотности при температуре +20°С

	
	

	
	

	5
	Измерение температуропроводности 
в диапазоне температур от –120°С до +2000°С

	
	

	
	

	
	




	6
	Измерение удельной теплоемкости в диапазоне температур от –130°С 
до +1400°С

	
	

	
	

	
	

	7
	Измерение теплопроводности в диапазоне температур 
от –120°С до +1400°С

	
	

	
	

	
	

	8
	Измерение теплопроводности теплоизоляционных материалов в диапазоне температур от –120°С 
до +600°С

	
	

	
	

	
	

	9
	Термогравиметрический анализ в диапазоне температур от +20°С 
до +1500°С

	
	

	
	

	
	

	10
	Измерение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в диапазоне температур 
от –130°С до +1600°С

	
	

	
	

	
	

	11
	Измерение удельного электрического сопротивления в диапазоне температур 
от –140°С до +1400°С

	
	

	
	

	
	

	12
	Определение температурной зависимости динамического модуля упругости и механических потерь при заданных частотах и нагрузках в диапазоне температур от –100°С
 до +400°С

	
	

	
	




	13
	Термогравиметрический анализ с высокими скоростями нагрева 
(до 2000 К/мин) 
в диапазоне температур от +20°С до +1200 °С

	
	

	
	

	14
	Синхронный термический анализ                                                                                   в диапазоне температур от +20°С до +1600 °С

	
	

	
	

	15
	Определение смачиваемости поверхности в диапазоне температур 
от –30°С до +400°С

	
	

	
	

	
	

	16
	Определение температур фазовых превращений методом дифференциального термического анализа в диапазоне температур 
от +20°С до +1500°С

	
	

	
	

	17
	Определение межфазного натяжения жидкости в диапазоне температур 
от –30°С до +400°С

	
	

	
	

	
	

	18
	Определение качественного состава методом газовой хромато-масс-спектрометрией (ГХ-МС)

	
	

	
	

	19
	Определение качественного состава с помощью термогравиметрического анализатора, совмещенного с газовым хромато-масс-спектрометром (ТГА-ГХ/МС) в диапазоне температур от +50 °С до +700 °С

	
	

	
	



