

Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование материалов
	К-во
шт.
	Характеристика

	1
	Набор буров (сверл) для перфоратора 6 – 18мм
 длина 25см  
	2
	предназначен для создания отверстий в твердых строительных материалах: бетоне, кирпиче, камне и граните.
Тип хвостовика: SDS-plus
Количество предметов:10 шт
Макс. диаметр буров:18 мм
Мин. диаметр бура: 6 мм
В наборе: буры (сверла)
Макс. длина бура: 250 мм

	2
	Набор ключей звездочка 
	3
	предназначен для монтажа/демонтажа резьбовых крепежей с шестилучевым шлицем.
Размер min (мм): Т10
Размер max (мм): Т50
Количество в наборе: 9шт
Материал: CrV

	3
	Набор головочных ключей 4-32 мм
Набор инструментов
 82 предмета 
Gigant

	

   2
	предназначен для эффективного монтажа и демонтажа резьбовых соединений — болтов, гаек и винтов с различными типами профилей.
 Min размер головки:4 мм
Max размер головки:32 мм
Тип головок:6-гранные
Количество в наборе:82 шт
Присоединительный размер:1/2; 1/4 дюйма

	4
	Тиски 
Gigant G-BV-100

	1
	Предназначенный для надежной фиксации деталей и заготовок при их обработке.
Тип: слесарные
Ширина губок:100 мм
Рабочий ход:100 мм
Материал корпуса: чугун
Материал губок: сталь
Вес нетто: 5.5 кг
Усилие зажима:19600 Н

	5
	Набор комбинированных ключей 

	2
	Предназначены для проведения ремонтных, сборочных и демонтажных работ с использованием шестигранного крепежа
Размер min (мм): 6
Размер max (мм): 24
Покрытие: хромирование
Материал: CrV

	6
	Молоток 
СИБРТЕХ
фибергласовая обрезиненная рукоятка
100гр
	1
	Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Общая длина:255 мм
Вес нетто: 0.24 кг
Кованый: да

	7
	Молоток 
СИБРТЕХ
фибергласовая обрезиненная рукоятка
400гр
	2
	Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Общая длина: 305мм
Вес нетто: 0,597кг
Кованый: да

	8
	Молоток 
СИБРТЕХ
фибергласовая обрезиненная рукоятка
600 гр 
	2
	Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Общая длина: 335мм.
Вес нетто: 0,875кг
Кованый: да

	9
	Топор большой с рукояткой.
	
4
	Предназначен для рубки небольших деревьев и кустарников.
Тип: хозяйственный(классический)
Материал рукояти: дерево
Материал лезвия: кованый металл
Общая длина: 750 мм
Вес лезвия: 1.35 кг
Вид упаковки: защитная пленка
Общий вес: 1.70 кг

	10
	Рулетка 5м
	10
	Предназначена для замера поверхностей и расстояний при выполнении ремонтных и строительных работ                                                     Длина: 5 м 
Автостоп: нет 
Размер ленты: 5м х 25мм
 Материал корпуса: ABS-пластик 
Класс точности: нет сертификации по классу точности

	11
	Набор отвёрток (10шт)
	5
	предназначенный для завинчивания и отвинчивания винтов, шурупов, саморезов и других крепежных изделий с резьбой.
Количество в наборе:10 шт
Материал рукояти:3-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: нет
Материал стержня: инструментальная сталь S2
Длина стержня:150 мм
Форма ручки: прямая
Тип шлица: SL, PH

	12
	Степлер для мебели 
MATRIX MASTER
40903
	1
	предназначен —для закрепления обивка и перетяжка мягкой мебели, фиксация задних стенок шкафов, создание декора, а также строительно-хозяйственные работы
Подходящая расходка: скобы
Тип гвоздей: нет
Тип скоб:53/A
Материал корпуса: сталь
Функция повторного удара: нет
Индикатор замены скоб: нет
Скобозабивной-молоток: нет

	13
	Скобы №8 
	4
упак
	 Предназначены для надежного соединения, фиксации, крепления материалов или элементов.
DIN: нет
ГОСТ: нет
Тип скоб:53/A
Форма: прямоугольная
Ширина: 11.3 мм
Толщина: 0.7-0.75 мм

	14
	Набор сверл по металлу
(1-10мм) кобальтовые
MONOGRAM 1.0-10.0 мм 
	3
	предназначены для сверления высокопрочных, вязких и жаропрочных материалов: нержавеющей стали, чугуна, титана, легированных сталей.
Тип: спиральный
Количество предметов: 19 шт
Max диаметр сверла: 10 мм
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал сверла: HSS-CO

	15
	Набор напильников (плоский круглый треугольный)
	
3
	предназначен для ручной обработки материалов (металла, дерева, пластика), снятия заусенцев, опиливания, подгонки деталей, заточки инструментов и финишной отделки поверхностей.
Количество в наборе:10 шт
Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный
Рабочая длина:70 мм
Общая длина:140 мм
Класс (№):2
Вес нетто: 0.17 кг

	16
	Грабли гребенка 
Веерные стальные грабли PALISAD 190-520х1200-1500 мм
	2
	предназначенная для работы с травой, сеном и мусором, а также для деликатного вычесывания газона.
Количество зубов:15 шт
Материал: оцинкованная сталь
Диаметр для ручки/черенка:24 мм
Общая длина:150 см
Ширина рабочей части:52 см
Вес нетто: 0.726 кг

	17
	Плоскогубцы 
Комбинированные плоскогубцы Stayer
200мм.

	6
	предназначенный для надежного захвата, удержания, сгибания или скручивания проволоки, проводов и мелких деталей.
Тип: комбинированные плоскогубцы
Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина:200 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Цвет рукояток: черный/желтый
Материал губок: углеродистая сталь
Вес нетто: 0.37 кг

	18
	Ключ разводной 
330мм 
	4
	Предназначен для надежного захвата, удержания и вращения труб, муфт, фитингов и деталей круглого сечения, не имеющих граней.
Длина:330мм
Размер min (мм): нет
Размер max (мм):40
Размер max: 1/2 дюйм
Диэлектрическое покрытие: нет
Вид: дюймовый

	19
	Ключ разводной трубный
440мм 

	4
	Предназначен для надежного захвата, удержания и вращения труб, муфт, фитингов и деталей круглого сечения, не имеющих граней.
Длина: 440мм
Размер min (мм): нет
Размер max (мм): 55
Размер max: 2 дюйма
Диэлектрическое покрытие: нет
Вид: дюймовый

	20
	Ключ разводной
[bookmark: _GoBack]560 мм 
	4
	Предназначен для надежного захвата, удержания и вращения труб, муфт, фитингов и деталей круглого сечения, не имеющих граней.
Длина: 560 мм
Размер min (мм): нет
Размер max (мм): 67
Размер max: 1,2 дюйма
Диэлектрическое покрытие: нет
Вид: дюймовый


Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.
Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. 
Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары 
Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.
При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. 
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года. 
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».

