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	№ п/п.
	Технические параметры/характеристики
	Требуемые значения/наличие параметра

	1. Характеристики

	1.1. Картридж RephiDuo А Pack S2

	1.1.1. 
	Назначение
	Предварительная очистка водопроводной воды с SDI <12

	1.1.2. 
	Технологии очистки
	Активированный уголь, глубинная фильтрация, полифосфаты (умягчение)

	1.1.3. 
	Функции
	Удаление крупных частиц, органических соединений и свободного хлора; умягчение воды; защита мембран RO от загрязнения, накипи и воздействия хлора

	1.1.4. 
	Давление разрыва, бар
	Не менее 15 

	1.1.5. 
	Скорость потока при давлении на входе ≥2 бар, л/мин
	Не менее 2 

	1.1.6. 
	Высота картриджа, мм
	390,5 

	1.2. Картридж RephileSolo S1 

	1.2.1. 
	Назначение
	Предварительная очистка водопроводной воды с SDI <12

	1.2.2. 
	Технологии очистки
	Ионный обмен и активированный уголь

	1.2.3. 
	Функции
	Удаление ионных и органических загрязнителей из воды, подготовка воды для лабораторных исследований, обеспечение высокой чистоты воды для промышленных процессов

	1.2.4. 
	Давление разрыва, бар
	Не менее 15 

	1.2.5. 
	Скорость потока при давлении на входе ≥2 бар, л/мин
	Не менее 2 

	1.2.6. 
	Высота картриджа, мм
	321 

	2. Комплектация

	2.1. 
	Картридж RephiDuo А Pack S2
	1 шт.

	2.2. 
	Картридж RephileSolo SI
	1 шт.

	4. Прочие требования

	4.1.
	Требования к поставщику 
	Отсутствуют 

	4.2.
	Сервисное обслуживание 
	Не требуется

	4.3.
	Подключение и установка (для приборов и оборудования)
	Не требуется

	4.3.1.
	Место установки (здание, комната)
	г. Москва, Ленинский проспект 59

	4.3.2.
	Наличие инженерных коммуникаций
(вода, вентиляция, силовое электропитание и др.)
	Не требуется

	4.4.
	Сборка, монтаж и пуско-наладка
	Не требуется

	4.5.
	Инструктаж сотрудников
	Не требуется

	4.6.
	Требования к упаковке и маркировке
	Заводская упаковка без повреждений

	4.7.
	Иные требования 
	Не требуется
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