Техническое задание
Поставка сантехники и сопутствующих товаров
1. Сроки (периоды) поставки товаров: 
в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта. 

Поставка и разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика.
Поставка осуществляется не позднее 16 часов 00 минут (время местное, обед с 12.00 до 13.00), исключая субботы, воскресенья, дни государственных праздников.

2. Товара по количеству, качеству и ассортименту.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании и иметь упаковку, обеспечивающую сохранность его внешнего вида при транспортировке, складировании и хранении, не быть в залоге или под иным обременением. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих.
Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки. 

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

Упаковка должна исключать механические повреждения, загрязнения.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
Ответственность за качество повреждённого товара несет Поставщик до момента приемки товара Заказчиком. 

Если при поставке Товар окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар новым - в срок, указанный Заказчиком в претензии.
Дефектный Товар вывозится Поставщиком за его счет после поставки нового Товара. 

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обеспечивает сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и складирование и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. 

Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем) но не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика
3. Место поставки товара: 

- Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, д. 3А 
	№ п/п
	Наименование товара

ОКПД2/КТРУ
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, 

/описание, значение/
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Арматура для сливного бачка ИНКОЭР 

или эквивалент 
28.14.12.110
	Конструктивные и эксплуатационные характеристики:

- Тип спуска: двухкнопочный (малый/большой смыв).

- Подключение: нижнее (нижнее подсоединение подачи воды),

- Материалы: корпус и конструктивные элементы — коррозионно‑стойкие материалы (латунь марки или инженерный пластик, контактирующий с питьевой водой — материалы, разрешённые для использования с питьевой водой).           

Наружные металлические поверхности — гальваническое покрытие (антикоррозионная защита).

- Рабочая температура воды: от +5 °C до +40 °C± 1°C
- Функции: стоп‑поток (немедленная остановка подачи), защита от перелива, регулировка объёма смыва (если предусмотрено конструкцией).

- Качество сборки: отсутствуют зазоры/дефекты, все резьбовые соединения должны соответствовать нормативам и обеспечивать герметичность                                  
	шт
	15

	2
	Умывальник Sanita или эквивалент 
23.42.10.120
	Назначение
Керамический/санитарный умывальник Sanita   или эквивалент  (чаша) без пьедестала.
Предназначен для установки в санузлах общественных и жилых помещений.

Конструктивные и технические требования
- Габаритные параметры: ширина 550 мм±5мм; 

- Материал: санитарная керамика/фарфор с гладкой глазурью, пригодной для контакта с питьевой водой .
- Поверхность: ровная, блестящая или матовая; без трещин, сколов 

- Сливное отверстие и перелив: соответствие типовым стандартам сантехники 
- Нагрузка и прочность: изделие должно выдерживать статическую нагрузку не менее 150 кг± 1кг без разрушения 
- Устойчивость к химическому воздействию бытовой чистящей химии и температурным перепадам 
- Отделка торцов и мест сопряжения должна обеспечивать плотный и герметичный монтаж при использовании штатных уплотнений.
	шт
	1

	2
	Пьедестал Sanita 

или эквивалент                                               

23.42.10.190
	Пьедестал Sanita или эквивалент, белый, санитарная керамика, совместимый с умывальником Sanita или эквивалент
Назначение:

Пьедестал (опора) для умывальника Sanita или эквивалент, декоративно‑монтажный элемент, предназначен для скрытия подводки и опоры чаши умывальника.

Комплектация поставки
- Поставка — пьедестал Sanita или эквивалент, белый.
Конструктивные и материал‑технические требования
 Материал: санитарная керамика/фарфор, глазурованная поверхность, белый цвет 
- Поверхность: ровная, без трещин, сколов, пузырей глазури и других дефектов;
 Габариты: 690 мм ±5 мм
Совместимость: форма и размеры — обеспечить полную совместимость с умывальником Sanita или эквивалент; плоскости сопряжения должны совпадать с монтажными поверхностями чаши.
- Нагрузка/прочность: выдерживать статическую нагрузку не менее 150 кг± 1кг без разрушения 
Характеристики поверхности: устойчивость к бытовой химии и чистящим средствам, сохранение внешнего вида при нормальной эксплуатации.
	шт
	1

	3
	Унитаз – компакт 
23.42.10.150 
	Унитаз‑компакт, белый, горизонтальный выпуск, нижняя подводка, двойной смыв, сиденье полипропилен
Назначение
- Унитаз‑компакт, цельная конструкция (чаша + бачок), предназначен для установки в санитарных узлах жилых и общественных зданий. 

Цвет — белый.

Конструктивные и эксплуатационные требования
- Материал: санитарная керамика/фарфор, глазурованная поверхность, белый цвет.
Цвет/оттенок: белый 
Тип смыва: двухрежимный 
.Подводка воды: нижняя подводка
- Сиденье: материал — полипропилен; тип крепления — стандартное
- Нагрузка/прочность: устойчивость к статической нагрузке не менее 150 кг± 1кг без разрушения.
- Герметичность: отсутствие протечек при рабочем давлении; все уплотнения должны быть стойкими к питьевой воде.
- Поверхность: без сколов, трещин, дефектов глазури, стойкая к бытовой чистящей химии.
	шт
	1


Заместитель директора по АХД









                                     М.Р.Дияров
телефон: 89173683687
Необходимая информация: конкретные характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие установленным показателям Заказчика; наименование страны происхождения товара.
