
Техническое задание
на поставку пластиковых окон в рамках капитального ремонта для нужд 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому краю


ТОВАР №1 
	1.1
	Наименование товара:
	Окно/балконный блок 1000*720мм белый (створка), с сеткой

	1.2
	ОКПД2
	22.23.14.120

	1.3
	Единица измерения:
	Шт.

	1.4
	Количество:
	1

	1.5
	Описание товара:
	[image: ]




ТОВАР №2 
	1.1
	Наименование товара:
	Окно/балконный блок 1000*900(400+500)мм створка (двухкамерный стеклопакет), с сеткой

	1.2
	ОКПД2
	22.23.14.120

	1.3
	Единица измерения:
	Шт.

	1.4
	Количество:
	1

	1.5
	Описание товара:
	[image: ]







ТОВАР №3 
	1.1
	Наименование товара:
	Окно/балконный блок 1000*2000(667,7+667,7+667,7)мм створка (трехкамерный стеклопакет), с сеткой

	1.2
	ОКПД2
	22.23.14.120

	1.3
	Единица измерения:
	Шт.

	1.4
	Количество:
	1

	1.5
	Описание товара:
	[image: ]




ТОВАР №4 
	1.1
	Наименование товара:
	Отлив 130 (Сигн.белый 9.003)

	1.2
	ОКПД2
	25.11.23.119

	1.3
	Единица измерения:
	Шт.

	1.4
	Количество:
	5

	1.5
	Описание товара:
	Цвет- сигнальный белый (9003)
Длинна – 2,2м



Пластиковые окна (далее по тексту ТМЦ), ТМЦ должны быть новыми и поставляться в оригинальной упаковке производителя, индивидуальной для каждой единицы товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту складирования. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80 % от срока годности, установленного на данный вид товара.
Качество ТМЦ должно соответствовать стандартам производителя, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами. Копии документов, подтверждающие соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик передает Заказчику вместе с товаром.  
Сдача-приемка   ТМЦ   по   наименованию   (ассортименту),   количеству, внешнему виду 
и комплектности   осуществляется    Сторонами,  с оформлением соответствующих документов. 
В случае обнаружения недостатков упаковки, внешнего вида, ассортимента, комплектности Поставщик обязан заменить его в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Акта-рекламации с указанием всех претензий.
Сдача-приемка ТМЦ осуществляется только в присутствии представителя Поставщика.
Доставка Заказчику ТМЦ до места складирования: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская д.23, корп. 2 производится силами и средствами Поставщика.
Поставщик обязан использовать собственные технические средства и своих работников при выполнении погрузо-разгрузочных работ.
Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени планируемой поставки, которую Поставщик обязан согласовать с Заказчиком не позднее, чем за 48 часов.
Частичная поставка ТМЦ допускается только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.
Требования к маркировке. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортные товары – международным стандартам маркировки. Маркировка должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.




Условия гарантии
При обнаружении в ходе приемки ТМЦ разукомплектованности и (или) производственных дефектов либо несоответствия требованиям качества (комплектности), установленного Договором, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить (доукомплектовать) его в   течение    5 (пяти)   рабочих дней с даты подписания Акта-рекламации с указанием всех претензий.

Место, сроки и условия оказания услуг
Поставка материалов, осуществляется по месту нахождения Заказчика, а именно-Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 23, корп. 2.
[bookmark: _GoBack]Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.



Заместитель начальника ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Хабаровскому краю
старший лейтенант внутренней службы						           Р.О. Степанчук
 «___» __________2026 г.
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