Техническое задание 

на поставку рН-метра МАРК-903 с поверкой
1. Объект закупки: поставка рН-метра МАРК-903 портативного в комплекте с кожухом защитным и сумкой для приборов с поверкой (или эквивалент) 

2.Описание объекта закупки: согласно Таблице 1 п. 14 Технического задания.
3. Количество поставляемых товаров: согласно Таблице 1 п. 14 Технического задания.
4. Место поставки товаров:  г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 64, 7-й этаж.
5. Сроки поставки товаров: не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта (договора).  

6. Условия поставки товаров: Поставщик письменно (по адресу электронной почты) уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 17-00 ч, пятница – с 9-00 до 16-00 ч. Погрузка, поставка, разгрузка, поднятие на этаж товара осуществляются силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки заранее согласовываются с Заказчиком.
7. Общие требования к товарам: Товар должен быть новым, неиспользованным (не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Упаковка товара должна быть без повреждений. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями стандартов. 

В случае если Товар иностранного происхождения, на момент поставки он должен быть перемещен через таможенную границу с прохождением таможенного контроля в порядке, установленном действующим законодательством. 

Поставляемый товар должен быть серийно производимым, в случае поставки импортного товара, он должен быть официально предназначенным для поставки в Российскую Федерацию, обладать возможностью его технической поддержки в авторизованных производителем сервис-центрах и возможностью ремонта и постгарантийного обслуживания на территории Российской Федерации.

На поставляемом товаре должна быть нанесена заводская маркировка, позволяющая однозначно его идентифицировать, включающая наименование товара, производителя товара, модель, квалификацию (для химических реактивов), страну производства, дату изготовления и другую информацию, установленную законодательством РФ и нормативно-техническими документами (стандартами, техническими условиями и др.).

Размещение знака утверждения типа на спектрофотометре должно соответствовать разделу «Знак утверждения типа» в документе  «Описание типа средства измерений».

8.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: 
Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим документами. 

Товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений. 

Товар должен быть поверен. Сведения о первичной поверке должны быть внесены во ФГИС «АРШИН». Остаточный срок поверки на день передачи товара должен быть не менее 10 месяцев от межповерочного интервала, указанного в описании типа средства измерений.

Изготовитель товара должен соответствовать изготовителю, указанному в описании типа средства измерений. Размещение знака утверждения типа должен соответствовать указанному в описании типа средства измерений.
9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: совместно с поставкой товара заказчику должны быть переданы следующие документы: эксплуатационная и техническая документация на русском языке,  гарантийные документы Поставщика на Товар, гарантийные документы производителя на Товар, иную документацию, предусмотренную производителем товара (при наличии). 
Товар, поставленный не в требуемой комплектации и/или без указанных выше документов, считается не поставленным.
10. Требования к безопасности товаров: товар должен быть безопасен для жизни, здоровья сотрудников Заказчика, имущества Заказчика, окружающей среды в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

11. Порядок сдачи и приемки товаров: согласно условиям контракта (договора).

12. Гарантийный срок на товар: не менее одного года.

13. Требования к упаковке товара: входит в стоимость. 

14. Требования к номенклатуре, количеству и техническим характеристикам представлены в таблице 1.
Таблица № 1
	№

п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм
	Количество

	
	
	 Наименование характеристики
	Значение
	
	

	
	
	
	Значение характеристики
	
	

	1.
	рН-метра МАРК-903 с поверкой
	Назначение
	Предназначен для измерений активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительных потенциалов (ОВП), температуры водных растворов и электродвижущей силы (ЭДС)
	шт.
	3

	
	
	Диапазон измерения рН – метра

рН при температуре анализируемой среды от +24,8 до 25,2, рН

температуры анализируемой среды, 0С
	От 0 до 14

От 0 до +100
	
	

	
	
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности рН – метра при измерении:

рН при температуре анализируемой среды от +24,8 до 25,2, рН

температуры анализируемой среды, 0С


	±0,05

±0,3
	
	

	
	
	Диапазон измерений преобразователя при измерении:

- рН

-ЭДС (ОВП), мВ
	от 0 до 14

от -1000 до +1000
	
	

	
	
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при измерении: 

-  рН: 

- ЭДС (ОВП): ± 0,50
	± 0,02

± 0,50
	
	

	
	
	Параметры электрического питания рН-метра:

диапазон напряжения питания постоянного тока, В
	от 2,2 до 3,4
	
	

	
	
	Рабочие условия эксплуатации:

-температура окружающего воздуха, 0С

-относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35 0С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)
	от +5 до +50

80

от 84,0 до 106,7 

(от 630 до 800)
	
	

	
	
	Встроенное программное обеспечение, позволяющее управлять прибором и процессом измерений, осуществлять обмен информацией через порт USB.
	наличие
	
	

	2.


	Комплект поставки рН-метра МАРК-903 c поверкой
	Блок преобразовательный с датчиком температуры
	
	шт.
	3

	
	
	Импульсный источник электропитания
	
	шт.
	3

	
	
	Комбинированный рН-электрод ЭСК-10601/7
	
	шт.
	3

	
	
	Комплект инструмента и принадлежностей
	
	шт.
	3

	
	
	Кожух защитный
	
	шт.
	3

	
	
	Сумка для прибора
	
	шт.
	3

	
	
	Руководство по эксплуатации
	
	шт.
	3

	
	
	Паспорт
	
	шт.
	3

	
	
	Методика поверки
	
	шт.
	3


