Утверждаю
					Заместитель директора РГАНТД
______________Болотов А.А.
«___» ______________ 2026г.

Техническое задание
на поставку материальных запасов, комплектующих и запасных частей, необходимых для бесперебойного и безотказного функционирования системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения и охранной сигнализации РГАНТД.

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД) (далее - Государственный заказчик).
2. Наименование объекта закупки: Поставка материальных запасов, комплектующих и запасных частей, необходимых для бесперебойного и безотказного функционирования системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения и охранной сигнализации РГАНТД.
3. Место поставки товара: 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
4. Сроки (этапы) поставки товара:
4.1. Начало: со дня, следующего за днём заключения государственного контракта.
4.2. Окончание: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за днём заключения государственного контракта.
4.3. Количество этапов поставки товара: 1 (Один) этап.
4.4. Сроки этапов поставки товара: Поставка товара осуществляется 1 (Одним) этапом в срок, указанный в пунктах 4.1 - 4.2 настоящего технического задания.
5.Финансовое обеспечение:
5.1. Источник финансирования: Средства бюджета Российской Федерации, выделенные на 2026 год.
5.2. Авансирование поставляемого товара: Не предусмотрено.
5.3. Форма оплаты поставляемого товара: Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
5.4. Порядок и срок оплаты поставленного товара: Оплата производится по факту поставки товара. Государственный заказчик, производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания Государственным заказчиком акта приёма-передачи товара.
6. Нормативно-правовые основания при поставке товара:
6.1. При поставке товара поставщик обязан руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации.
7. Требования к поставщику:
7.1. Единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ).
7.2. Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей).
8. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
8.1. Код и наименование КТРУ (ОКПД:2) соответствующий характеристикам поставляемого товара, наименование и количество поставляемого товара:
№ п/п	Код
КТРУ/
ОКПД2	Наименование кода КТРУ/ОКПД2	Наименование
Товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	
1	26.30.50.114	Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные.	С2000-М пульт контроля и управления охранно- пожарный	шт.	1	
2	26.20.40.110	Устройства и блоки питания вычислительных машин.	ББП-20 Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе	шт.	5	
3	27.20.23  	Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие.	Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 12 В 4,5 а/ч	шт.	6	
4	26.20.21.110	Устройства запоминающие внутренние.	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения WD Purple Surveillance 6ТB WD64PURZ	шт.	2	
5	26.20.21.110	Устройства запоминающие внутренние.	Жесткий диск 4TB SATA 6Gb/s Western Digital Purple	шт.	2	
6	26.40.33.114	Видеорегистраторы.	Видеорегистратор 16-канальный, мультиформатный HiWatch DS-H316/2QAF	шт.	1	
7	26.40.33.114	Видеорегистраторы.	DAHUA     DH-XVR1B08-I/T     8-канальный HDCVI-видеорегистратор мультиформатный	шт.	1	
8	26.40.33.111	Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения.	Видеокамера F-AC-2621Z(2.7-13.5mm) (цилиндрическая) Производитель: iFLOW	шт.	5	
9	26.40.33.111	Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения.	Видеокамера F-AC-2721Z(2.7-13.5mm) (купольная) Производитель: iFLOW	шт.	5	
10	26.30.23.143	Оборудование для односторонней или двусторонней аудио-, видеосвязи для домофонных систем.	Антивандальная вызывная панель видеодомофона Corban HD (медь). Производитель Tantos	шт.	2	
11	26.30.23.143	Оборудование для односторонней или двусторонней аудио-, видеосвязи для домофонных систем.	Комплект HD видеодомофона Tantos Amelie HD SE kit (White)	шт.	3	
8.2. Требования к функциональным, техническим характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара:
№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	
1	С2000-М пульт контроля и управления охранно- пожарный	•	Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов – до 127
•	Количество разделов – до 511
•	Количество групп разделов – до 128
•	Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы – до 2048
•	Количество пользовательских паролей – до 2047
•	Объём журнала событий, не менее – 32000
•	Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 256
•	Количество "входных зон" – до 32
•	Объем кольцевого буфера событий – до 1023 сообщений
•	Длина линии интерфейса RS-485 – до 3000 м
•	Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20 м
•	Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). 
•	Диапазон напряжений питания – от 10,2 до 28,4 В.
•	Типовой потребляемый ток:
 – 70 мА при напряжении питания 12 В 
 – 35 мА при напряжении питания 24 В
•	Средний срок службы, лет – 10
•	Рабочий диапазон температур – от 0 до +40 °C
•	Масса – не более 0,3 кг
•	Габаритные размеры – 140х114х25 мм	
2	ББП-20 Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе	– Выходное напряжение, – 12 В
– Выходное напряжение при питании от сети, – 12,6 В (регулируется от 11.7 до 14.7 ± 5%)
– Выходное напряжение при автономном питании, – не более 13,7 В
– Ток нагрузки номинальный, – 2 А
– Ток нагрузки максимальный (кратковременно не более 25 сек.), – 2,5 А
– Соответсвие ТР 043/2017 (ГОСТ 53325-2012) – нет
– Напряжение питающей сети, – 110 – 250 В
– Частота тока,50 ± 5%Г
–Регулировка выходного напряжения – есть
– Ток заряда АКБ не более, – 1 А
– Номинал предохранителя АКБ – 2 А
– Рекомендуемая емкость АКБ, – 7 А*ч
– Способ монтажа – настенный
– Защита АКБ от глубокого разряда – нет
– Защита от короткого замыкания и перегрузки – есть
– Световая индикация – сеть, нагрузка
– Информационные выходы – нет
– Тип аккумулятора – герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
– Мощность, потребляемая от сети, – 45 Вт
– Масса, – 678 г
– Рабочая температура, °С – от -15 до +50
– Относительная влажность не более, – 80 %
– Габаритные размеры, мм: – 167 х 164 х 73	
3	Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 12 В 4,5 а/ч	– Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, ножевые клеммы – 4,8 мм (F1).
– Номинальное напряжение – 12 В
– Срок службы до – 5 лет
– Номинальная емкость (25 оС):
•	20 часовой разряд (0.225 А; 1.75 В/эл) – 4.5 Ач
•	10 часовой разряд (0.43 А; 1.75 В/эл) – 4.3 Ач
•	5 часовой разряд (0.77 А; 1,70 В/эл) – 3.85 Ач
– Саморазряд 3% емкости в месяц при 25Со
– Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 оС) – 30 мОм
– Рабочий диапазон температур:
•	Разряд -15÷50
•	Заряд -10÷50 
•	Хранение -20÷50
– Макс. разрядный ток (25С) – 67.5 А (5с)
––Циклический режим – (2.4÷2.5 В/эл)
– Макс.зарядный ток – 1.35 А
– Габариты – 90 х 70 х 107 мм	
4	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения WD Purple Surveillance 6ТB WD64PURZ	– Объем HDD – 6 ТБ
– Объем кэш-памяти – 256 МБ
– Скорость вращения шпинделя – 5400 об/мин
– Максимальная скорость передачи данных – 180 Мбайт/сек
– Интерфейс – SATA III
– Пропускная способность интерфейса – 6 Гбит/с
– Оптимизация под RAID-массивы – есть
– Технология записи – CMR
– Ударостойкость при работе – 30 G
– Уровень шума во время работы – 27 дБ
– Уровень шума в простое – 23 дБ
– С гелиевым наполнением – нет
– Число циклов позиционирования-парковки – 300000
– Максимальное энергопотребление – 4.7 Вт
– Энергопотребление в режиме ожидания – 4.3 Вт
– Максимальная рабочая температура – 65 °C
– Габариты – 101,6 х 147 х 26,1 мм	
5	Жесткий диск 4TB SATA 6Gb/s Western Digital Purple	– Объем HDD – 4 ТБ
– Объем кэш-памяти – 128 МБ
– Скорость вращения шпинделя – 5400 об/мин
– Максимальная скорость передачи данных – 180 Мбайт/сек
– Интерфейс – SATA III
– Пропускная способность интерфейса – 6 Гбит/с
– Оптимизация под RAID-массивы – есть
– Технология записи – CMR
– Ударостойкость при работе – 70 G
– Уровень шума во время работы – 27 дБ
– Уровень шума в простое – 24 дБ
– С гелиевым наполнением – нет
– Максимальное энергопотребление – 4.6 Вт
– Энергопотребление в режиме ожидания – 4.1 Вт
– Максимальная рабочая температура – 65 °C
– Габариты – 101,6 х 147 х 26,1 мм	
6	Видеорегистратор 16-канальный, мультиформатный HiWatch DS-H316/2QAF	– Видеовход – 16 x TVI или 16 х AHD или 16 х CVI или 16 х аналог + 2 IP (до24 с замещением аналоговых)
– Режимы записи:
•	ручная установка
•	по датчику движения
•	по тревоге
•	по расписанию
– Видеовыходы – HDMI (до 4K)/VGA
– Операционная система – Linux
– Количество, тип, максимальный объем HDD – 2 шт SATA до 10 Тб (в комплект не входит)
– Аудио входы/выходы – 16/1
– Сетевой интерфейс – 10/100/1000 Ethernet
– Кодек сжатия видео – H.265 Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264
– Протоколы – TCP/IP; PPPoE; DHCP; Hikconnect Cloud P2P; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; SNMP; NFS; iSCSI; UPnP™; HTTPS
– Формат сжатия аудио – G.711u
– Порты, доп. интерфейсы – 2 USB; 1 RS-485
– Тревожные входы/выходы – 16/4
– Напряжение питания, В – 12 DC (адаптер питания в комплекте)
– Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек.:
•	15к/сек 4 канала 3МП
•	15к/сек на канал (1920х1080 пикс.)
•	25к/сек на канал (1280х720 пикс.)
•	25 к/сек на канал (960х576 пикс.)
– Диапазон рабочих температур, °С – -10…+55	
7	DAHUA     DH-XVR1B08-I/T     8-канальный HDCVI-видеорегистратор мультиформатный	– Видеовход –8 x TVI или 8 х AHD или 8 x CVI или 8 х 960H+2 IP (до 10 IP каналов с замещением аналоговых)
– Видеовыходы – HDMI; VGA
– Аудио входы/выходы – 1/1
– Кодек сжатия видео – H.265/H.265+/H.264/H.264+
– Тревожные входы/выходы – Нет
– Формат сжатия аудио – G.711; PCM; AAC
– Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек.:
•	25к/сек 1 канал (960х1080 пикс.)
•	15 к/сек на канал (960х1080 пикс.); (1280х720 пикс.)
•	25 к/сек на канал (960х576 пикс.)
– Режимы записи:
•	постоянный
•	по расписанию
•	обнаружение движения
– Операционная система – Linux
– Количество, тип, максимальный объем HDD – 1 шт SATA до 6 Тб (в комплект не входит)
– Сетевой интерфейс: – 10/100 Ethernet
– Протоколы:
НТТР; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Support Dahua IP camera)
– Порты, доп. Интерфейсы –2 USB
– Напряжение питания, В – 12 DC (адаптер питания в комплекте)
– Диапазон рабочих температур, °С – -10…+45	
8	Видеокамера F-AC-2621Z(2.7-13.5mm) (цилиндрическая) Производитель: iFLOW	– Разрешение - 2Мп
– Тип камер – HD-TVI
– Тип корпуса – цилиндрическая
– Исполнение –уличная
– Оптическое увеличение – 5x
– Аудиовход – нет
– Аудиовыход – нет
–Дальность подсветки – до 40 м
– MicroSD – нет
– Wi-Fi – нет
– Защита от пыли/влаги – IP67
– Питание – DC12В
– WDR – DWDR
– Наличие тревожных выходов – нет
– Наличие тревожных входов – нет
– Встроенная видеоаналитика – нет
– Чувствительность – 0.01 Лк
– Защита от вандализма – нет
– Объектив – 2.8 - 12 мм
– Тип подсветки – ИК	
9	Видеокамера F-AC-2721Z(2.7-13.5mm) (купольная) Производитель: iFLOW	– Разрешение - 2Мп
– Тип камер – HD-TVI
– Тип корпуса – цилиндрическая
– Исполнение –уличная
– Оптическое увеличение – 5x
– Аудиовход – нет
– Аудиовыход – нет
–Дальность подсветки – до 40 м
– MicroSD – нет
– Wi-Fi – нет
– Защита от пыли/влаги – IP67
– Питание – DC12В
– WDR – DWDR
– Наличие тревожных выходов – нет
– Наличие тревожных входов – нет
– Встроенная видеоаналитика – нет
– Чувствительность – 0.01 Лк
– Защита от вандализма – нет
– Объектив – 2.7 – 13,5 мм
– Тип подсветки – ИК	
10	Антивандальная вызывная панель видеодомофона Corban HD (медь). Производитель Tantos	– Разрешение матрицы – 1080p
– Подключение – провода
– Формат видеосигнала – AHD
– Подсветка – ИК светодиодная 940нМ
– Угол обзора по горизонтали – 70 град.
– Материал корпуса – алюминий
– Тип установки – накладная (уголок 30о в комплекте)
– Реле замка – есть, коммутируемое напряжение / ток: 12В/3А
– Питание – DC 10-15В (питание от монитора)
– Потребляемая мощность – не более 12Вт
– Рабочая температура – от -40 до +50С
– Класс защиты – IP66
– Габариты – 122 x 45 x 50,5 мм	
11	Комплект HD видеодомофона Tantos Amelie HD SE kit (White)	Монитор:
– Дисплей, разрешение – 7 дюймов, 1024х600
– Формат видеосигнала – AHD, TVI, CVI 1080p / 720p или CVBS (PAL / NTSC)
– Питание – 100-253В перем. тока, 50-60 Гц или 15В пост. тока (БП 230/15В не входит в комплект поставки)
– Потребление – 6Вт (не более), 0,5 Вт (ожидание)
– Рабочая температура – от -10С до +40С
– Рабочая влажность – 0-95%
– Тип связи – без трубки
– Размеры – 186 х 108 х 20 мм
Вызывная панель:
– Формат видеосигнала - 1080p / 720p / CVBS (PAL)
– Угол обзора – 70 градусов
– Подсветка – ИК, светодиодная, дистанция не менее 0,5м
– Питание / потребление – 12 В пост. тока / не более 2 Вт
– Коммутируемый напряжение/ток замка – 30В / не более 4 А
– Рабочая температура – -40 +60 град. С
– Размеры – 122 х 45 x 50,5мм (с козырьком)	
9. Общие требования к поставляемому товару: Поставляемый поставщиком товар должен быть поставлен с высоким качеством, в соответствии с настоящим техническим заданием, согласно условиям государственного контракта. Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи его во время транспортировки и хранения.
10. Требования к качеству поставляемого товара:
10.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать требованиям настоящего технического задания.
10.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не бывшем в ремонте, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
10.3. У поставляемого товара не должна быть осуществлена замена составных частей и не должны быть восстановлены потребительские свойства.
10.4. Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
10.5. Поставляемый товар должен быть изготовленным не ранее 2026 года.
11. Требования к безопасности товара:
11.1. Требования к безопасности окружающих при использовании товара: Весь поставляемый поставщиком товар должен быть безопасен для окружающих и разрешен для применения и использования на территории Российской Федерации.
11.2. Требования к защите товара при поставке: Весь поставляемый поставщиком товар должен быть упакован в упаковку завода-изготовителя и (или) поставщика, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, упаковка товара должна предохранять товар от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи во время его транспортировки с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
12. Требования к упаковке товара: 
12.1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.
13. Требования к маркировке товара:
13.1. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, наименование товарного знака (при наличии у товара товарного знака), дату изготовления товара и гарантийный срок службы товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
14. Требования по передаче товара Государственному заказчику товаросопроводительных, технических и иных документов при поставке товара:
14.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Государственному заказчику по адресу: 117393, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82 (далее – место доставки).
14.2. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки Товара обязан уведомить Государственного заказчика о дате и точном времени доставки Товара в место доставки по телефонной связи или
по электронной почте Государственного заказчика, указанный в разделе 17 Государственного контракта.
14.3. Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
14.4. Поставщик при передаче Товара Государственному заказчику в месте доставки передает Государственному заказчику товарную (товарно-транспортную) накладную в 2 (Двух) экземплярах и документы, подтверждающие качество поставляемого Товара.
14.5. При передаче Поставщиком Государственному заказчику Товара Государственный заказчик проверяет Товар на соответствие сведениям, указанным в товаросопроводительных документах по наименованию, единице измерения, количеству, качеству, иным требованиям и, при отсутствии расхождений между сведениями о Товаре, указанными
в товаросопроводительных документах, и фактическим наличием Товара, материально ответственное должностное лицо Государственного заказчика подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и принимает Товар на ответственное хранение до подписания Сторонами документа о приёмке, указанного в пункте 4.7 Государственного контракта.
14.6. В случае если Поставщик в предоставляемом комплекте документов некорректно оформил товаросопроводительные документы, указанные в пункте 14.4, и (или) некорректно сформировал документ о приёмке, указанный в пункте 14.7 Государственного контракта, Государственный заказчик вправе приостановить приёмку Товара до устранения Поставщиком замечаний
к оформлению указанных документов.
14.7. В соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление и подписание Сторонами документа о приёмке Товара осуществляется в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) с подписанием данного документа усиленными электронными подписями Сторон (далее – Электронный документ о приёмке).
14.8. Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём передачи Товара на ответственное хранение Государственному заказчику, обязан с использованием программно-аппаратных средств ЕИС сформировать Электронный документ о приёмке Товара и подписать его усиленной электронной подписью Поставщика.
14.9. Государственный заказчик, в том числе на основании экспертного заключения, проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставленного Товара характеристикам, указанным
в Техническом задании (Приложение № 1 к Государственному контракту)
и Спецификации (Приложение № 2 к Государственному контракту).
14.10. По результатам проверки, указанной в пункте 14.9 Технического задания, Государственный заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания усиленной электронной подписью Поставщиком Электронного документа о приёмке Товара, указанного в пункте 14.8 Государственного контракта, при отсутствии
у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, с использованием программно-аппаратных средств ЕИС подписывает усиленной электронной подписью Государственного заказчика Электронный документ о приёмке Товара.
14.11. Товар считается принятым с момента подписания усиленной электронной подписью Государственным заказчиком Электронного документа о приёмке Товара, оформленного с использованием программно-аппаратных средств ЕИС.
14.12. В случае проведения Государственным заказчиком экспертизы Товара экспертами, экспертными организациями Государственный заказчик вправе продлить срок приемки Товара, указанный в пункте 14.10 Технического задания на срок проведения такой экспертизы.
14.13. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания обеими Сторонами Электронного документа о приёмке, указанного в пункте 14.7 Государственного контракта.
15. Условия поставки товара:
15.1. Поставка товара осуществляется в срок, указанный в пунктах 4.1 - 4.4 настоящего технического задания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по московскому времени) в полном объеме одним этапом и одной партией, в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
15.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика или транспортом третьих лиц за счет Поставщика.
15.3. Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет поставщика.
15.4. Частичная поставка товара не допускается.
15.5. Досрочная поставка товара допускается только после получения согласия Государственного заказчика в согласованный с Государственным заказчиком срок.
15.6. Все риски, связанные с поставкой товара до места его поставки Государственному заказчику, возлагаются на поставщика.
15.7. Переход ответственности и риска по поставке товара осуществляется от поставщика к Государственному заказчику после подписания Государственным заказчиком акта приёма-передачи товара.
16. Требования к сроку гарантии качества на поставленный товар:
16.1. Гарантия поставщика на поставленный товар составляет   12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днём подписания Государственным заказчиком акта приёма-передачи товара.
16.2. Гарантийный срок, указанный в пункте 16.1 начинает исчисляться со дня, следующего за днём подписания Сторонами Электронного документа о приёмке.
16.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует требованиям, установленным Государственным контрактом, в том числе:
16.3.1. поставленный Товар является новым, не бывшим в употреблении, не бывшим в ремонте, не восстановлен, у поставленного Товара не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;
16.3.2. поставленный Товар соответствует по качеству техническим условиям изготовителя и безопасен при использовании;
16.3.3. поставленный Товар передается свободным от прав третьих лиц
и не является предметом залога, ареста или иного обременения;
16.3.4. товаросопроводительная и техническая документация, предоставляемая Поставщиком вместе с Товаром, является комплектной
и достаточной для эксплуатации Товара.
16.4. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии
с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
16.5. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным
и фитосанитарным нормам.
16.6. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии
с действующими стандартами.
16.7. Наличие гарантии качества удостоверяется проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставляемого Товара.
16.8. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути
и длительного хранения.
16.9. Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, выявленные
в Товаре, в течение гарантийного срока или заменить Товар в срок не более
7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём получения сообщения
от Государственного заказчика о выявленных дефектах.
16.10. В случае устранения дефектов в Товарах, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации Товара продлевается на время, в течение которого Товары не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Начальник отдела ЭИТО                                                  А.Б. Мурышкин
 
 «___» __________ 2026 г.