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Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки 

Описание объекта закупки

на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации 

по прокладке трубопроводов системы водоподготовки для нужд 

Ярославского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора

	№№ п/п
	Перечень основных данных требований
	Основные данные требования

	1
	Место расположения объекта
	г. Ярославль, ул. 1- Технологическая, здание 4 

	2
	Заказчик
	Ярославский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-методический центр по экспертизе, учёту и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Ярославский филиал ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора)

	3
	Стадия проектирования
	Выполнение работ осуществляется в одну стадию — «Рабочая документация».

	4
	Цель выполнения работ
	Разработка рабочей и сметной документации осуществляется для определения технических, качественных, количественных и ценовых характеристик планируемых работ по прокладке трубопроводов системы водоподготовки для нужд Ярославского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора. 
Рабочая и сметная документация разрабатывается в объеме, необходимом и достаточном для реализации работ по прокладке трубопроводов системы водоподготовки. 

	5
	Исходные данные для проектирования
	1. Техническое задание (описание объекта закупки).

2. Технический паспорт на здание. Ведомость помещений и их площадей.

3. Ранее разработанная документация ООО «Эльба Строй», предоставляемая Заказчиком в качестве исходных данных. 
4. Список конечных потребителей подготовленной воды с указанием параметров потребления

	6
	Источник финансирования
	Внебюджетные средства Ярославского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 

	7
	Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ – в течение 90 (девяносто ) рабочих дней.

Выделение этапов не предусматривается. 

	8
	Вид работ 
	Разработка рабочей и сметной документации 

	9
	Требования к разработке рабочей  документации
	До начала выполнения работ Исполнитель обязан провести визуальное обследование объекта с целью получения и уточнения исходных данных по предполагаемым местам прокладки проектируемых трубопроводов, местам их возможного подключения, а также иным условиям и ограничениям, оказывающим влияние на принимаемые технические решения, в пределах визуально доступных участков и исходных данных, предоставленных Заказчиком.

По результатам визуального обследования Исполнитель передает Заказчику на рассмотрение технически обоснованную трассу прокладки трубопроводов системы водоподготовки с указанием мест пересечения и прохода через строительные конструкции, точек подключения к существующим системам водоподготовки, а также сведений о необходимости выполнения демонтажных, строительно-монтажных и иных сопутствующих работ в объеме, необходимом для реализации проектируемых решений.

Результаты визуального обследования и принятые технические решения подлежат согласованию с Заказчиком в пределах предмета и состава работ, предусмотренных настоящим заданием.

Разработка рабочей документации осуществляется с учетом результатов проведенного визуального обследования и исходных данных, предоставленных Заказчиком.

Проектирование трубопроводов системы водоподготовки вести согласно СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*».

При разработке рабочей документации предусмотреть соблюдение норм и правил действующих нормативных документов, применимых к предмету проектирования, и технологического задания.

Подбор оборудования и гидравлический расчет выполнить исходя из:

- количества потребителей;

- технологического задания;

- исходных данных, предоставленных Заказчиком.

Балансы водопотребления и водоотведения согласовать с Заказчиком.

Прокладку горизонтальных магистральных сетей предусмотреть открытым способом преимущественно через помещение вентиляционной камеры, при наличии технической возможности и с учетом результатов обследования объекта.

При разработке рабочей документации руководствоваться требованиями:

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815;

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 30.13330.2020;

СП 70.13330.2012 — в части, применимой к предмету проектирования;

СП 71.13330.2017 — в части, применимой к предмету проектирования;

СП 118.13330.2022 — в части, применимой к предмету проектирования;

ГОСТ Р 21.101-2020;

применимых стандартов СПДС;

иных нормативных правовых актов и нормативных документов Российской Федерации в части, относящейся к предмету настоящего задания.

	10
	Раздел ВК 
	1. Выполнить визуальное обследование объекта в пределах визуально доступных участков и исходных данных, предоставленных Заказчиком, с целью определения технически обоснованного маршрута прокладки трубопроводов системы водоподготовки с учетом существующих инженерных коммуникаций, строительных конструкций, мест возможного подключения и технологических требований Заказчика.

2. Разработать рабочую документацию на прокладку новых трубопроводов системы водоподготовки с подключением к существующим системам водоподготовки в помещениях № 2039 и № 2059 и подключением потребителей согласно Приложению № 1 к описанию объекта закупки.

В составе рабочей документации предусмотреть:

- планы трассировки трубопроводов;

- схемы подключения к существующим системам;

- узлы прохода через строительные конструкции;

- необходимые разрезы и сечения;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- ведомости объемов работ.

3. Выполнить гидравлический расчет проектируемых трубопроводов и подбор диаметров трубопроводов исходя из количества потребителей, технологического задания и исходных данных, предоставленных Заказчиком.

4. Балансы водопотребления и водоотведения согласовать с Заказчиком.

5. Горизонтальные магистральные трубопроводы предусмотреть с открытой прокладкой преимущественно через помещение вентиляционной камеры, при наличии технической возможности и с учетом результатов обследования объекта.

6. При выборе материалов трубопроводов, арматуры и комплектующих учитывать агрессивное воздействие пермеата обратноосмотических установок на основании технологических параметров воды, предоставленных Заказчиком.

7. Материалы трубопроводов и оборудования, контактирующие с водой, должны обеспечивать сохранение качества воды и не изменять ее физико-химические свойства в пределах требований, установленных технологическим заданием и исходными данными Заказчика.

8. По возможности исключить прокладку трубопроводов в запотолочном пространстве чистых помещений. В случае невозможности исключения такой прокладки проектные решения подлежат согласованию с Заказчиком.

9. Предусмотреть мероприятия по креплению трубопроводов и восстановлению строительных конструкций в местах устройства отверстий и проходок в объеме, необходимом для реализации проектируемых решений.

	11
	Раздел АР 
	1. Разработать рабочую документацию на архитектурно-строительные мероприятия, необходимые для выполнения работ по прокладке трубопроводов системы водоподготовки, в пределах зон (конкретных мест) выполнения проектируемых работ и в объеме, необходимом для реализации проектируемых решений.

На чертежах показать:

- демонтируемые защитные и отделочные покрытия чистых помещений в местах прокладки трубопроводов, устройства отверстий, проемов, проходок и выполнения монтажных работ;

- проектируемые отверстия, проемы и проходки в строительных конструкциях;

- мероприятия по восстановлению строительных конструкций и отделочных покрытий после выполнения монтажных работ в местах производства работ.

2. Определить объемы демонтажных и восстановительных работ с включением их в ведомости объемов работ в объеме, необходимом для реализации проектируемых решений.

3. Предусмотреть решения по заделке отверстий и проходок через стены и перекрытия с соблюдением требований пожарной безопасности и действующих нормативных документов, применимых к предмету проектирования, на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком.

4. Архитектурно-строительные решения должны обеспечивать сохранение эксплуатационных характеристик помещений и строительных конструкций здания в местах выполнения проектируемых работ с учетом исходных данных, предоставленных Заказчиком, и результатов проведенного обследования в пределах визуально доступных участков.

5. Проектные решения по устройству отверстий, проемов и проходок в несущих строительных конструкциях принимаются только при наличии соответствующих исходных данных, предоставленных Заказчиком, в пределах предмета настоящего задания и подлежат согласованию с Заказчиком. Разработка конструктивных решений по усилению несущих строительных конструкций, выполнение поверочных расчетов и подготовка технических заключений настоящим заданием не предусматриваются.

	12
	Требование к подготовке сметной документации 
	Сметную документацию выполнить в объеме, необходимом для определения сметной стоимости работ, предусмотренных разрабатываемой рабочей документацией, в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» с учетом действующих изменений, в сметной нормативной базе ФСНБ-2022 с применением ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости.

При определении сметной стоимости применять текущие уровни сметных цен строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве — ФГИС ЦС, на дату формирования сметной документации.

Состав сметной документации определить исходя из состава и объема работ, предусмотренных рабочей документацией, в том числе предусмотреть:

- локальные сметные расчеты/локальные сметы;

- объектные сметные расчеты/объектные сметы  (при необходимости);

 - сводный сметный расчет стоимости строительства;

- ведомости объемов работ;

- конъюнктурный анализ цен;

- обосновывающие материалы, включая прайс-листы, коммерческие предложения и иные документы, подтверждающие стоимость ресурсов, отсутствующих в ФГИС ЦС/ФССЦ.

В итогах сметной документации должны быть отражены применимые начисления и составляющие стоимости, в том числе:

- стоимость материалов;

- стоимость оборудования;

- стоимость строительных работ;

- стоимость монтажных работ;

- накладные расходы;

- сметная прибыль;

иные начисления, предусмотренные действующей методикой определения сметной стоимости и применимые к составу работ.

Накладные расходы начислять в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» с учетом действующих изменений.

Сметную прибыль начислять в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» с учетом действующих изменений.

Принятые в расчетах сметной документации физические объемы и состав работ должны соответствовать объемам и составу работ, предусмотренным рабочей документацией и ведомостями объемов работ.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты включать в сметную документацию только по согласованию с Заказчиком.

Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ, применять при наличии соответствующего обоснования в рабочей документации, ведомостях объемов работ, исходных данных Заказчика или иных согласованных Заказчиком документах.

При проведении конъюнктурного анализа в случае отсутствия стоимости оборудования, материалов или иных ресурсов в ФГИС ЦС / ФССЦ допускается применение стоимости таких ресурсов по прайс-листам, коммерческим предложениям и/или иным подтверждающим документам.

При наличии технической и коммерческой возможности необходимо использовать ценовые предложения не менее чем от трех поставщиков (из сети Интернет). В случае невозможности получения трех сопоставимых ценовых предложений допускается использование меньшего количества предложений при наличии соответствующего обоснования и согласования с Заказчиком.

По результатам конъюнктурного анализа формируется комплект обосновывающих материалов с расчетом и обоснованием принятых цен, подлежащий согласованию с Заказчиком.

Расчет стоимости ресурсов, отсутствующих в ФГИС ЦС / ФССЦ, выполнять методом анализа рынка с определением коэффициента вариации. При коэффициенте вариации более 33% решение о принятии стоимости ресурса подлежит согласованию с Заказчиком. По согласованию с Заказчиком допускается определение стоимости ресурса по минимальному ценовому предложению.

В случае необходимости пересчета стоимости оборудования, материалов или иных ресурсов в базисный уровень цен такой пересчет выполнять в соответствии с действующими методическими документами и индексами, применимыми на дату формирования сметной документации.

В случае изменения нормативной базы, индексов, методик определения сметной стоимости или исходных данных после передачи сметной документации Заказчику необходимость и порядок актуализации сметной документации определяются по согласованию Сторон.

Если соответствующий материал, оборудование или ресурс имеется в ФГИС ЦС / ФССЦ и его характеристики соответствуют проектным решениям, определение стоимости такого ресурса по прайс-листам не предусматривается.
По итогам разработки рабочей документации должны быть составлены и включены в состав сметной документации ведомости объемов работ, на основании которых формируются сметные расчеты.

Ведомости объемов работ предоставляются по соответствующим разделам рабочей документации и/или локальным сметным расчетам, с указанием ссылок на соответствующие листы и разделы рабочей документации, описанием состава работ, перечнем используемых материалов и оборудования, а также расчетами их расходов в объеме, необходимом для формирования сметной документации.



	13
	Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках настоящего задания
	Разработать рабочую документацию в объеме, необходимом для выполнения работ по прокладке трубопроводов системы водоподготовки, предусмотренных настоящим заданием.

Рабочая документация разрабатывается исключительно в пределах предмета проектирования, указанного в настоящем задании. Разработка дополнительных разделов, не относящихся непосредственно к предмету проектирования, настоящим заданием не предусматривается.

В составе рабочей документации предусмотреть, при необходимости:

- основные чертежи;

- планы трассировки трубопроводов;

- планы демонтажа и восстановления отделочных покрытий в местах выполнения работ;

- схемы подключения к существующим системам;

- необходимые разрезы и сечения (узлы прохода через строительные конструкции);

- узлы крепления трубопроводов;

- спецификации оборудования, изделий и материалов;

- ведомости демонтажных и монтажных работ по разделу ВК;

- ведомости демонтажных и восстановительных работ по разделу АР;

- ведомости объемов работ;

- сметную документацию, составленную на основании рабочей документации и ведомостей объемов работ.

Состав рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и применимыми стандартами СПДС в части, относящейся к разрабатываемым разделам рабочей документации.

Графические и текстовые материалы рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями действующих ГОСТ СПДС, применимых к соответствующим разделам рабочей документации.

Разработка проектной документации в составе, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 87, дополнительных разделов проектной и/или рабочей документации, специальных технических условий, дополнительных расчетов, обследований, технических заключений, конструктивных решений по усилению строительных конструкций, разделов ПОС, ПОД, ООС, ПБ, КР, ЭЭ, а также иной документации, не относящейся непосредственно к предмету проектирования и не указанной в настоящем задании, не предусматривается и в объем выполняемых работ не входит.
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	Количество экземпляров рабочей и сметной документации, передаваемой Заказчику
	По результатам выполнения работ Заказчику передается только рабочая и сметная документация, предусмотренная настоящим заданием.

Документация передается Заказчику в следующем количестве:

На бумажном носителе:
- рабочая документация — 4 экз.;

- сметная документация — 4 экз.

На электронном носителе:
- рабочая и сметная документация — 1 экз. на CD-диске и/или USB-флеш-накопителе.

Электронная версия документации предоставляется в следующих форматах:

- текстовые материалы — DOC/DOCX и PDF;

- графические материалы — PDF и редактируемый формат CAD, совместимый с DWG;

- сметные расчеты — в формате сметной программы «ГРАНД-Смета», PDF, XLSX и GSF/GSFX.

Файлы в формате PDF должны соответствовать передаваемой бумажной версии документации, включая необходимые подписи и печати при их наличии.

Текстовая и графическая части рабочей документации оформляются в установленном порядке в соответствии с требованиями действующих стандартов СПДС.

Цветное оформление графических материалов выполняется в случаях, когда оно предусмотрено принятыми проектными решениями и необходимо для корректного отображения информации.

Электронный носитель должен содержать электронную версию передаваемой рабочей и сметной документации, а также внутреннюю опись состава файлов.

Состав и структура электронной версии документации должны соответствовать составу и структуре документации, передаваемой на бумажном носителе.

Разработка и передача проектной документации в составе, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 87, настоящим заданием не предусматривается.
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	Прочие требования к выполнению работ
	Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта назначить ответственное контактное лицо по вопросам выполнения работ, предусмотренных настоящим заданием.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактные данные указанного лица, включая номер телефона и адрес электронной почты, а также обеспечить возможность телефонной и электронной связи Заказчика с ответственным контактным лицом Исполнителя в рабочее время.

Об изменении контактных данных ответственного контактного лица Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы по подготовке проектной и/или рабочей документации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, в случаях, когда такое членство требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об Исполнителе должны содержаться в едином реестре членов саморегулируемых организаций. Уровень ответственности Исполнителя по обязательствам в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств должен соответствовать цене заключаемого контракта, если наличие такого уровня ответственности требуется законодательством Российской Федерации.

Наличие у Исполнителя членства в саморегулируемой организации не изменяет состав работ, предусмотренных настоящим заданием, и не влечет обязанность Исполнителя разрабатывать проектную документацию в составе, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 87, а также иные дополнительные разделы документации, не указанные в настоящем задании. 


Прочие условия

Внесение изменений и дополнений в описание объекта закупки, изменяющих предмет, состав, объем, стоимость или сроки выполнения работ, в ходе разработки рабочей документации не допускается. Технические уточнения проектных решений, выполняемые в пределах предмета и состава работ, предусмотренных настоящим заданием, изменением описания объекта закупки не являются.
Рабочая документация разрабатывается исключительно в пределах предмета и состава работ, указанных в настоящем задании, на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком.

Требования по усовершенствованию, оптимизации или изменению технологических решений, не предусмотренные настоящим заданием, а также требования по разработке дополнительных разделов, выполнению дополнительных расчетов, обследований, технических заключений и иных работ, прямо не указанных в настоящем задании, в объем работ Исполнителя не входят.

Рабочая документация должна соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на дату заключения контракта и применимых к предмету настоящего задания.

Нормативные документы, вступившие в силу после даты заключения контракта, учитываются только в случаях, когда их применение является обязательным в силу закона и не влечет изменения предмета, состава и объема работ, предусмотренных настоящим заданием.

Исполнитель несет ответственность за соответствие рабочей документации требованиям нормативных документов, применимым к предмету настоящего задания, требованиям настоящего задания и исходным данным, предоставленным Заказчиком.

Исполнитель не несет ответственность за недостатки рабочей документации, возникшие вследствие неполноты, недостоверности, противоречивости или несвоевременного предоставления исходных данных Заказчиком.

Главный инженер Ярославского филиала                                                Т.Е. Гурылева 
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