Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
(Санкт-Петербургское СУВУ)

Утверждаю:
Директор
Санкт-Петербургского СУВУ

____________ В.В. Миронов

«___» ______________2026 г.


Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	1. 
	Наименование (перечень) выполняемых работ
	[bookmark: _GoBack]Выполнение монтажных и пусконаладочных работ пожарной сигнализации на первом этаже общежития.
1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по наименованию и со следующими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), установленными в пункте «Виды и объемы выполняемых работ» настоящего описания объекта закупки.
1.2. ОКПД2: 43.21.10.140 - Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации.
1.3. КТРУ 43.21.10.140-00002 - Монтаж (демонтаж) автоматической установки пожаротушения.

	1. 
	Место выполнения работ
	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63, литер Д.

	1. 
	Сроки выполнения работ
	Подрядчик приступает к выполнению Работ с даты заключения Контракта и обязуется выполнить Работы по Контракту в полном объеме в срок не позднее «30» ноября 2026 г.

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.
Работы выполнять согласно обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, нормативно-технической документацией (НТД) и в установленном ими порядке, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений. 
При выполнении работ соблюдать все технологические процессы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологической последовательностью согласно календарному плану составленному и согласованному Заказчиком. 
На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы напольного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются.
После предварительного согласования производить за свой счет под контролем соответствующих технических специалистов Заказчика демонтаж существующих конструкций, оборудования и т.п., находящихся в зоне ремонтных работ. В случае, если технической документацией не предусмотрена замена указанного выше имущества, Подрядчик обязан произвести установку демонтированного обратно. При этом ответственность за сохранность и работоспособность такого имущества Заказчика несет Подрядчик. 
Работы выполняются в соответствии с СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» до 01.09.2026, далее в соответствии с СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
Свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 26.02.2026 № 133.
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования, с соблюдением требований внутреннего распорядка организации. 
Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки, установленные настоящим описанием объекта закупки, и контрактом. Все работы выполняются согласно строительным нормам, правилам, стандартам, а также иным нормативно-правовым документам Российской Федерации. Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без прекращения эксплуатации объекта. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций администрации является обязательным условием. 
Выполнение работ в рабочие дни: с 9-00 до 18-00, возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть дополнительно согласована с руководством Заказчика. Ответственное лицо за проведение работ на объекте контролирует ход работы своих специалистов и информирует Заказчика о ходе исполнения работ.
Осуществлять ежедневно сбор образовавшегося строительного мусора и складирование его на выделенное место временного накопления в закрытых мешках или другой плотной закрытой таре; 
Обеспечить ограждение места временного хранения строительного мусора, обеспечить своими силами погрузку строительного мусора при вывозе его спецтранспортом. 
Не допускать накопления строительного мусора в зоне зеленых насаждений, на дорогах и проходах.

	1. 
	Содержание и объем выполняемых работ (описание работ)
	Согласно приложениям:
- Описание объекта закупки;
- Локальный сметный расчет (смета) 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю исполнительную документацию, включая акты скрытых работ.

	1. 
	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ
	Работы выполняются строго в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком планом производства работ и календарным графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Увеличение сроков работ по вине Подрядчика не возможно и будет рассматриваться как нарушение контракта.

	1. 
	Требования к сметной документации
	Исходные сметные расчеты на выполнение работ, как обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведены в Приложении  Локальный сметный расчет (смета).

	1. 
	Требования к применяемым материалам 
	При производстве работ необходимо применять современные материалы, комплектующие и другие установочные изделия российского производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и т.п. (далее – товар) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодными к использованию, разрешенными к применению на территории РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсических веществ, иметь должным образом заверенные сертификаты (паспорта), подтверждающие их качество и безопасность (на момент поставки). 
Перед началом выполнения работ по контракту Подрядчик обязан представить Заказчику данные о применяемом товаре (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить одобрение Заказчика на его применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование товара из-за несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования. 
При производстве работ отделочные материалы и другие установочные изделия применяются после согласования образцов.

	1. 
	Требования к гарантийным обязательствам:
	Гарантийный срок на результат работ – 24 месяца со дня приемки. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ материалы, изделия – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 месяцев.
Гарантии распространяются на все, составляющее результат работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

	1. 
	Требования к результатам работ: 
	Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ);
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон № 123-ФЗ
- СП 6.13130 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 29.12.2025 № 1263
- Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" ГОСТ Р 59638-2021
- «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» СП 484.1311500.2020 с Изменением № 1 (утвержденным приказом МЧС России от 27.03.2025 № 252).
- СП 3.13130.2026 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".
- «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2021

	1. 
	Требования к энергоэффективности
	Применяемые в процессе выполнения работ материалы, товары, в отношении которых законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должны соответствовать указанным требованиям:
- Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» требование к энергоэффективности для устанавливаемых систем управления освещением; 
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
- Приказа Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах, установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».
В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергоэффективности», товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А».

	1. 
	Требования о включении всех расходов

	В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: стоимость товара (строительного материала, оборудования), транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.



Виды и объемы выполняемых работ. 
	№
п.п.
	Наименование работ и затрат,
материалов, изделий и конструкций
	Единица
измер
	Кол-во

	1
	Извещатели пс автоматические:дымовой
	1 шт.
	77

	2
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А
	10 шт.
	7.7

	3
	Извещатели пс автоматические:тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	9

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ исп.01 
	10 шт.
	0.9

	5
	Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6  
	100 м
	4.6

	6
	Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута
	Шт.
	1380

	7
	кабель канал 25*25
	м.
	460

	8
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 
	1000 м
	0.12

	9
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,0 
	1000 м
	0.04

	10
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 
	1000 м
	0.3

	11
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности 
	1 система
	1



[bookmark: _Hlk214563769]Перечень необходимой исполнительной документации на основании требований приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр, ГОСТР 70108-2025и др.
-Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
- Общий и специальные журналы, в которых ведётся учёт выполнения работ по ремонту объекта капитального строительства.
- Акт освидетельствования скрытых работ на скрытые электромонтажные работы;
- Исполнительные чертежи;
- Протокол измерений сопротивления изоляции;
- Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия;
- Акты формы КС-2, КС-3;
Другие акты и документы необходимые для принятия выполненных работ согласно требованиям и нормативам в строительстве на основания законодательства РФ.

График выполнения работ: График выполнения работ согласовывается с Заказчиком.



Составлено: ______________________                           ____________________


