
Техническое задание


1. Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 5050 PRIME-RTX5050-O8G 8ГБ PRIME, GDDR6, OC, Ret
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд						ASUS
Серия						PRIME
Модель					PRIME-RTX5050-O8G
Видеочипсет				NVIDIA GeForce RTX 5050
Интерфейс					PCI-E 5.0x8
Частота графического процессора	2677 МГц (2707 МГц, в режиме Boost)
Техпроцесс					5 нм
Максимальное разрешение		7680 х 4320
Число процессоров (ядер) CUDA	2560
Архитектура графического процессора	Blackwell
Объем видеопамяти			8 ГБ
Тип видеопамяти				GDDR6
Частота видеопамяти			20000 МГц
Разрядность шины видеопамяти	128 bit
Система охлаждения			активное
Конструкция системы охлаждения	двухслотовая
Тип вентилятора				осевой
Количество вентиляторов		3
Использование тепловых трубок	есть
Поддержка технологий
NVIDIA Ansel, NVIDIA Broadcast, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS, NVIDIA Freestyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA NVENC, NVIDIA Ray Tracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA VRWorks
Поддержка трассировки лучей		есть
Поддержка DLSS				есть
Поддержка OpenGL			OpenGL 4.6
Поддержка DirectX			DirectX 12 Ultimate
Разъемов HDMI				1
Версия разъема HDMI			2.1b
Количество разъемов DisplayPort	3
Версия разъема DisplayPort			2.1b
Количество поддерживаемых мониторов	4
Питание
Разъемы дополнительного питания		8 pin
Рекомендуемая мощность блока питания	550 Вт
Максимальное энергопотребление		130 Вт
OverClock Edition					да
NVIDIA SFF-Ready				да
Размеры
Длина видеокарты					268.3 мм
Высота видеокарты				120 мм
Толщина видеокарты				50 мм
Гарантия 36 мес. 

2. Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 5060TI GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD 1.0 8ГБ Eagle Max, GDDR7, OC, Ret 
  Основные характеристики
Бренд				GIGABYTE 
Серия				Eagle Max 
Модель			GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD 1.0 
Видеочипсет			NVIDIA GeForce RTX 5060TI 
Интерфейс			PCI-E 5.0 
Частота графического процессора		2617 МГц 
Техпроцесс					5 нм
Максимальное разрешение			7680 х 4320 
Число процессоров (ядер) CUDA		4608 
Архитектура графического процессора	Blackwell 
  Память
Объем видеопамяти				8 ГБ
Тип видеопамяти				GDDR7 
Частота видеопамяти			28000 МГц
Разрядность шины видеопамяти		128 bit 
  Охлаждение
Система охлаждения			активное 
Конструкция системы охлаждения	двухслотовая 
Тип вентилятора				осевой 
Количество вентиляторов			3 
Название системы охлаждения		WINDFORCE 
  Конструкция
Использование тепловых трубок		есть 
  Технологии
Поддержка технологий
NVIDIA Ansel, NVIDIA Broadcast, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS, NVIDIA Freestyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA NVENC, NVIDIA Ray Tracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA VRWorks 
Поддержка трассировки лучей		есть 
Поддержка DLSS				есть 
Поддержка OpenGL				OpenGL 4.6 
Поддержка DirectX				DirectX 12 Ultimate 
  Разъемы
Разъемов HDMI				1 
Версия разъема HDMI			2.1b 
Количество разъемов DisplayPort		3 
Версия разъема DisplayPort			2.1b 
Количество поддерживаемых мониторов		4 
  Питание
Разъемы дополнительного питания		8 pin 
Рекомендуемая мощность блока питания		650 Вт
Максимальное энергопотребление		180 Вт
  Размеры
Длина видеокарты					281 мм
Высота видеокарты					115 мм
Толщина видеокарты				40 мм

Гарантия 36 мес.



3. Оперативная память Digma DGMAD5480008S DDR5 - 1x 8ГБ 4800МГц, DIMM, Ret
  Основные характеристики
  Бренд				DIGMA 
Модель				DGMAD5480008S 
Форм-фактор				DIMM 
Обозначение памяти		UDIMM 
Тип памяти				DDR5 
Количество модулей		1 
Объем одного модуля		8 ГБ
Суммарный объем памяти всего комплекта	8 ГБ
Количество контактов		288-pin 
Показатель скорости		PC5-38400 
Буферизация				unbuffered 
Поддержка ECC			не поддерживается 
Особенности				single rank 1R*16 
Пропускная способность		38400 МБ/с
  Тестовые характеристики
Тактовая частота			4800 МГц
Напряжение				1.1В 
Латентность (CAS)			CL40 
Задержка				40-40-40-76 
Row Precharge Delay (tRP)		40 
RAS to CAS Delay (tRCD)		40 
Гарантия				120 мес. 
 

4. Оперативная память A-Data AD5U560032G-S DDR5 - 1x 32ГБ 5600МГц, DIMM, Ret
Общие характеристики
Бренд					A-DATA
Модель				йAD5U560032G-S
Форм-фактор			DIMM
Обозначение памяти		йUDIMM
Тип памяти				DDR5
Количество модулей		1
Объем одного модуля		32 ГБ
Суммарный объем памяти всего комплекта		32 ГБ
Количество контактов					288-pin
Показатель скорости					PC5-44800
Буферизация						unbuffered
Поддержка ECC						не поддерживается
Пропускная способность					44800 МБ/с
Тактовая частота						5600 МГц
Напряжение							1.1В
Латентность (CAS)					CL46
Задержка							46-45-45
Row Precharge Delay (tRP)				45
RAS to CAS Delay (tRCD)				45
Радиатор охлаждения					нет
Гарантия							120 мес.


5. Материнская плата Gigabyte B650M D3HP, Socket AM5, AMD B650, mATX, Ret
  Основные характеристики
Бренд						GIGABYTE 
Модель					B650M D3HP 
Форм-фактор					mATX 
Тип поставки					Ret 
Разъем питания материнской платы		24 pin 
BIOS						AMI 
Особенности и технологии BIOS
1 микросхема флэш-памяти 256 Мбит 
Лицензионный AMI UEFI BIOS 
Функции PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 
Процессор и чипсет
Сокет						Socket AM5 
Поколение поддерживаемых процессоров	7, 8, 9 
Чипсет						AMD B650 
Разъем питания процессора			8 pin 
Производитель поддерживаемых процессоров	AMD 
Оперативная память
Тип памяти					DDR5 
Количество слотов памяти			4 
Форм-фактор поддерживаемой памяти	DIMM 
Частотная спецификация памяти		5200 МГц
Поддержка частот оперативной памяти	4800/5200/OC-5600/6000/6200/6400/6600/6800/7000/7200/7600 МГц
Максимальный объем оперативной памяти	256 ГБ
Режим работы оперативной памяти		двухканальный 
Поддержка памяти				EXPO, XMP 
Слоты расширения
Слотов PCI-E x1				1 
Слотов PCI-E 4.0 x16				1 
Всего слотов PCI-E				2 
Дисковые контроллеры
Разъемов M.2					2 
M2 2580 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4		1 шт
M2 22110 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4	1 шт
Разъем SATA					SATA 3 
Количество разъемов SATA			4 
Режим работы SATA RAID			0, 1, 10 
Режим работы M.2 PCI-E RAID		0, 1, 10 
Поддерживаемые технологии			NVMe 
Разъемы на задней панели
Разъем PS/2					1 шт. (клавиатура или мышь) 
Кол-во внешних USB 2.0			2 
Кол-во внешних USB 3.0			3 
Кол-во внешних USB 3.0 (Type-C)		1 
Разъемов Display Port				2 
Разъемов HDMI				1 
Разъемы для передней панели
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0		2 
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0		1 
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type-C	1 
Коммуникации и аудио
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45)		2.5Gigabit 
Скорость сетевого адаптера			2.5 Гбит/с
Сетевой контроллер				Realtek 
Встроенный Wi-Fi				нет 
Звук						8 каналов (7.1) 
Аудио контроллер				Realtek 
Охлаждение				
Тип системы охлаждения			пассивное 
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов	3 
Разъем для вентилятора ЦП 			2 разъема для системных вентиляторов 
Особенности
Функция Smart Fan 6: Массив датчиков температуры, гибридные разъемы для вентиляторов, функция FAN STOP 
Кнопка Q-Flash Plus: Возможность обновления микрокода BIOS материнской платы без необходимости установки в систему ЦП, модулей ОЗУ и дискретной графической платы 
Разъем для подключения ленты RGB		1x4-pin 
Разъем для подключения ленты Argb		2x3-pin 
Разъемы для подключения передней 
панели корпуса				1 колодка для подключения аудиоразъема 
на передней панели 
Кнопки на плате				Clear CMOS, Q-Flash Plus 
Размеры
Ширина					244 мм
Глубина					244 мм
Гарантия					36 мес. 


6. Процессор AMD Ryzen 7 7800х3d АМ5 OEM

Основные характеристики
Бренд					AMD
Модель				7800X3D
Ядро					Raphael
Сокет					AM5
Количество ядер			8
Количество потоков		16
Количество высокопроизводительных ядер		8
Частота							4.2 ГГц и 5 в режиме Turbo
L1 кэш							512 КБ
L2 кэш							8 МБ
L3 кэш							96 МБ
Разрядность вычислений					64 bit
Множитель							разблокированный
Техпроцесс							5 нм
Тепловыделение						120 Вт
Максимальная температура				89 °С
Кулер в комплекте						нет
Тип поставки						OEM
Поколение процессоров					AMD Ryzen 7xxx
Год релиза							2023
Поддержка ОС						Windows 11/10, RHEL, Ubuntu
Максимальный объем памяти				128 ГБ			
Тип памяти							DDR5
Поддержка частот памяти				5200/3600 МГц
Количество каналов памяти				2
Поддержка памяти ECC					не поддерживается
Версия PCI Express					PCI Express 5.0
Встроенное графическое ядро				есть
Модель графического ядра				AMD Radeon
Частота графического ядра				2200 МГц
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ			0.04x0.04x0.005 м
Срок гарантии 						1 год


7. Процессор AMD Ryzen 5 7500F, AM5, OEM [100-000000597]
  Основные характеристики
Бренд					AMD 
Модель				7500F 
Ядро					Raphael 
Сокет					AM5 
Количество ядер			6 
Количество потоков			12 
Количество высокопроизводительных ядер	6 
Частота						3.7 ГГц и 5 в режиме Turbo 
L1 кэш						384 КБ 
L2 кэш						6 МБ 
L3 кэш						32 МБ
Разрядность вычислений				64 bit 
Множитель						заблокированный 
Техпроцесс						5 нм
Тепловыделение					65 Вт
Максимальная температура			95 °С
Поколение процессоров				AMD Ryzen 7xxx 
Год релиза						2023 
Поддержка ОС					Windows 11/10, RHEL, Ubuntu 
  Спецификация памяти
Тип памяти						DDR5 
Поддержка частот памяти				5200/3600 МГц 
Количество каналов памяти			2 
Поддержка памяти ECC				поддерживается 
  Спецификация PCI Express
Версия PCI Express					PCI Express 5.0 
Количество каналов PCI Express			24 

Гарантия 1 год


8. Корпус mATX BLOODY BD-CC103, Mini-Tower, без БП, черный [bd-cc103-bk]
 
  Конфигурация корпуса
Бренд						BLOODY 
Модель						BD-CC103 
Типоразмер					Mini-Tower 
Количество слотов расширения		4 
  Цвет, размеры, вес
Размеры корпуса ШхВхГ (внешние)	210 х 380 х 350 мм 
Толщина стенок корпуса			0.4 мм
Материал корпуса				сталь/стекло 
Цвет корпуса					черный 
Вес корпуса		й			4.2 кг
  Материнская плата
Форм-фактор совместимых материнских плат	mATX, mini-ITX 
  Накопители
Отсеки 2,5" внутренние			1 
Отсеки 3,5" внутренние			1 
Внутренняя корзина для HDD		без корзины 
  Блок питания
Наличие блока питания			отсутствует 
Расположение БП				нижнее 
Форм-фактор БП				ATX 
Максимальная длина блока питания	150 мм
  Интерфейсы и разъемы
Фронтальные разъемы USB 2.0		1 
Фронтальные разъемы USB 3.0		1 
Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C	1 
Фронтальные аудио-разъемы		есть 
  Система охлаждения
Общее кол-во установленных вентиляторов		0 
Возможность установки вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 
2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней 
Максимальная высота кулера процессора	165 мм
Возможность установки СВО 120 мм		ДА 
Возможность установки СВО 240 мм		ДА 

9. Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING SE-214-XT Basic, 4-pin, 120мм, черный, retail	
Основные параметры
Бренд						ID-COOLING
Модель					SE-214-XT Basic
Назначение кулера для бренда		AMD, Intel
Тип конструкции				башенный
Socket						AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, 
						LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)		180
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству	алюминий/медь
Тип крепления				на винтах, скоба
Разборное крепление			да
Количество вентиляторов		1
Размер вентилятора			120 мм
Направление выдува			параллельно МП
Воздушный поток вентилятора		76.16 cfm
Уровень шума вентилятора		16 - 27 дБ
Скорость вращения вентилятора	700 - 1800 об/мин
Тип подшипника				Hydraulic Bearing
Максимальное статическое давление	21.2 Па
Цвет вентилятора				черный
Питание вентилятора от материнской платы		4-pin
Материал радиатора					алюминий+медь
Тепловые трубки						4 шт с диаметром по 6 мм
Материал тепловых трубок				медь
Особенности системы охлаждения			PWM, место для дополнительного 
вентилятора, технология прямого контакта
ЖК дисплей							нет
Термопаста в комплекте					есть
Дополнительные особенности				основание с открытыми тепловыми трубками
Потребляемое напряжение вентилятора		12 В
Потребляемая мощность вентилятора			2.4 Вт
Высота кулера						150 мм
Ширина кулера						72 мм
Длина кулера						124 мм
Гарантия							24 месяца


10. Жесткий диск WD Red Plus WD80EFPX, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5", 5640об/мин
  Основные характеристики
Бренд						WD 
Серия						Red Plus 
Модель					WD80EFPX 
Тип жесткого диска				HDD 
Объем накопителя				8 ТБ
Форм-фактор					3.5 "
Интерфейс					SATA III 
Скорость вращения шпинделя		5640 об/мин
Буферная память				256 МБ
Технология записи				CMR 
Пропускная способность интерфейса	6 Гбит/с
Максимальная скорость передачи 
Данных					215 МБ/с
Потребляемая мощность			5.2 Вт
Время наработки на отказ			1000000 ч
Количество операций парковки		600000 
Уровень шума работы			28 дБ
Рабочая температура			65°С 
Ударостойкость при работе		70 G
Ударостойкость при хранении		250 G
 Габариты
Длина			147 мм
Ширина		101.6 мм
Высота		26.1 мм
Гарантия				12 мес. 


11. 1ТБ SSD накопитель A-Data Legend 860 M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 
Основные характеристики
Бренд					A-DATA
Модель				Legend 860
Объем накопителя			1024 ГБ
Форм-фактор				M.2 2280
Интерфейс				PCIe 4.0 x4
Разъем				M.2
Структура памяти NAND		3D
Поддержка NVMe			есть
Тип жесткого диска			SSD
Страна производства		Тайвань
Максимальная скорость чтения	6000 МБ/с
Максимальная скорость записи	4000 МБ/с
Ресурс TBW				320 ТБ
Время наработки на отказ		2000000 ч
Ударостойкость при хранении	1500 G
Ударостойкость при работе	1500 G
Совместимость с PS5		да
Радиатор охлаждения		есть
Ключ M.2 разъема			M
Размеры				3.13 мм х 80 мм х 22 мм
Гарантия				60 мес.


12. 512ГБ SSD накопитель Digma Mega S3 DGSM3512GS33T M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2
Основные характеристики
Бренд						DIGMA 
Серия						Mega S3 
Модель					DGSM3512GS33T 
Объем накопителя				512 ГБ
Форм-фактор					M.2 2280 
Интерфейс					PCIe 3.0 x4 
Разъем					M.2 
Контроллер NAND				Silicon Motion SM2263XT 
Тип памяти NAND				TLC 
Структура памяти NAND			D 
Поддержка NVMe				есть 
Поддержка TRIM				есть 
Тип жесткого диска				SSD 
Максимальная скорость чтения		2080 МБ/с
Максимальная скорость записи		1700 МБ/с
Максимальная скорость произвольной 
записи (4KB) (IOPS)				135000 
Максимальная скорость 
произвольного чтения (4KB) (IOPS)	95000 
Ресурс TBW					240 ТБ 
Время наработки на отказ			1500000 ч
Толщина товара				2.25 мм
Длина товара					80 мм
Ширина товара				22 мм
Гарантия					36 мес. 


[bookmark: _GoBack]13. Вентилятор DeepCool XFan 120 120мм, 3-pin, от БП:4-pin (Molex), 1300об/мин, 24 дБ, черный, Ret 		
Основные характеристики
Модель							XFan 120
Размер вентилятора					120x120x25 мм
Источник питания						блок питания, материнская плата
Питание вентилятора от материнской платы		3-pin
Питание вентилятора от БП				4-pin (Molex)
Скорость вращения вентилятора			1300 - 1300 об/мин
Уровень шума вентилятора				24 дБ
Воздушный поток вентилятора				43.56 cfm
Тип подшипника вентилятора				гидродинамический
Название подшипника с сайта производителя	Hydro Bearing
Потребляемое напряжение вентилятора		12 В
Потребляемая мощность вентилятора			0.84 Вт


14. Блок питания Zalman ZM750-GV3 Gen.5, 750Вт, 80 PLUS BRONZE, 120мм, черный
Общие характеристики
Бренд							ZALMAN
Модель						ZM750-GV3 Gen.5
Форм-фактор					ATX
Версия ATX						12V v3.0
Мощность						750 Вт
Активный PFC					есть
Производительность(КПД)			88 %
Сертифицирован в стандарте			80 PLUS BRONZE
Наработка на отказ(MTBF)			100000 ч
Минимальное входное напряжение		200 В
Максимальное входное напряжение		240 В
Цвет							черный
· Разъемы подключения
Питание материнской платы			20+4 pin
Длина линий питания МП				550 мм
Питание процессора				8+4+4 pin
Длина линий питания процессора		700 мм
Питание видеокарты				4х(6+2) + 16 pin (12VHPWR)
Длина линий питания видеокарты		600 мм
Разъемы	SATA					6 шт
Длина кабеля питания SATA			450 мм
Разъемы Peripheral(Molex)			3 шт
Длина кабеля питания Molex			450 мм
Защита
Технологии защиты
OCP (защита от перегрузки по току), OPP (защита от перегрузки), OTP (защита от перегрева), OVP (защита от подачи повышенного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), UVP (защита от подачи пониженного напряжения)
Охлаждение
Размер вентилятора(ов)				120мм
Количество вентиляторов				один
Подшипник вентилятора(ов)			гидродинамический
Тип системы охлаждения				активная
Сетевой кабель					в комплекте
Размеры(ШхВхГ)					150 х 86 х 140 мм
Ток по линии +3.3В				20 A
Ток по линии -12В					0.3 A
Ток по линии +5В					20 A
Ток по линии +12В					62.5 A
Ток по линии +5В Standby				3 A
Гарантия						60 мес.


15. Блок питания Zalman ZM650-GV3 Gen.5, 650Вт, 80 PLUS BRONZE, 120мм, черный, retail
Общие характеристики
Бренд							ZALMAN
Модель						ZM650-GV3 Gen.5
Форм-фактор						ATX
Версия ATX						12V v3.0
Мощность						650 Вт
Активный PFC					есть
Производительность (КПД)			88 %
Сертифицирован в стандарте			80 PLUS BRONZE
Наработка на отказ (MTBF)			100000 ч
Минимальное входное напряжение		200 В
Максимальное входное напряжение		240 В
Питание материнской платы			20+4 pin
Длина линий питания МП				500 мм
Питание процессора					8+4+4 pin
Длина линий питания процессора			700 мм
Питание видеокарты				2х(6+2) + 16 pin (12VHPWR)
Длина линий питания видеокарты			550 мм
Разъемы SATA					6 шт
Разъемы Peripheral(Molex)				3 шт
Технологии защиты					
OCP (защита от перегрузки по току), OPP (защита от перегрузки), OTP (защита от перегрева), OVP (защита от подачи повышенного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), UVP (защита от подачи пониженного напряжения)
Охлаждение
Размер вентилятора(ов)				120мм
Количество вентиляторов				один
Тип системы охлаждения				активная
Сетевой кабель					в комплекте
Размеры (ШхВхГ)					150 х 86 х 140 мм
Ток по линии +3.3В					20 A
Ток по линии -12В					0.3 A
Ток по линии +5В					20 A
Ток по линии +12В					54.16 A
Ток по линии +5В Standby				3 A
Гарантия						60 мес.


16. Клавиатура A4TECH Fstyler FBK27C AS, беспроводная, USB, Bluetooth/Радиоканал, ножничная, черный

Общие характеристики
Бренд							A4TECH
Серия							Fstyler
Модель						FBK27C AS		
Тип							Клавиатура
Тип соединения					беспроводная
Тип беспроводного соединения клавиатуры	Bluetooth/Радиоканал
Интерфейс						USB
Радиус действия клавиатуры			10 м
Число одновременных подключений		3
Конструктив клавиатуры				островная
Размер раскладки					100%
Формат раскладки					ANSI (американский)
Обычная/тонкая					тонкая(slim)
Форма							для правшей
Цвет корпуса клавиатуры				черный
Тип механизма клавиш				ножничная
Количество клавиш					114
Расположение символов				лицевая сторона
Особенности клавиш
интернет-клавиши, клавиша функции (Fn), клавиши управления мультимедиа, низкопрофильные клавиши
Мультимедийные дополнительные клавиши	есть
Дизайн клавиш					квадратные
Клавиатура с русскими буквами			да
Цвет клавиш						черный
Цвет русских букв					белый
Цвет английских букв				белый
Тип элементов питания				собственный Li-ion аккумулятор
Особенности
A4Tech/Fstyler Bluetooth и перезаряжаемая клавиатура 2,4G. Режим двойного подключения (BT+ 2,4 ГГц). Сопряжение до 3 устройств (BTx2, 2.4Gx1). Расположение входов, совместимое с Mac/ПК/iOS/Android
Совместимые операционные системы		Android, IOS, MacOS, Windows
Размеры клавиатуры (ШхВхГ)			395 х 138 х 27 мм
Гарантия 						12 мес.


17. Мышь беспроводная Logitech M185, радио, оптическая, USB, 1000dpi, черный и серый [910-002252]
Общие характеристики
Бренд						LOGITECH
Модель					M185
Технология					оптическая
Тип соединения мыши			беспроводная
Тип беспроводного соединения		Радио
Интерфейс подключения			USB
Подключение по USB			есть
Радиус действия мыши			10 м
Разрешение сенсора, макс.			1000 dpi
Поддержка разрешений			1000 dpi
Количество кнопок				2
Колесо прокрутки				есть
Конструкция					Хват
для правой и левой руки
Для ноутбуков				да
Форм-фактор приемника			миниатюрный
Питание от					1xAA
Совместимость с ОС			Chrome OS, Linux, MacOS, Windows
Цвет						черный и серый
Размеры мыши (ДхШхВ)			99 х 60 х 39 мм
Гарантия					12 мес.

