
Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) Выключателей автоматических

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики

	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 35кА IEK 
	Исполнение: Стационарное
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 100 А
Количество полюсов: 3
Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Номин. раб напряжение: 400 В
Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Частота сети: 50 Гц
Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА
Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения
Тип элемента управления: Тумблер
С расцеплением под напряжением: Да
Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В
Степень защиты – IP30
Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм.
SVA30-3-0100
	Штука
	2

	2. 
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА IEK 
	Исполнение: Стационарное
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 125 А
Количество полюсов: 3
Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Номин. раб напряжение: 400 В
Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Частота сети: 50 Гц
Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА
Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения
Тип элемента управления: Тумблер
С расцеплением под напряжением: Да
Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В
Степень защиты – IP30
Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм.
SVA30-3-0125
	Штука
	2

	3. 
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА IEK
	Исполнение: Стационарное
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 160 А
Количество полюсов: 3
Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Номин. раб напряжение: 400 В
Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Частота сети: 50 Гц
Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА
Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения
Тип элемента управления: Тумблер
С расцеплением под напряжением: Да
Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В
Степень защиты – IP30
Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм.
SVA30-3-0160
	Штука
	2

	4. 
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА MASTER IEK
	Исполнение: Стационарное
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 200 А
Количество полюсов: 3
Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА
Номин. раб напряжение: 400…690 В
Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Частота сети: 50 Гц
Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 18,75 кА
Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения
Тип элемента управления: Тумблер
С расцеплением под напряжением: Да
Номин. напряжение изоляции Ui: 800 В
Степень защиты – IP20
Примерные габариты (ШхВхГ): 107 х 165 х 98 мм.
SVA30-3-0200-02
	Штука
	1

	5. 
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА IEK
	Исполнение: Стационарное
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 200 А
Количество полюсов: 3
Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Номин. раб напряжение: 400 В
Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Частота сети: 50 Гц
Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА
Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения
Тип элемента управления: Тумблер
С расцеплением под напряжением: Да
Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В
Степень защиты – IP30
Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм.
SVA30-3-0200
	Штука
	1

	6. 
	Лампа галогенная Osram 64634 HLX 150W 15V
	Лампа галогенная (галогеновая) является низковольтной, рефлекторной лампой накаливания с отражателем MR 16. Номинальная мощность: 150 Вт. Номинальное напряжение: 15 В. Средний срок службы: 50 ч. Тип цоколя: GZ6,35.
	Штука
	5

	7. 
	Балласт электронный T8 2x18w
	Мощность 2 х 18 (20) Вт. Напряжение 220 В. IP 20. Напряжение на выходе V 430. 6 выходов. [image: ]
	Штука
	3



	Требования к поставке:

	Документ, подтверждающий качество и безопасность товара
	Декларация/Сертификат соответствия.

	Отгрузка Товара  (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 10 рабочих дней после подписания договора.

	Срок гарантии
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара
	В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика.
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