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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электротехнических материалов для нужд АХЧ ФГБОУ ВО ЧГМА



	

	
	Наименование

товара
	Характеристика товара
	КТРУ
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Лампа светодиодная
	Номинальная мощность  ≥ 25  и  < 30 Ватт;                                                                                                        Коррелированная цветовая температура, max  ≤ 6500 Кельвин;                                                           Коррелированная цветовая температура, min   ≥ 5700 Кельвин;                                                               Тип лампы, Одноцокольная;                                                                                                                                                               Тип цоколя Е27;                                                                                                                                                                      Лампа матовая, да;                                                                                                                                                                                   Номинальное напряжение  ≥ 200 и ˂ 230 Вольт;                                                                                                                        Общий индекс цветопередачи ≥ 80;                                                                                                                                        Световой поток ≥ 2000  и  < 2500 Люмен;                                                                                                                      Класс энергетической эффективности,  не ниже А;                                                                                                            Общее время работы светодиодов ≥ 20000  и  < 30000 Час;                                                                                                                             Угол излучения, обширное;                                                                                                                                               Форма лампы, грушевидная;  
Сертификат, наличие, Паспорт, наличие;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гарантия ≥ 1 года.
	27.40.15.150-00000002                                                                                                                                              
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	штук
	408

	2. 
	Лампа светодиодная
	Номинальная мощность,  ≥ 25  и  < 30 Ватт;                                                                                                        Коррелированная цветовая температура, max  ≤ 4500 Кельвин;                                                           Коррелированная цветовая температура, min   ≥ 4000 Кельвин;                                                               Тип лампы, Одноцокольная;                                                                                                                                                               Тип цоколя Е27;                                                                                                                                                                      Лампа матовая, да;                                                                                                                                                                                   Номинальное напряжение  ≥ 200 и ˂ 230 Вольт;                                                                                                                        Общий индекс цветопередачи ≥ 80;                                                                                                                                        Световой поток ≥ 2000  и  < 2500 Люмен;                                                                                                                      Класс энергетической эффективности,  не ниже А;                                                                                                  Общее время работы светодиодов ≥ 20000  и  < 30000 Час;                                                                                                                             Угол излучения, обширное;                                                                                                                                               Форма лампы, грушевидная; 
Сертификат, наличие, Паспорт, наличие;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гарантия ≥ 1 года.
	27.40.15.150-00000002    
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	штук
	408

	3. 
	Лампа светодиодная
	Номинальная мощность,  ≥ 50  и  < 55 Ватт;                                                                                                        Коррелированная цветовая температура, max  ≤ 6500 Кельвин;                                                           Коррелированная цветовая температура, min   ≥ 5700 Кельвин;                                                               Тип лампы, Одноцокольная;                                                                                                                                                               Тип цоколя Е27;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Номинальное напряжение  ≥ 200 и ˂ 230 Вольт;                                                                                                                        Общий индекс цветопередачи ≥ 80;                                                                                                                                        Световой поток ≥ 4000  и  < 5000 Люмен;                                                                                                                      Класс энергетической эффективности,  не ниже А+;                                                                                     Общее время работы светодиодов ≥ 30000  и  < 40000
Час;                                                         Сертификат, наличие;                                                                                                                                   Паспорт, наличие;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Гарантия ≥ 1 года.
	27.40.15.150-00000002    
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	штук
	45

	4. 
	Лампа светодиодная
	Номинальная мощность,  ≥ 50  и  < 55 Ватт;                                                                                                        Коррелированная цветовая температура, max  ≤ 4500 Кельвин;                                                           Коррелированная цветовая температура, min   ≥ 4000 Кельвин;                                                               Тип лампы, Одноцокольная;                                                                                                                                                               Тип цоколя Е27;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Номинальное напряжение  ≥ 200 и ˂ 230 Вольт;                                                                                                                        Общий индекс цветопередачи ≥ 80;                                                                                                                                        Световой поток ≥ 4000  и  < 5000 Люмен;                                                                                                                      Класс энергетической эффективности,  не ниже А+;                                                                                  Общее время работы светодиодов ≥ 30000  и  < 40000
Час;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Сертификат, наличие;                                                                                                                                                        Паспорт, наличие;                                                                                                                                                              Гарантия ≥ 1 года.
	27.40.15.150-00000002    
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	штук
	45


Срок поставки: 30 календарных дней со дня заключения Контракта.  
	Начальник АХЧ
	
	А.П. Адорский


 Ведущий инженер-энергетик    ___________   Пуртов А.В.
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