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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку системы активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации «Соната-АВ» модель 4Б 
	(Сертификат ФСТЭК)	

1. [bookmark: _Hlk96265301]Общие сведения.
Заказчик: Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 88 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
(ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России»).
Срок, место и условия поставки: Поставщик обязан поставить товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Государственного контракта. Товар должен соответствовать установленным в настоящей документации характеристикам.
Адрес доставки товара: 142281, Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д.1А.
Доставка товара осуществляется средствами и силами Поставщика и за его счет.

Участники закупки должны соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
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2.  Описание объекта закупки: система активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации «Соната-АВ» модель 4Б  (Сертификат ФСТЭК).

	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, компл
	Характеристика товара

	1.
	 Блок электропитания и управления «Соната‑ИП4.1»
	1
	Назначение: электропитание, управление и настройка устройств системы активной акустической и вибрационной защиты «Соната‑АВ» модель 4Б.
Основные характеристики: количество «физических» выходов для подключения нагрузок — 1; количество «логически» управляемых устройств — не менее 239; выходное напряжение — 12,5 ± 0,5 В; интерфейс управления — ReBus‑3; нагрузочная способность — не более 1500 мА; мощность, потребляемая от сети — не более 40 Вт; электропитание — ~220 В / 50 Гц; виды индикации — световая, звуковая; интерфейс для подключения к управляющей ПЭВМ — USB 2.0. Входит в состав системы «Соната‑АВ» модель 4Б, сертифицированной ФСТЭК России.

	2.
	Генератор‑вибровозбудитель «СВ‑4Б»
	30
	Назначение: электроакустический преобразователь со встроенным генератором электрического шумового напряжения, предназначен для защиты информации от утечки по виброакустическим каналам; входит в состав системы «Соната‑АВ4Б». 
Основные характеристики: полоса воспроизводимых частот — 90 – 11 200 Гц; интерфейс управления — Rebus 3 (трёхпроводный); количество октавных полос независимой регулировки уровней шума — 6; количество шагов регулировки уровней шума в каждой октавной полосе — 8; количество шагов регулировки интегральных уровней шума — 10; ток потребления (максимальное значение) — 45 мА; рабочее напряжение — не менее 10 В; максимальное число индивидуальных адресов — 255; максимальная продолжительность непрерывной работы — 8 ч. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С.

	3.
	Генератор‑акустоизлучатель «СА‑4Б»
	5
	Назначение: электроакустический преобразователь со встроенным генератором электрического шумового напряжения, предназначен для защиты информации от утечки по акустическим каналам; входит в состав системы «Соната‑АВ4Б». 
Основные характеристики: полоса воспроизводимых частот — 90 – 11 200 Гц (по отдельным источникам — 175 – 11 200 Гц-); интерфейс управления — Rebus 3 (трёхпроводный); количество октавных полос независимой регулировки уровней шума — 6; количество шагов регулировки уровней шума в каждой октавной полосе — 8; количество шагов регулировки интегральных уровней шума — 10; ток потребления (максимальное значение) — 40 мА; рабочее напряжение — не менее 10 В. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С.

	4.
	Размыкатель телефонной линии «Соната‑ВК4.1»
	1
	Назначение: защита информации от утечки за счёт акустоэлектрических преобразований и ВЧ‑навязывания по телефонным линиям. 
Основные характеристики: затухание сигнала в полосе частот: от 150 Гц до 150 кГц — не менее 60 дБ; от 150 кГц до 2 МГц — не менее 40 дБ; от 2 МГц до 10 МГц — не менее 30 дБ; контактное сопротивление — не более 200 мОм; коммутируемое напряжение/сила тока/мощность — не более 125 В / 2 А / 30 Вт; виды индикации — световая и звуковая; напряжение питания — 12 ± 2 В; ток потребления — не более 50 мА. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С.

	5. 
	Размыкатель линии Ethernet «Соната‑ВК4.3»
	1
	Назначение: защита информации от утечки за счёт акустоэлектрических преобразований и ВЧ‑навязывания по линиям компьютерных сетей Ethernet.  
Основные характеристики: затухание сигнала в полосе частот: от 150 Гц до 150 кГц — не менее 60 дБ; от 150 кГц до 2 МГц — не менее 40 дБ; от 2 МГц до 10 МГц — не менее 30 дБ; контактное сопротивление — не более 200 мОм; параметры коммутируемой линии — кабельные линии (UTP и аналоги) компьютерной сети стандарта Ethernet 10/100; виды индикации — световая («Защита включена» / «Защита выключена»); напряжение питания — 12 ± 2 В; ток потребления — не более 70 мА; габариты — не более 69×67×31 мм; вес — не более 0,05 кг; продолжительность непрерывной работы — не менее 8 ч. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С.

	6.
	Фиксатор тип 2 (универсал)
	13
	Назначение: крепление виброизлучателей к трубам отопления, газоснабжения и другим аналогичным конструктивным элементам, как альтернатива Фиксатору тип 5, если диаметр охватываемого конструктивного элемента лежит за пределами интервала.

	7.
	
Фиксатор тип 3 (окно)

	18
	Назначение: крепление виброизлучателей к оконным конструкциям.

	8.
	
Фиксатор тип 5 (труба)

	4
	Назначение: крепление виброизлучателей к трубопроводам.

	9.
	Кабель магистральный код 845 (бухта 50 м)
	1
	Назначение: трёхжильный магистральный кабель для подключения элементов системы «Соната‑АВ» модель 4Б. Характеристики: сечение 0,5 мм², бухта 50 м

	10.
	
Кабель для отводов код 846 (бухта 50 м)

	1
	Назначение: трёхжильный кабель для отводов при монтаже системы «Соната‑АВ» модель 4Б, бухта 50 м

	11.
	Кабель с разъёмом код 894
 (длина 60 см)

	37
	Назначение: кабель с разъёмом для подключения элементов системы «Соната‑АВ» модель 4Б.
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Все перечисленные комплектующие входят в состав системы активной акустической и вибрационной защиты «Соната-АВ» модель 4Б. 
Средство защиты информации должно иметь сертификат ФСТЭК России, в соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2016 № 149 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Изделие должно соответствовать требованиям к средствам активной акустической и виброакустической защиты акустической речевой информации (ФСТЭК России).
иметь тип защиты: «А»; иметь класс защиты: не ниже 2 класса защиты для выделенных помещений до 2 категории включительно.
На товаре должен быть нанесен знак соответствия системы сертификации средств защиты информации, указан заводской номер и нанесен специальный защитный знак.
Изделия должны пройти специальные лабораторные исследования, 
в соответствии с нормативными документами, утвержденными приказами ФСТЭК России (от 22.03.2018 № 012, от 12.07.2018 № 0022, от 22.04.2020 № 009, 
от 10.06.2020 № 0011, от 22.02.2022 № 05). Иметь предписание на эксплуатацию и заключение по результатам специальной проверки.
Поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными, не снятыми с длительного хранения). Замена составных частей не допускается.
Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.
Качество товара подтверждается документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации.
Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утверждённых в отношении данного вида товара, и условиями Государственного контракта.
Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя товара. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

