ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования

	№
п/п
	Параметры требований
к товару
	Конкретные требования к товару, указываемые университетским заказчиком

	1
	Предмет контракта*

	Инструменты, запчасти, расходные материалы

	2
	Начальная (максимальная)  цена контракта *:
	__183 928__ руб. _16_ коп., 

	3
	Целями данной закупки является:
	Обеспечение работы ВУЦ 

	4
	Вид оплаты
	По счету

	5
	Условия оплаты
	Оплата при получении

	6
	Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) *
	В течение 3 рабочих дней с даты поставки товара.

	7
	Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту*
	В момент передачи товара.

	8
	Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с неисполнением Поставщиком принятых обязательств или ненадлежащим исполнением в части соблюдения сроков исполнения обязательств, количеству и качеству Товара. 

	9
	Дополнительные условия
	Цена контракта включает в себя стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.


	10
	Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
	Установлено

	11
	Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
	Установлена

	12
	Максимальный срок поставки*
	в течение _20_ календарных дней с даты подписания контракта. 


	13
	Условия поставки
	Выберите элемент.
	14
	Адрес доставки с индексом*
	1. Москва, Красноказарменная 13, корп. 10,


	15
	Дополнительная информация о доставке
	Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования.
    
Каждая единица товара должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя; техническая документация может быть на английском языке.
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья человека в процессе эксплуатации.

Срок гарантийных обязательств, с момента поставки товара: гарантия производителя
или указать иной срок Место для ввода текста.

Остаточный срок годности (в случае его наличия): Место для ввода текста.

	16
	График поставки
	Место для ввода текста.
	17
	Ответственность сторон
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Поставщик несет ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Контракта перед третьими лицами. 
Вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, а также вред, имуществу юридических лиц, причиненный Поставщиком в результате исполнения принятых обязательств/ненадлежащего исполнения, подлежит возмещению Поставщиком в полном объеме.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковое явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.


	18
	Для проверки цены, пожалуйста, укажите источник информации о цене*: 
	 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);


	19
	Выберите тип контракта*
	Контракт заказчика + Информационная карта ЕАТ
	Дополнительные необходимые условия

	20
	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика:
	Выберите элемент.

Место для ввода текста.


	21
	Требования по комплектности: 
	Выберите элемент.

Место для ввода текста.


	22
	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика:
	не требуется

Место для ввода текста.


	23
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром:
	не требуется

Место для ввода текста.

	24
	Иные дополнительные условия
	






Раздел 2. Требования к товару


	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование товара
	Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики*
	Код ОКПД2
	Код КТРУ
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена единицы, руб
	Стоимость

	1
	Трубка струйная MJ 180 FC 3 in 1 Karcher
	Тип: струйная трубка Multi «3 в 1»
Совместимость: аппараты высокого давления K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus, K 7 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска)
Режимы струи: плавно регулируемая веерная струя высокого давления, роторная струя, струя для нанесения чистящего средства
Переключение струи: поворотом трубки
Регулировка давления: кнопками на пистолете G 180 Q Full Control Plus
	28.12.15.190
	
	шт
	1
	9 980,00
	9 980,00

	2
	Шайба ОПМ ГОСТ 13463-77 
	Резьба метиза: М6
Тип фасовки: шт.
Фасовка: 100 шт
Внешний диаметр, мм: 10
Внутренний диаметр, мм: 6.4
ГОСТ: 13463-77
ISO: нет
DIN: нет
Толщина, мм: 0.8
Материал: сталь
Покрытие: цинк
	25.94.12.110
	
	уп
	2
	1 050,00
	2 100,00

	3
	Сверло по металлу ЗУБР Профессионал 
	Тип: спиральный
Диаметр, мм: 2.7
Длина, мм: 61
Рабочая длина, мм: 33
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика, мм: 2.7
Материал обработки: металл
Класс точности: В
Материал сверла: Р6М5
Угол заточки, град: 118
ГОСТ: 10902-77
	25.73.40.119
	
	шт
	15
	75,00
	1 125,00

	4
	Сверло по металлу ЗУБР Профессионал 
	Тип: спиральный
Диаметр, мм: 3.2
Длина, мм: 65
Рабочая длина, мм: 36
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика, мм: 3.2
Материал обработки: металл
Класс точности: В
Материал сверла: Р6М5
Угол заточки, град: 118
ГОСТ: 10902-77
	25.73.40.119
	
	шт
	15
	75,00
	1 125,00

	5
	Смазка ЛАДОГА ЦИАТИМ-201 
	Тип: смазка
Объем (вес): более 1000 мл (г)
Max рабочая температура: +120 °С
Объем, л: 10
Основа: минеральное масло
Min рабочая температура: -30 °С
Класс вязкости по NLGI: NLGI2
Тип упаковки: ведро
Состав: минеральное масло высокой степени очистки, комплексный пакет присадок с усиленными свойствами
	20.59.41.000
	
	шт
	1
	6 980,00
	6 980,00

	6
	Маркер-краска белый Оберон SA101 упак. 12шт SA1011.12
	Тип: маркер-краска
Длина, мм: 140
Цвет: белый
Мах толщина линии, мм: 4
По керамике: да
Перманентный: нет
Самоисчезающий: нет
Быстросохнущий: есть
Стираемый: нет
Водостойкий: есть
Материал корпуса: алюминий
Форма наконечника: круглый
Ультрафиолетовый: нет
Лаковый: есть
Основа чернил: масляная
Светостойкий: да
Для отрицательных температур: да
Количество в наборе: 12
	32.99.12.120
	
	уп
	2
	2 050,00
	4 100,00

	7
	Комплект медных жал 900MT K 4C 3C 2C 3.2D 2.4D 1.6D 1.2D B I 10 шт YARBOLY KM10MED
	Назначение: комплект медных жал для паяльника
Количество насадок, шт.: 10
Типы насадок: K, 4C, 3C, 2C, 3.2D, 2.4D, 1.6D, 1.2D, B, I
Модель: 900MT
Диаметр, мм: 4.5
Установочный диаметр, мм: 4.5
Материал: медное покрытие
Форма жала: клин/удлиненный/изогнутый
Общая длина, мм: 4
	28.29.70.110
	
	ком
	2
	740,00
	1 480,00

	8
	Клемма 
	АКБ с выносной площадкой под зажим провода, 
Комплект 2 шт.
	27.20.24.000
	
	ком
	2
	700,00
	1 400,00

	9
	Свечи зажигания 
	Комплект, ши: 4 
Производство: ЭЗ
 Для а/м ГАЗ 3307, УАЗ, ПАЗ, ЗИЛ 
Зазор, мм: 0.85 
	29.31.21.110
	
	ком
	2
	822,00
	1 644,00

	10
	Трубчатый ключ 
	Thorvik TBS2122 21x22 мм 53733
	25.73.30.174
	
	шт
	1
	888,00
	888,00

	11
	Набор Г-образных шестигранников 
	TOPTUL 1,5-10 мм, 9 предметов GSN-09EB
	25.73.30.175
	
	наб
	1
	2 430,00
	2 430,00

	12
	Халаты 56 размер
	Летний халат
Размер: 56
Рост: 182
	14.12.30.131
	
	шт
	30
	1 690,00
	50 700,00

	13
	Набор головок 
	Артикул: 620772
Бренд: Дело Техники
Тип набора: универсальный (слесарно-монтажный, автомобильный)
Количество предметов: 72 шт.
Размер квадрата: 1/4" и 1/2"
Система измерения: метрическая
Материал инструмента: хром-ванадиевая сталь (CrV50Bv30)
Твердость рабочих частей: 45–47 HRC
Покрытие: многослойное хромирование
Габариты кейса (Д×Ш×В): 425 × 320 × 85 мм
Вес набора: 8 кг
Упаковка: ударопрочный пластиковый кейс

Комплектация (72 предмета)
1. Головки торцевые (29 шт.)
    Головки шестигранные 1/4" (9 шт.): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
    Головки шестигранные удлиненные 1/4" (4 шт.): 6, 8, 10, 13 мм
    Головки шестигранные 1/2" (14 шт.): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
    Головки свечные 1/2" (2 шт.): 16, 21 мм

2. Ключи и биты (24 шт.)
    Ключи комбинированные (10 шт.): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
    Биты 1/4" (14 шт.):
        Шлиц (SL): 4, 5.5, 7 мм
        Крест (PH): 1, 2
        Шестигранник (H): 4, 5, 6, 7 мм
        Звезда (Torx): T15, T20, T25, T30

3. Трещотки и приводы (6 шт.)
    Трещотка 1/4": 150 мм (45 зубцов)
    Трещотка 1/2": 250 мм (45 зубцов)
    Рукоятка 1/4": 150 мм (Т-образная / прямая)
    Вороток Т-образный 1/2": 250 мм (со скользящим квадратом)
    Удлинители 1/4": 50 мм и 100 мм
    Удлинитель 1/2": 125 мм

4. Шарниры и адаптеры (4 шт.)
    Кардан 1/4": 45 мм
    Кардан 1/2": 80 мм
    Держатель бит 1/4": 1/4" F × 1/4" F
    Адаптер для шуруповерта 1/4": 1/4" М × 1/4" М

5. Отвертки (5 шт.)
    Шлиц (SL): 4×100 мм, 6.5×100 мм
    Крест (PH): 1×100 мм, 2×38 мм, 2×100 мм

6. Дополнительный инструмент (4 шт.)
    Молоток: 300 г
    Пассатижи: 180 мм
    Клещи переставные: 250 мм
    Зажим с фиксацией: 250 мм
	25.73.30.175
	
	наб
	3
	12 273,72
	36 821,16

	14
	Переходник экспресс Y-образный Профитт 2102806
	Тип: Y-образный переходник (разветвитель) 
Назначение: Предназначен для быстрого подсоединения труб одного или разного диаметра 
Материал корпуса: Латунь 
Диаметр входного отверстия: 1/2" 
Соединение на переходнике сделано под коннектор, с помощью которого можно крепить шланги 1/2", 3/4", 5/8"
Тип соединений: Все три коннектора выполнены в стандарте Standart (экспресс-соединение) 
Регулировка потока: Конструкция оснащена двумя индивидуальными кранами с флажками для перекрытия воды на каждом выходе 
Вес товара с упаковкой: 0.35 кг 
Габариты упаковки (Д×Ш×В): 124 × 101 × 59 мм
	24.44.26
	
	шт
	1
	2 850,00
	2 850,00

	15
	Латунный соединитель быстросъемный 
	    Артикул: 66255
    Бренд: Palisad
    Тип: Быстросъемный соединитель (коннектор) для шланга
    Материал корпуса: Латунь (обеспечивает высокую прочность и защиту от коррозии)
    Диаметр / резьба: Внутренняя резьба 3/4" (дюйма)
    Рабочее давление: Выдерживает давление свыше 15 бар
    Тип соединения: Быстросъемный штуцер (экспресс-соединение)
    Назначение: Создание полноценной поливочной системы, надежное и быстрое соединение шланга с краном, переходником или поливочной насадкой. Для монтажа и демонтажа не требуется дополнительный инструмент.
    Вес изделия: 72 г
    Габариты в упаковке (Д × Ш × В): 70 × 35 × 115 мм
    Штрихкод: 4044996000992

    Латунный сплав устойчив к перепадам температур и ультрафиолету, в отличие от пластиковых аналогов.
    Быстросъемный механизм позволяет подключать и отключать поливочный инвентарь одним движением руки без использования гаечных ключей.
    Обеспечивает надежное соединение без протечек при стандартном давлении в бытовых водопроводных сетях.
	28.15.26.190
	
	шт
	10
	584,00
	5 840,00

	16
	Муфта соединительная латунная ремонтная 3/4" для шланга ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
	Артикул: 62-0274
Бренд: ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
Тип: Муфта соединительная (ремонтная)
Назначение: Предназначена для быстрого ремонта поврежденных участков поливочного шланга или соединения двух отрезков шлангов одинакового диаметра в единую систему.
Материал корпуса: Латунь (обеспечивает высокую прочность, защиту от коррозии и устойчивость к ультрафиолету).
Цвет: Медный / оранжевый (натуральный цвет латуни).
Диаметр подключения (вход/выход): 3/4" (дюйма) / 18 мм 
Количество отводов: 1 (прямое соединение) 
Тип соединения: Цанговое / штуцерное (с зажимными гайками для фиксации шланга).
Габариты и прочее
Вес изделия: ~130 г (0.13 кг) 
Количество в упаковке: 1 шт. 
Код ТН ВЭД: 7412200000
	28.15.26.190
	
	шт
	2
	660,00
	1 320,00

	17
	Шлицевая отвертка TOLSEN GRIPro Slotted 10.0 мм, 200 мм, силовая 
	Артикул: 20119 (или TT20119)
Бренд: TOLSEN
Серия: GRIPro (профессиональная линейка)
Тип инструмента: Отвертка силовая (ударная) 
Тип наконечника: Прямой / Slotted (SL) 
Размер наконечника (ширина × толщина): 10.0 × 1.6 мм 
Длина стержня: 200 мм 
Общая длина инструмента: 330 мм 
Материал стержня: Высокопрочная хромованадиевая сталь (CrV), обеспечивающая защиту от коррозии и устойчивость к механическим деформациям 
Материал рукоятки: Двухкомпонентный (полипропилен + термопластичная резина TPR) для надежного хвата и снижения усталости руки 
Конструктивные особенности
Сквозной стержень: Металлический стержень проходит через всю рукоятку, что позволяет передавать ударную нагрузку без риска разрушения пластика 
Металлический боек (пятак): На торце рукоятки расположен стальной ударник, предназначенный для работы молотком (зубилом) при откручивании прикипевшего крепежа 
Шестигранный фланец (под ключ): У основания стержня имеется шестигранник под ключ на 13 мм, который служит для увеличения крутящего момента и фиксации отвертки при работе с тугими соединениями 
Жало: Черненое и намагниченное для удобного удержания крепежа в труднодоступных местах 
Размер шестигранного лезвия: 9.5 мм 
Габариты и прочее
Вес изделия: 0.291 кг
Назначение: Предназначена для выполнения сложных монтажных и демонтажных работ, включая работу с прикипевшим и заржавевшим крепежом в автомастерских и на производстве
	25.73.30.231
	
	шт
	5
	725,00
	3 625,00

	18
	Ножной насос Heyner одноцилиндровый, с ресивером, с манометром 10 бар
	Артикул: 215000
Бренд: Heyner (ALCA)
Серия: PedalPower PRO / Lux
Тип инструмента: Автомобильный ножной насос
Количество цилиндров: 1 шт.
Материал корпуса: Сталь (металлический цилиндр) 
Назначение: Для накачивания шин легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов, а также мячей и надувных изделий 
Максимальное давление: 7 бар (атм) / 10 атм 
Манометр: Есть 
Ресивер: Есть
Соединение: Мульти-вентильное (универсальная латунная гайка-накидка с фиксатором для быстрой подсоединения к автомобильным и велосипедным ниппелям) 
Фиксатор педали: Есть (надежно удерживает педаль в нижнем положении, чтобы насос не раскладывался при хранении) 
Опорная площадка: Улучшенные резиновые противоскользящие ножки, обеспечивающие высокую стабильность насоса на земле в процессе накачивания 
Комплектация и габариты
Длина шланга: 60 см
Адаптеры в комплекте: 3 шт.
Габариты в сложенном виде (Д × Ш × В): 300 × 110 × 110 мм (или 290 × 100 × 100 мм в зависимости от способа измерения)
Вес: ~1.68 кг
	28.13.22
	
	шт
	1
	3 530,00
	3 530,00

	19
	Коврик для пайки 
	Артикул: 065-0418 
Бренд: DEKO
Модель: SI28 
Тип инструмента: Коврик для пайки (аксессуар для паяльных работ) 
Назначение: Используется для ремонта и пайки электронных компонентов, микросхем, а также для работы с ювелирными изделиями и мелкими деталями 
Технические параметры
Материал: Высококачественный термостойкий силикон 
Габаритные размеры (Д × Ш × Т): 450 × 300 × 4 мм (30 × 45 см) 
Вес изделия: ~0.54–0.55 кг 
Цвет: Голубой (синий) 
Устойчивость к температурам: Термостойкий (выдерживает контакт с горячим жалом паяльника и каплями припоя, не плавится и не деформируется) 
Конструктивные особенности
Рельефная поверхность: Поверхность коврика имеет специальную разметку и множество встроенных отсеков для удобного размещения инструмента (пинцетов, отверток) и хранения мелких деталей (винтиков, чипов) во время разборки устройств 
Магнитные зоны: В конструкции предусмотрены специальные магнитные ячейки, которые удерживают мелкие металлические крепежные элементы от потери и скатывания 
	28.29.70.110
	
	шт
	3
	1 820,00
	5 460,00

	20
	Цианоакрилатный клей COSMO FEN 
	Артикул: CA-500.200-(20) 
Бренд: COSMO (Weiss Chemie) / Cosmofen
Тип продукта: Секундный клей (суперклей) 
Основа: Однокомпонентный модифицированный цианоакрилат 
Содержание растворителей: Нет (не содержит 
Цвет пленки после высыхания: Прозрачный (бесцветный) 
Физико-химические свойства
Плотность (согласно EN 542 при +20 °C): прибл. 1,05 г/см³ 
Вязкость (при +20/+23 °C, метод конус-плита): прибл. 20 мПа·с (низкая вязкость, жидкая консистенция) 
Скорость схватывания: Мгновенная / секундная (обеспечивает быструю фиксацию деталей за несколько секунд) 
Термостойкость клеевого шва (max температура эксплуатации): до +80 °С 
Морозостойкость: Нет 
Назначение и область применения
Оконное производство: Склеивание уплотнителей из EPDM (резины) с ПВХ-профилями, склейка угловых соединений и стыков 
Сантехника и трубное производство: Фиксация резиновых уплотнителей и пластиковых фитингов.
Рекламное производство и моделирование: Склеивание различных видов жестких пластиков (ПВХ, ABS, поликарбонат, акрил), металла и резины 
Бытовое применение: Универсальный секундный ремонт деталей из пластмассы, резины, кожи и других материалов.
Объем (масса вещества): 20 г 
Тип упаковки: Полиэтиленовая бутылочка (флакон) с узким дозатором-носиком для точного нанесения 
Габариты упаковки (Д × Ш × В): 95 × 30 × 30 мм 
Вес брутто: 0.03 кг 
	20.52.10.110
	
	шт
	10
	295,00
	2 950,00

	21
	Вытяжная заклепка Bralo алюминий/сталь 
	Артикул: 01010003008.
Бренд: Bralo.
Тип товара: вытяжная (тяговая) заклёпка, открытая, с комбинированным материалом.
Модель/исполнение: стандартный бортик.
Технические параметры
Материал гильзы: алюминиевый сплав Al Mg 3,5 (коррозионностойкий, пластичный при расклёпывании).
Материал стержня: оцинкованная сталь (обеспечивает прочность тягового усилия и стойкость к коррозии).
Диаметр гильзы: 3,0 мм.
Длина гильзы: 8 мм.
Диаметр бортика: 6,5 мм.
Толщина бортика: 0,8 мм.
Стандарт: UNE‑EN ISO 15977 
Габариты изделия: диаметр — 3,0 мм, длина — 8 мм, бортик — 6,5 мм.
Количество в упаковке: 500 шт.
	25.11.23.120
	
	упак
	1
	2 440,00
	2 440,00

	22
	Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали 
	Бренд/производитель: «Луга‑абразив»
Тип товара: отрезной круг (диск) для угловых шлифовальных машин (УШМ).
Назначение: резка чёрных металлов и нержавеющей стали.
Артикул производителя: 4603347328095.
Маркировка: A 40 S BF 80, 14А БУ 
Технические параметры
Внешний диаметр: 125 мм.
Толщина круга: 1,4 мм 
Посадочный диаметр: 22,2 
Материал абразива: электрокорунд 
Зернистость: 40 
Твёрдость связки: S 
Армирование: BF 80 — армированный стеклосеткой 
Максимальная частота вращения: до 12 250 об/мин 
Форма профиля: прямой (плоский)  
Габариты изделия: 125 × 1,4 × 22,2 мм.
Вес нетто: ориентировочно ~0,04 кг (40 г) на 1 диск.
	23.91.11.150
	
	шт
	50
	29,00
	1 450,00

	23
	Биты для ударной отвертки HERCULES 
	Комплек 4 односторонние биты длиной 36 мм.
Типы шлица:
PH2 и PH3 — крестообразные (Phillips);
SL7 и SL8 — прямые (Slotted)
Материал: хромованадиевая сталь (CrV). 
Хвостовик: 8 мм (шестигранный).
Биты ударные (торсионные) 
	25.73.30.234
	
	уп
	3
	285,00
	855,00

	24
	Бумага шлифовальная наждачная
	Бренд: ZOLDER.
Артикул: Z-103-2328-1000
Размеры: 230 × 280 мм. 
Зернистость: Р1000 (F1000)
Количество в упаковке: 10 листов. 
Основа: бумажная (тип Б)
Абразив: оксид алюминия
Водостойкость: да (масло- и влагостойкая)
Отверстия: отсутствуют. 
Крепление: зажим
Назначение: универсальное
	23.91.11.150
	
	уп
	2
	235,00
	470,00

	25
	Прямая вилка с/з, белая 16А 250В UNIVersal А101
	Бренд: UNIVersal.
Артикул: А101. 
Тип: прямая вилка с заземлением (тип Schuko, «еврослот»)
Цвет: белый. 
Номинальный ток: 16 А. 
Напряжение: 250 В 
Степень защиты: IP20 
Материал корпуса: АБС-пластик, устойчив к механическим повреждениям и не поддерживает горение. 
Конструкция: разборная 
Заземление: есть 
Фиксация провода: есть прижимные планки. 
Сечение подключаемого провода: от 0,5 мм² до 2,5 мм². 
Штифты: цельные, из никелированной латуни. 
	27.33.13.110
	
	шт
	5
	77,00
	385,00

	26
	Саморезы 
	Бренд: Gigant.
Артикул: 123574.
Тип крепежа: саморез с наконечником‑сверлом.
Форма головки: полусферическая с пресс‑шайбой.
Шлиц: крестообразный Phillips (PH2).
Покрытие: белый цинк (оцинковка).
Материал: сталь.
Диаметр: 4,2 мм.
Длина: 16 мм.
Толщина скрепляемых материалов: 1,75–3 мм.
	25.94.11.120
	
	кг
	1
	570,00
	570,00

	27
	Саморезы 
	Бренд: Gigant.
Артикул: 123566.
Тип крепежа: саморез с острым наконечником.
Форма головки: полусферическая с пресс‑шайбой.
Шлиц: крестообразный Phillips (PH2).
Покрытие: белый цинк (оцинковка).
Материал: сталь.
Диаметр: 4,2 мм.
Длина: 16 мм.
Толщина скрепляемых материалов: 1,75–3 мм
	25.94.11.120
	
	кг
	1
	770,00
	770,00

	28
	Саморезы
	Бренд: Gigant.
Артикул: 123569.
Тип крепежа: саморез с острым наконечником.
Форма головки: полусферическая с пресс‑шайбой.
Шлиц: крестообразный Phillips (PH2).
Покрытие: белый цинк (оцинковка).
Материал: сталь.
Диаметр: 4,2 мм.
Длина: 32 мм 
Толщина скрепляемых материалов: 1,75–3 мм
	25.94.11.120
	
	кг
	1
	740,00
	740,00

	29
	Пылесос 
	Бренд: Ulta.
Модель: UL‑VCC2214B4UCHN.
Тип уборки: сухая.
Назначение: бытовая уборка помещений (ковры, паркет, плитка, мебель и т. д.).
Цвет: синий, глянцевый, ретро‑стиль.
Гарантия: 12 месяцев.
Потребляемая мощность: 2100 Вт.
Объём контейнера для пыли: 3 л 
Система фильтрации: циклонная + HEPA‑фильтр + SPONGE 
Длина сетевого шнура: 5 м.
Вес: 5,3 кг.
Габариты (Ш×В×Г): 42,3 × 29,5 × 27,6 см.
Питание: сеть 220 В.
Комплектация
Пылесос.
Шланг.
Составная труба всасывания.
Насадки: для пола/ковра (2 в 1), щелевая, для мебели.
Инструкция.
	27.51.21.111
	
	шт
	1
	6 300,00
	6 300,00

	30
	Hanskonner УШМ, 125мм
	Бренд: Hanskonner.
Модель: HAG1011.
Тип инструмента: угловая шлифовальная машина (УШМ) / «болгарка».
Назначение: резка, шлифовка, зачистка металла, камня, бетона, обработка сварных швов.
Класс инструмента: полупрофессиональный.
Мощность двигателя: 1100 Вт 
Максимальная частота вращения шпинделя: 10 000 об/мин 
Диаметр диска: 125 мм 
Посадочный диаметр диска: 22,2 мм 
Резьба шпинделя: М14.
Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц.
Вес инструмента: ориентировочно 2,3–2,5 кг

Комплектация и конструктивные особенности
Суперфланец 
Быстрозажимной защитный кожух 
Боковая рукоятка
Пылезащищённые подшипники и усиленная изоляция якоря/статора 
Фиксация кнопки пуска 
Система плавного пуска 
Габариты корпуса (ориентировочно): длина ~35–37 см
	28.24.11.000
	
	шт
	2
	8 820,00
	17 640,00

	31
	Диск шлифовальный по металлу
	Бренд: CUTOP.
Модель/артикул: 12560.
Тип диска: шлифовальный (форма T27 — с утопленным центром, чашеобразный профиль).
Назначение: зачистка, шлифование, удаление ржавчины, обработка сварных швов, снятие заусенцев на чёрных и цветных металлах.
Совместимость: угловые шлифовальные машины (УШМ) с посадочным диаметром 22,2 мм.

Технические параметры
Внешний диаметр: 125 мм.
Толщина диска: 6,0 мм 
Посадочный диаметр: 22,2 мм 
Форма профиля: T27 (утопленный центр) 
Материал абразива: электрокорунд (оксид алюминия)
Зернистость: ориентировочно P24–P36
Максимальная скорость вращения: до 80 м/с 
Армирование: стеклосетка 
Габариты: 125 × 6 × 22,2 мм.
Вес: ориентировочно ~130–150 г.
	23.91.11.14
	
	шт
	3
	220,00
	660,00

	32
	Сетевой фильтр Defender ES 5 м, черный, 5 розеток
	Бренд: Defender.
Модель: ES 5.
Цвет: чёрный.
Назначение: распределение питания и базовая защита бытовой и офисной техники от помех, перегрузок и коротких замыканий.
Артикул: 99486.
Гарантия: 12 месяцев.

Технические параметры
Длина кабеля: 5 м 
Количество розеток: 5 шт.
Максимальная нагрузка: 2200 Вт.
Номинальный ток: 10 А.
Напряжение сети: 220–230 В, 50 Гц.
Тип кабеля: ПВС, сечение 3×1 мм².
Степень защиты: IP20
Материал корпуса: негорючий пластик.
Контакты розеток: медные.
Защита от перегрузки и короткого замыкания: да
Защита от импульсных помех: да
Световая индикация: да
Возможность крепления на стену: да
	27.33.13.190
	
	шт
	10
	530,00
	5 300,00
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Руководитель подразделения _________________/________________________/
                                                               (Подпись)                                      (Ф.И.О.)         



