Приложение к Технической части: иные требования к Товару

Качество товара должно соответствовать ГОСТ Р 56600-2015 "Плиты предварительно напряженные железобетонные дорожные. Технические условия" и должно подтверждаться документом о качестве в соответствии с п. 7.13 указанного ГОСТ.
Исправление дефектов в готовых плитах (затирка трещин, заделывание раковин) не допускается.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Маркировка каждой единицы товара должна соответствовать требованиям
п. 5.12 ГОСТ Р 56600-2015 «Плиты предварительно напряженные железобетонные дорожные. Технические условия».

Требования к году (месяцу) изготовления товара

[bookmark: _GoBack]Год изготовления товара – не ранее 2026 г.

Примечание: Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
