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ПЛАЩ НАКИДКА
Техническое задание

Костюм летний 
Настоящие технические задание распространяется на плащ накидку для сотрудников системы МЧС России, предназначенная для экипировки сотрудников системы МЧС России при привлечении их для ликвидации последствий стихийных бедствий, участия в учениях, нахождении на дежурствах и выполнении других задач. Плащ накидка должны защищать сотрудника МЧС России от неблагоприятных климатических воздействий (дождя, ветра).
     1.    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     1.1 Комплект состоит из плащ накидки и сумки-пакета. Размер изделия 56-58, рост 182.

     1.2 Комплект     должен     изготавливаться     в     соответствии     с требованиями настоящих технический условий и образцом, утвержденным в установленном порядке.

        1.3   Характеристика
        1.3.1    Внешний вид
Примерный внешний вид изделия представлен на рисунке 1 
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Рисунок 1.

1.3.2 Описание изделия
Плащ МЧС прямого покроя с втачными рукавами и слитным капюшоном с фиксаторами.

Плащ без подклада и карманов на полочках, низ изделия прямой с подвернутым краем (ширина припуска 2 см на 2 см.) Капюшон состоит из трех деталей: двух боковых и одной средней части, по краю капюшона проходит кулиса для регулирования капюшона по голове. Рукава куртки прямого покроя с резинкой по низу.
В центре верхней части спинки расположен логотип «МЧС РОССИИ». Слова «МЧС РОССИИ» должны быть расположены в два ряда настроченными вышитыми буквами белого цвета (высота  буквы:  45  мм,  ширина  буквы: 40 мм, расстояние между верхней кромкой буквы первого ряда  и  нижней  кромкой  буквы второго ряда должно составлять 105 мм).
Плащ-накидка комплектуется сумкой-пакетом, клапан которого застегивается на тек​стильную застежку. У сумки имеется ручка из тесьмы с регулировкой длины при помощи пряжки.
     1.4. Требования к материалам
     1.4.1. Комплект должен изготавливаться из материалов, указанных в таблице 1

Таблица 1

	Наименование материала
	Назначение материала

	Курточный материал «Дюспо» (полиэстер 100% с покрытием «милко» поверхностная  плотность: 80 г/м2) цвет 19-4324 ТРХ
	Ткань верха

	Застежка- «молния » пластмассовая разъемная спирального типа (тип 5), длина зависит от роста: 188 - 65 см, 182 - 60 см,176- 55см, 170 - 55см,  164 - 50 см.
	Для центральной застежки


	Зажимы- фиксаторы
	Для фиксации резинки капюшона

	Резинка круглая 3 мм
	Для регулирования капюшона 

	Резинка  плоская(2 см)
	Для утяжки рукавов по манжету

	Люверсы
	Для обработки отверстий

	Нитки 45 ЛЛ 
	Для изготовления комплекта


     Примечания:

     1. Цвет  ниток должен сочетаться с цветом основной ткани.

   2. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 1.

     2. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА.

Маркировка и упаковка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159 - 85 

     3. ПРИЕМКА

Правила приемки костюмов - по ГОСТ 24782 - 81

     4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества костюмов по ГОСТ 4103 – 82

     5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирования хранение костюмов по ГОСТ 19159 - 85
6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие костюмов описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

6.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, изготовленный в 2026 году.

ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Для определения соответствия продукции требованиям Заказчика и осуществления приемки этой продукции, Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта представляет Заказчику, в соответствии с техническим заданием:

1. Образец-эталон (образец-эталон в общее количество поставки продукции не входит и возврату не подлежит).  

2. Заказчик утверждает (маркирует, опломбирует) образец-эталон, контрольный образец продукции и НТД Актом соответствия в срок не позднее 7 календарных дней со дня предоставления их Поставщиком Заказчику.

3. Соответствие/несоответствие образца-эталона, контрольных образцов продукции и НТД требованиям Заказчика подтверждается утверждением Заказчиком Акта соответствия/несоответствия требованиям Заказчика образца-эталона, контрольных образцов продукции и НТД (далее – Акт соответствия/несоответствия).

4. «Заказчик» вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.


