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[bookmark: _Hlk237968260]на поставку и монтаж сплит-систем


1. Цель выполнения работы. 
Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке одного и монтажу двух комплектов сплит-систем (кондиционеров), и ввода в эксплуатацию в здании Института общей генетики РАН. 

2. Требования к поставляемой продукции. 

2.1. Настенные сплит-системы для помещений, код ОКПД2 28.25.12.130
	[bookmark: _Hlk199862704]Помещение 30 кв.м. 

	
	Вид поставляемого оборудования
	
	Royal Clima RCI-PFD30HN

	Габариты

	
	Масса внешний блок/внутренний блок
	кг
	22/8

	
	Габариты без упаковки внутренний блок
	см
	27,8x81,1x19,8

	
	Габариты без упаковки внешний блок
	см
	45,9x71,2x27,6

	Производительность

	
	Охлаждение 
	кВт
	2.8

	
	Обогрев
	кВт
	2.96

	
	Обслуживаемая площадь
	м2
	420

	
	Расход воздуха:
	м3/ч
	420 

	
	Уровень шума (внутренний блок)
	дБа
	20

	Комплектация

	
	Документация
	
	есть

	
	Пульт дистанционного управления
	
	есть

	Характеристики питания

	
	Рабочее напряжение
	В
	220-240

	
	Частота тока
	Гц
	50 

	
	Номинальный ток
	А
	0,28

	
	Фазность
	
	1

	
	Класс защиты
	
	II

	Функции и режимы работы

	
	Назначение
	
	Приточно-вытяжная вентиляция

	
	Температура эксплуатации
	
	-20...+40 °С. 

	
	Регулировка скорости
	
	наличие

	
	Индикация работы
	
	наличие

	
	Ночной режим
	
	наличие

	
	I Feel
	
	наличие

	
	Датчик загрязнения
	
	наличие

	
	Турборежим
	
	наличие

	
	Встроенный WI-FI модуль
	
	наличие

	
	Фильтр 
	
	Active Carbon

	
	Фильтр
	
	Silver Ion

	Внешний вид

	
	Цвет
	
	Белый

	
	Материал корпуса
	
	Полимер

	Другие характеристики

	
	Компрессор
	
	Инвертор

	
	Хладоген
	
	R32

	
	Энергоэффективность
	
	A++





[bookmark: _Hlk237968320]3. Требования к монтажу оборудования, код ОКПД2 33.20.29.000

	[bookmark: _Hlk237968368]
	Описание 
	Характеристика

	
	Место монтажа оборудования 
	г. Москва, ул. Губкина, д. 3

	
	Оборудование, подлежащее монтажу 
	Настенная сплит-система – 2 шт.

	В процессе монтажа выполняются следующие работы:

	
	- монтаж наружного блока
	Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания. Монтаж может быть осуществлен с привлечением промышленных альпинистов или использованием автовышки силами обученного персонала Поставщика, имеющими профессиональную подготовку и документально подтвержденную квалификацию, соответствующую характеру работ, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н

	
	- монтаж внутреннего блока 
	Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком.

	
	- проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах 
	После сверловки в наружных стенах отверстий, их заделку после установки систем Поставщик производит своими силами и за свой счет. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. Материал стен – железобетонные панели, толщина – 500 мм и кирпичные стены.

	
	- прокладка внутренних и внешних трубопроводов 
	Общая длина трубопровода для каждого кондиционера – не более 20 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб.

	
	- монтаж межблочных силовых кабелей
	Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. 

	
	- отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу
	

	
	- теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб
	Трубки K-Flex или аналог.

	
	- подключение электропитания
	Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита до внутренних блоков выполняются силами обученного персонала, имеющими профессиональную подготовку и документально подтвержденную квалификацию, соответствующую характеру работ, в соответствии согласно требованиям пункта 42 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811

	
	- Заправка хладагент
	Заправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.

	
	- тестовый запуск системы во всех режимах
	После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока.

	
	- обучение специалистов Заказчика
	После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях.

	
	- восстановление отделки, уборка мусора
	После завершения работ, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Поставщиком) выполнялись работы в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня.



[bookmark: _Hlk237968506]4. Сертификация:
При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:
1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.
В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
Кондиционеры должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

5. Требование к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.
 
6. Гарантийный срок. 
При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: 
- не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта приемки-передачи поставленного товара;
Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания Акта приемки-передачи товара.
Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика. 
Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 15 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Заказчика.. 
Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Заказчиком, подписанного уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи товара и ввода его в эксплуатацию.
При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком. 

7. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

8. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

9. Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.


10. Срок поставки оборудования и выполнения всех работ.
Срок поставки, сборки и монтажа оборудования в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания контракта. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.
Поставка осуществляется силами Поставщика, путем доставки Товара до объекта Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3.
Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Стоимость доставки и монтажа должна быть включена в стоимость товара. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования, прохождением при необходимости таможенных процедур и т.д.
Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж), монтаж (квалифицированными специалистами) оборудования в указанном Заказчиком помещении. 
Товар (оборудование) при доставке должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть прочная, сухая, без нарушения целостности со специальной маркировкой, пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке.

11. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию.
Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
Срок гарантийного обслуживания – 1 год с момента поставки товара. 
Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.



