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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	1
	2
	3
	4
	

		1
	Устройство для встряхивания и инкубации микропланшет с принадлежностями
26.60.12.119 / 26.51.53.141
	

	
	96-луночный планшет
	
	наличие

	
	Количество позиций для стандартных 96-луночных планшет
	
	не менее 4

	
	Настройка температуры инкубации:
	
	

	
	Диапазон регулировки температуры
	ºС
	не уже 25 – 60

	
	Минимальный шаг переключения температуры
	ºС
	не более 0,1

	
	Равномерность распределения температуры на платформе
	ºС
	не более ± 0,2

	
	Настройка скорости перемешивания:
	
	

	
	Орбита
	мм
	не более 2

	
	Диапазон регулировки скорости 
	об/мин
	не уже 250 – 1200 

	
	Минимальный шаг переключения скорости  
	об/мин
	не более 10

	
	Настройка времени перемешивания:
	
	

	
	Диапазон регулировки таймера
	час
	не уже 0 – 96

	
	Минимальный шаг переключения таймера 
	мин
	не более 1

	
	Звуковое оповещение
	
	наличие

	
	Отображение информации:
	
	

	
	Отображение текущих значений температуры инкубации
	
	наличие

	
	Отображение текущих значений скорости перемешивания
	
	наличие

	
	Отображение текущих значений времени перемешивания
	
	наличие

	
	Дисплей:
	
	

	
	ЖК-дисплей
	
	наличие



	



Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

 Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».


Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

 Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара
Год изготовления оборудования – не ранее 2025.


Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


