КОНТРАКТ № ___________
на  оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

г. Москва								      «__» _____________ 2026 г.

Центральная межрегиональная территориальная государственная инспекция труда, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Милюкова Николая Викторовича, действующего на основании доверенности №1103 от 17.12.2025, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые — Стороны, а по отдельности — Сторона, в   соответствии   с   требованиями пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального  закона  от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Подрядчик, являющийся специализированной лифтовой организацией, на основании Технического задания (Приложение №2 к Контракту) принимает на себя обязательства на выполнение работ по техническому, аварийно-техническому обслуживанию лифтов (далее-Работы), установленных по адресам, указанным в «Адресном перечне» (Приложение №1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принимать результаты работы и оплачивать их на условиях настоящего Контракта.
1.2.	Аварийно-техническое обслуживание лифтов предусматривает круглосуточное, в том числе в выходные и праздничные дни, выполнение работ, связанных с освобождением пассажиров из кабин остановившихся лифтов, и выполнение работ по поиску, устранению неисправностей и пуску остановившихся лифтов, за исключением работ капитального характера и работ необходимость в которых возникла по причине нарушений правил пользования, умышленной порчи оборудования или не соблюдения владельцем (Заказчиком) условий настоящего Контракта.
Работы по настоящему Контракту выполняются силами филиала ___________________
1.3.	Работы по настоящему Контракту Подрядчик осуществляет в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и Регламента выполнения работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов. В состав работ по техническому обслуживанию лифтов входят работы по ежемесячному, квартальному, полугодовому и годовому техническому обслуживанию, включая проверку технического состояния оборудования, его регулировку, чистку и смазку, выполнение наладочных работ, проверку работы лифтов во всех режимах, проверку исправности приборов и устройств безопасности. Подрядчик совместно с органом инспекции или испытательной лабораторией обеспечивает оценку соответствия лифтов требованиям безопасности в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования (далее ТО), а также проведение электроизмерительных работ на лифтах не реже одного раза в 12 месяцев.  Для обеспечения оперативного пуска остановившегося лифта и освобождения из кабины лифта пассажиров Подрядчик выполняет аварийно-техническое обслуживание лифтов.
1.4. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с 01.08.2026 по 31.12.2026 г.
1.5. Аварийный и (или) непредвиденный ремонт лифтов; аварийно-восстановительный ремонт, необходимость в котором возникла по причине нарушений правил пользования, умышленной порчи оборудования или несоблюдения владельцем (Заказчиком) условий настоящего Контракта; работы, направленные на повышение надежности и безопасности эксплуатации лифтов; работы по повышению экономии электроэнергии (энергоэффективности); работы по улучшению эстетического вида лифтов; работы капитального характера, в зависимости от фактического состояния оборудования лифтов, связанные с заменой или ремонтом узлов и оборудования, не входят в состав Работ по настоящему Контракту и согласно перечню работ, указанному в Приложении №3 к настоящему Контракту, производятся Подрядчиком по Контракту подряда на работы капитального характера, который стороны обязаны подписать до начала выполнения работ. В Контракте подряда на работы капитального характера указываются объем, сроки, стоимость работ и порядок оплаты. Стоимость вышеуказанных работ определяется локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта подряда на работы капитального характера.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим Контрактом, определяется на основании «Прейскуранта на техническое обслуживание пассажирских и грузовых лифтов (подъемников), платформ подъемных для инвалидов (без шахты), кодовых замков, домофонных устройств, автоматизированных систем диспетчерского контроля за работой лифтов и другого инженерного оборудования зданий и сооружений (ОДС), диспетчерского оборудования 3-х сигнальных диспетчерских пультов», утвержденного ______________________ г.
2.2. Ежемесячная стоимость работ по техническому обслуживанию лифтов, указанных в Приложении №1 составляет: _______________________________
Общая стоимость работ по техническому обслуживанию лифтов, указанных в Приложении №1 составляет: _____________________________________
2.3. В случае изменения повышающих или понижающих коэффициентов, а также в случае изменения цен в порядке, установленном Правительством г. Москвы, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Контракту об изменении цены работ.
2.4. Если до 01 числа месяца, следующего за расчётным, Заказчик не предъявил документально обоснованных претензий по объёму выполненных Работ, то они считаются выполненными и принятыми в полном объёме и подлежат оплате. 
2.5. Расчеты по настоящему Контракту производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в два этапа:
2.5.1. Заказчик вправе выплачивать авансовый платеж в размере до 50% от ежемесячной общей стоимости работ не позднее 25-го числа оплачиваемого месяца. 
2.5.2. Окончательный расчет по Контракту производится путем перечисления Заказчиком платежным поручением на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере ежемесячной общей цены работ, указанной в пункте 2.2 настоящего Контракта, за минусом авансового платежа, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
2.6. Оплата по настоящему Контракту производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 9 настоящего Контракта.
2.7. Исполнение денежных обязательств по Контракту считается произведенным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.8. В случае внеплановых простоев лифтов по вине Подрядчика, Заказчик вправе уменьшить сумму очередного платежа на 100% ежедневной стоимости технического обслуживания простоявшей единицы лифтов – за каждый полный день простоя. При простом лифте по вине Подрядчика более 10 дней в течение расчетного месяца, Заказчик вправе не оплачивать стоимость технического обслуживания простоявшей единицы лифтов полностью за расчетный месяц.
2.9. В случае плановых простоев лифтов по независящим от Сторон причинам, Заказчик вправе уменьшить сумму очередного платежа на 100% ежедневной стоимости технического обслуживания простоявшей единицы лифтов – за каждый полный день простоя.
2.10. Периоды простоя фиксируются Подрядчиком в книге учета внеплановых простоев и Актах на выполненные работы, подписанных Сторонами.
2.11. Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется ежемесячно с оформлением Акта на выполненные работы. Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания расчетного месяца 2 экземпляра Акта на выполненные работы.
2.12. Заказчик в 3-х дневный срок со дня получения Акта на выполненные работы обязан его рассмотреть, при отсутствии возражений подписать данный Акт и направить его Подрядчику либо в тот же срок представить письменный мотивированный отказ.
2.13. При неполучении Подрядчиком, в указанный в п.2.12. настоящего Контракта срок, подписанного Акта либо мотивированного отказа работы считаются выполненными в полном объеме и подлежат оплате.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Назначить специалиста, ответственного за организацию Работ, обслуживающий персонал, выполняющий работы по эвакуации людей из остановившейся кабины лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (далее - Регламент) и Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, введенных Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743.
3.1.2. Обеспечить выполнение Работ работниками соответствующей квалификации с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности, организовать их обучение, аттестацию и периодическую проверку знаний согласно требованиям Регламента и Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, введенных Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743.
3.1.3. Работы по настоящему Контракту проводить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
3.1.4. Проводить техническое обслуживание лифтов, обеспечивать круглосуточную работу лифтов, кроме случаев, связанных с выполнением работ, предусмотренных п.1.5. настоящего Контракта.
3.1.5. Обеспечивать оперативный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» пуск остановившихся лифтов, если устранение причин остановки лифтов не связано с необходимостью выполнения работ, предусмотренных п.1.5. и Приложением 1 к настоящему Контракту, при этом производить освобождение пассажиров не позднее 30 минут после поступления заявки в аварийную службу филиала ______________. Телефон аварийной службы: _______________
3.1.6. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.
3.1.7. Хранить паспорта лифтов, получаемые от Заказчика, своевременно вносить необходимые записи, изменения и дополнения.
3.1.8. Производить по Контракту подряда на работы капитального характера в соответствии с локальными сметами за отдельную плату работы, предусмотренные п.1.5. настоящего Контракта.
3.1.9. Принимать участие в проверках, проводимых органами Ростехнадзора, специалистами органа по сертификации и другими уполномоченными на это организациями.
3.1.10. Разработать и согласовать с Заказчиком и органом по сертификации график проведения оценки соответствия лифта при эксплуатации, в форме технического освидетельствования (далее-ТО).
3.1.11. В случае изменения графика (п. 3.1.10. настоящего Контракта) уведомить Заказчика о дате проведения ТО лифта, не менее чем за 3 календарных дня до даты его фактического проведения.
3.1.12. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости проведения на лифтах плановых и внеплановых работ капитального характера, с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с Регламентом, а также модернизации или замены устаревших лифтов.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить каждый лифт или группу лифтов, не подключенных к ОДС, положенным количеством обслуживающего персонала, осуществляющего осмотры лифтов, согласно требованиям Регламента.
3.2.2. Обеспечить своевременную передачу информации о неисправности лифтов работникам Подрядчика по телефонам, указанным в п. 3.1.5. настоящего Контракта. 
3.2.3. Передать Подрядчику техническую документацию - паспорта на все лифты, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Контракту, проектную документацию, заключение по диагностическому обследованию лифтов.
3.2.4. Назначить лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.
3.2.5. Обеспечивать постоянное энергоснабжение лифтов и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства в машинном помещении лифта.
3.2.6. Осуществлять в случае необходимости ремонт машинных и блочных помещений и шахт лифтов в присутствии представителя Подрядчика.
3.2.7. Обеспечить стационарное электрическое освещение посадочных (погрузочных) площадок, свободный освещенный подход к машинным и блочным помещениям, освещение машинного и блочного помещения, надежное закрытие их замками, а также сохранность лифтового оборудования.
3.2.8. Обеспечивать сохранность лифтового оборудования, без согласия Подрядчика не выдавать ключи от машинных, блочных и других помещений, где расположено оборудование и аппаратура лифтов, сторонним организациям, обслуживающим другое оборудование, не относящееся к лифтам.
3.2.9. Обеспечить в шахтах, в машинных и блочных помещениях лифтов температурно-влажностный режим согласно документации завода-изготовителя (+5 — +35 С).
3.2.10. Обеспечить круглосуточный свободный доступ работников Подрядчика к дверям шахты лифтов с этажных площадок, к машинным и блочным помещениям лифтов.
3.2.11.   Обеспечивать учет сбоев в работе лифтов, а также всех работ, связанных с ремонтом, наладкой лифтов, проводимых персоналом Подрядчика.
3.2.12. Обеспечивать утилизацию отработанных горюче-смазочных материалов и иных отходов в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), московскими городскими строительными нормами (МГСН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила строительных работ. Все технические жидкости, отработанные нефтесодержащие отходы, масла, расходные материалы, а также прочие отходы подлежат обращению Заказчиком за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством об отходах производства и потребления.
3.2.13. Принимать и оплачивать выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему.
3.2.14. Проводить уборку кабин лифтов. 
3.2.15. Проводить разъяснительную работу о правилах пользования лифтами и в необходимых случаях привлекать к ответственности лиц, умышленно портящих лифты.
3.2.16. Обеспечить немедленное уведомление органов Ростехнадзора и Подрядчика об авариях или несчастных случаях, связанных с лифтами, а также обеспечить сохранность места аварий до прибытия их представителей.
3.2.17. Оказать содействие Подрядчику при проведении ТО и электроизмерительных работ лифтов.
3.2.18. Обеспечить участие своего представителя в работе комиссии по ТО лифтов, проводимой органом по сертификации.
3.2.19. Обеспечить выполнение требований и предписаний органов Ростехнадзора и экспертных организаций.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Подрядчик вправе:
4.1.1. Приостанавливать работу лифтов в случаях, когда техническое состояние лифта не позволяет осуществлять его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Об остановке лифта Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика. Ввод лифта в эксплуатацию осуществляется Подрядчиком только после устранения неисправностей.
4.1.2. В случае задержки Заказчиком платежей на 2 (два) или более месяцев, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в связи с нарушением Заказчиком обязательств путем направления Заказчику и местному органу Ростехнадзора письменного уведомления о прекращении действия настоящего Контракта не менее чем за 30 дней до даты прекращения действия Контракта. В указанном случае действие настоящего Контракта прекращается с даты, указанной в письменном уведомлении.
4.1.3. Подрядчик вправе привлекать к исполнению обязанностей по контракту субподрядчиков.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения последним своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Контракту стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом и действующим законодательством.
5.2. При наличии претензий по качеству технического обслуживания лифтового оборудования, Подрядчик обязан в 3-х дневный срок исправить упущения и учесть в последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии, либо предоставить мотивированный отказ.
5.3. Подрядчик не несет ответственности за какие-либо потери, порчу, убытки, возникающие по независящим от Подрядчика причинам.
5.4. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком выполненных работ в установленный Контрактом срок, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.6. Все предписания государственных органов в части Законодательства РФ о привлечении иностранной рабочей силы, миграционного законодательства, паспортно-визового режима, должны неукоснительно соблюдаться Подрядчиком в отношении привлекаемых им работников. Подрядчик несет ответственность: за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников, наличие у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников регистрации по месту жительства / месту пребывания в соответствии с Законодательством РФ, а также за соблюдение требований Законодательства РФ в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Подрядчик компенсирует все затраты, возникающие в этой связи у Заказчика, включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями в полном объеме.
	При привлечении к выполнению работ по настоящему Контракту иностранных граждан, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить все требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить своими силами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие, как действия правительства и других государственных органов, запреты на импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки, локауты, саботаж, социальные потрясения, сбой в организации дорожного движения, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению обязательств по настоящему Контракту.
7.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить другую сторону в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.
7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту без возмещения убытков, известив об этом другую сторону.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ


[bookmark: _GoBack]8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2026г.
8.2. Настоящий Контракт может быть изменен по обоюдному согласию сторон или досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии со ст.450 Гражданского Кодекса РФ, при условии уведомления другой Стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – «Перечень обслуживаемых лифтов» (адресный перечень);
- Приложение № 2 - «Техническое задание»;
- Приложение № 3 - «Перечень работ, не включенных в стоимость технического обслуживания».











9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

	Заказчик: Центральная межрегиональная гострудинспекция
Адрес места нахождения: 115582, г.
Москва, ул. Домодедовская, дом 24,
корп. 3
Почтовый адрес: 115582, г. Москва, ул.
Домодедовская, дом 24, корп. 3
ОГРН 1027700378309
ИНН 7703036469
КПП 772401001
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (Центральная
межрегиональная территориальная
государственная инспекция труда
л/счет 03731354970)
БИК 004525988
ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.
Москве г. Москва
казн/сч 03234643467040004800
единый казн/сч 40102810545370000003
Счет получателя:
03211643000000017300
ОКПО 40138702
Тел.: +7 (495) 392-94-63
адрес электронной почты:
git77@rostrud.gov.ru



ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководитля	




___________________/Н.В. Милюков/
М.П.
	Подрядчик: ________
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Приложение № 1 к Контракту № _________________ 


«Перечень обслуживаемых лифтов» (адресный перечень)

2 пассажирских лифта г/п 320 кг.















































Приложение № 2 к Контракту № _________________ 

Техническое задание
на техническое обслуживание лифтового оборудования

1. Заказчик: Центральная межрегиональная территориальная государственная инспекция труда
2. Наименование выполняемых работ:
Техническое обслуживание Лифтов в соответствии с режимом работы:
- периодические осмотры Лифтов;
- осмотры диспетчеризированных Лифтов, оборудованных
- автоматическим контролем, за состоянием электрических контактов
- безопасности дверей шахты и кабины, выполняются ежемесячно и
- совмещаются с ежемесячным техническим обслуживанием Лифтов и мелким ремонтом Осмотры Лифтов, не оборудованных устройствами автоматического контроля, выполняются в соответствии с ППР, TP ТС 011/2011, паспортом на Лифт и Руководством по эксплуатации Лифтов;
- мелкий ремонт Лифтов с целью восстановления его исправности
(работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей;
- аварийно-техническое обслуживание включает проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся Лифтов и пуск остановившихся Лифтов в работу, в том числе в выходные и праздничные дни;
- подготовка Лифтов к техническому освидетельствованию и диагностике.
3. Место выполнения Работ: г. Москва,  ул. Домодедовская, дом 24, корп. 3 - 2 пассажирских лифта г/п 320 кг.
4. Срок выполнения Работ: с 17.11.2025г. по 31.12.2025г.
5. Цели использования результатов работ:	
Содержание лифтового хозяйства Заказчика в работоспособном исправном состоянии, отвечающем нормативным требованиям.
6. Состав выполняемых Работ:
6.1. Техническое обслуживание (регламентные работы)
ПО — периодические осмотры:	
Осмотр освещения шахты
Осмотр вызывного поста
Осмотр освещения кабины Лифта
Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем оборудования
Осмотр состояния покрытия пола.
ТО-1 — ежемесячное техническое обслуживание. Работы производятся дополнительно к ПО:
Проверка точности остановки кабины на этажах
Проверка отсутствия течи масла в местах установки крышек и валов
Проверка уровня масла в редукторе
Проверка состояния КВШ, подтянуть крепления
Проверка состояния ограждения шахты
Проведение внешнего осмотра составных частей дверей шахты
Проверка и регулировка зазора между упорами кареток и коромыслами блок-контроля дверей шахты или копированными выключателями и
площадками защелок
Проверка работы блока контроля на срабатывание блокировок раздельно
каждого из замков.
Проверка исправности запирания замков двери шахты
Проверка наличия и исправности замков дверей машинного помещения
Проведение осмотра состояния составных частей в балансирной подвеске и их
креплений
Проверка надежности крепления канатов в клиновых патронах
Прочистка зазоров между плинтусом и щитами купе
Проведение осмотра состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога.
Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости
Проверка и регулировка натяжения клинового ремня
Проверка уровня масла в редукторе
Проверка узла автоматического контроля состояния блокировочных выключателей
дверей шахты
Проверка исправности подвижного пола.
ТО-3 — ежеквартальное техническое обслуживание. 
Работы проводятся дополнительно к ПО и ТО-1:
Очистка тормоза от загрязнений
Осмотр тормоза и на отсутствие механических повреждений
Проверка износа фрикционных накладок
Проверка и подтяжка крепления деталей тормоза
Проверка хода якоря тормозного электромагнита
Проверка установочного размера пружин тормоза
Очистка редуктора и рамы лебедки от загрязнений, их осмотр 
Очистка КВШ от излишней смазки и грязи
Проверка неравномерности износа ручьев канатоведущего шкива
Проверка состояния составных частей и установки ограничителя скорости,
подтяжка крепления.
Проверка и регулировка установки упоров
Проверка действия отводки рычага на концевой выключатель
Проверка исправности работы Лифта в режиме «Ревизия» и исправности
действия выключателей безопасности СПК, ДУСК и КЛ
Проверка и регулировка зазоров между обрамлением двери шахты и створками
Проверка и регулировка зазора между низом створок и порогом
Проверка и регулировка зазоров между роликами замков дверей шахты и
боковыми поверхностями отводок дверей кабины
Проверка и регулировка захода ролика защелок в отводку двери кабины по глубине.
Проверка и регулировка зазора между пружинами створок
Проведение осмотра пружин подвески противовеса
Проверка суммарных боковой и торцевой зазоров между вкладышами и
направляющими противовеса
Очистка башмаков от грязи и излишней смазки
Проведение осмотра состояния башмаков и их креплений
Проверка суммарных боковой и торцевой зазоров между вкладышами и
направляющими кабины Лифта.
Очистка подвески и крыши кабины от грязи и пыли
Очистка составных элементов двери кабины от пыли и грязи
Проведение смазки элементов привода дверей
Проверка уровня масла в редукторе дверей кабины
Проверка и регулировка зазоров между контрроликом и линейкой
Проверка зажима кареток и состояние пружины
Проверка правильности установки кулачков выключателей ВКО и ВКЗ
Проверка правильности установки привода дверей
Проверка отсутствия течи масла из редуктора.
Проверка работы механического реверса и заход штифта за упор отводки
Проверка исправности блокировочного выключателя
Проверка узла (устройства) автоматического отключения Лифта при
проникновении посторонних лиц в шахту
Проверка устройства автоматического отключения Лифта в случае подъема противовеса
при неподвижной кабине
Проверка узла формирования и передачи информации по «Приказам».
ТО-6 — полугодовое техническое обслуживание. Работы проводятся дополнительно к ПО, ТО-1 и ТО-3:
Проведение очистки электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления
Проверка креплений проводов в зажимах клеммных реек
Проверка хода подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении
Очистка трансформаторов от грязи и пыли, проверка и подтяжка крепления
проводов, клемм обмоток и заземления
Проверка зазоров между губками пинцетов вводного устройства
Проверка крепления рукоятки вводного устройства
Проверка состояния резьбовых креплений
Проверка состояния буферных пальцев, их креплений
Проверка и подтяжка крепления электродвигателя, клеммных соединений и проводов
Проверка наличия смазки в подшипниках
Проверка и регулировка центровки электродвигателей, исполнение на лапах
Очистка ограничителя скорости от грязи
Проверка правильности настройки ограничителя скорости
Очистка тяговых канатов и каната ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений.
Проверка равномерности натяжения тяговых канатов
Очистка направляющих от грязи
Проверка и регулировка зазоров между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля
Проверка и регулировка зазора между контрроликами и линейкой
Проверка исправности работы ДУСКа
Очистка ловителей и механизма включения ловителей от загрязнений
Проведение осмотра состояния ловителей и механизма включения, проверка состояния креплений
Проверка устройства защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени)
Проверка устройства температурной защиты
Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины
Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы
Проверка и наладка узлов управления главного привода
Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения
ТО-12 — годовое техническое обслуживание. Работы производятся дополнительно к ПО, 
ТО-1, ТО-3 и ТО-6:	
Проверка крепления и состояния электроразводки проводов и сети заземления
обслуживание.
Проверка износа червячной пары, определение бокового зазора червячной пары и	осевого люфта червячного вала
Проверка тяговой способности канатоведущего шкива
Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье
Смазка шарниров и подшипниковых узлов 
Осмотр и выборка канатов
Очистка шунтов и датчиков от грязи, подтяжка крепления и их визуальный осмотр
Проверка взаимодействия шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками,
установленными в шахте.
Проверка состояния электропроводки
Очистка оборудования дверей шахты (линейки, ролики, контрролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот) от грязи и пыли
Осмотр и замеры износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, смазка поверхности в зоне контакта
Подтяжка креплений составных частей противовеса и проверка надежности крепления грузов
Проверка зазоров между клиньями и направляющими
Проверка хода клиньев и одновременность их касания с направляющими
Проверка действия блокировочного выключателя ловителей
Проверка состояния кабелей, электроаппаратов, проводов заземления
Очистка электропроводки от пыли и грязи, подтяжка крепления электроаппаратов и контактных соединений.
Проверка и регулировка зазоров между обрамлением дверного проема и створками
Проверка и регулировка зазоров между низом створки и порогом
Проверка износа червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора
Очистка натяжного устройства от грязи и пыли
Осмотр устройства и подтяжка крепления
Очистка пружинных буферов от пыли и грязи
Проверка исправности буферов
Проверка вертикальности установки пружин буфера.
Проверка состояния проводов и кабелей, электроаппаратов, их крепление и заземление
Проверка исправности выключателя приямка и контактных соединений
Проверка и наладка ячейки управления движением
Проверка и наладка ячейки выбора направления
Проверка и наладка ячейки логического управления
Подготовка лифта к годовому техническому освидетельствованию
Проведение годового технического освидетельствования, с записью в паспорте Лифта;
6.2. Аварийно — техническое обслуживание. 
Своевременное принятие мер по освобождению пассажиров из остановившихся
Лифтов, с принятием мер по исправлению возникших неполадок;
Оперативное принятие мер по пуску остановившихся Лифтов.
7. Условия выполнения работ:		
Условия выполнения работ состоят в том, что Исполнитель обязан:
7.1. Разработать и утвердить приказом по предприятию «Руководство по техническому обслуживанию лифтов».
7.2. Производить работы только в отведенной для них зоне.
7.3. Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.
7.4. Осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания.
7.5. Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету Контракта в соответствии с Регламентом по техническому обслуживанию Лифтов.
Особые условия:
- Режим работы Лифтов – круглосуточный.
- Аварийное обслуживание - круглосуточно.
- Определение состава комплекта запасных частей, принадлежностей к эксплуатируемым Лифтам и их поставка.
8. Общие требования к выполнению работ:
Исполнитель обязан:
8.1. Выполнить Работы с использованием материалов и средств, в соответствии с нормами и правилами в РФ.
8.2. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории.
8.3. Осуществлять, при необходимости, экологические мероприятия в соответствии с Нормами и правилами.
8.4. Обеспечить организацию и проведение работ по техническому обслуживанию Лифтов в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, Положением о системе планово-предупредительных ремонтов Лифтов, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 г. № 53 и «Руководством по техническому обслуживанию лифтов».
8.5. Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г., паспортов Лифтов и Руководств по эксплуатации Лифтов.
8.6. Перед началом выполнения работ Исполнитель предоставляет список обученного и аттестованного персонала для работы на объекте;
8.7. Обеспечить наличие круглосуточной диспетчерской и аварийной службы;
8.8. Обеспечить эвакуацию пассажиров из кабины Лифтов – не более 30 минут с момента поступления вызова;
8.9. Обеспечить прибытие по вызову на ремонт Лифтов:
в рабочие дни с 08:00 до 17:00 в течение 2 часов;
в рабочие дни с 17:00 до 8:00, выходные и праздничные дни - в течение 3 часов;
8.10. Пуск остановившихся Лифтов осуществлять в сроки:
- пуск Лифтов, не требующих замены оборудования, если причина остановки
Лифтов не связана с вандальными действиями, а также с необходимостью
выполнения работ капитального характера осуществляется в сроки не более 5 часов;
- пуск Лифтов, требующих замены оборудования или устранения вандальных действий, но не связанных с необходимостью выполнения работ капитального характера, осуществляется в течение 24 часов;
- пуск Лифтов, на которых требуется проведение работ, подпадающих под
действие «Порядка проведения аварийного ремонта лифтов, находящихся в эксплуатации жилищном фонде г. Москвы» № 05-10-569/1 от 09.08.2011 г., выполняется соответствии с данным «Порядком»;
- пуск Лифтов, на которых требуется проведение работ капитального характера, осуществляется по согласованию с Заказчиком;
8.11. Осуществлять ежегодную подготовку Лифтов к проведению технического освидетельствования;
8.12. Осуществлять доставку персонала, материалов и комплектующих изделий к месту выполнения работ за свой счет;
8.13.  Составлять после завершения ежемесячных работ по техническому обслуживанию Акт выполненных работ;
8.14.  Использовать при проведении работ проверенное и исправное оборудование и инструменты;
9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
9.1.  Перед началом выполнения работ Исполнитель должен разработать и предоставить представителю Заказчика на согласование График выполнения работ.
9.2.  Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ и Руководством по техническому обслуживанию лифтов.
10. Требования к качеству работ:	
10.1. Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), московскими городскими строительными нормами (МГСН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила строительных работ и предмета Контракта, включая:
- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.
- Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, введенных Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 743
- ГОСТ Р 33652-2015 «Лифты пассажирские Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»
- ГОСТ Р 33653-2015 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»
- ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов»
- ГОСТ Р 5746-2015 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры» 
- ГОСТ Р 5746-2015 «Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления»
- ГОСТ Р 33605-2015 «Лифты. Термины и определения»
- ГОСТ Р 55000-2012 «Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации»
- ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры Методология анализа и снижения риска»
11. Сроки выполнения работ по аварийно-техническому обслуживанию лифтов:
11.1. Устранение аварийных ситуаций выполняется по мере поступления заявок
Заказчика.
11.2. При отказах работы Лифтов и аварийных повреждениях систем, устранение аварийных ситуаций выполняется не позднее 24 часов, включая время прибытия электромеханика на объект, с момента получения заявки.
12. Требования к безопасности выполнения работ:
12.1. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты.
12.2. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479.
12.3. Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ и результатов работ в соответствии со следующими документами:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство.
12.4. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.
13. Гарантийные обязательства:	
13.1. Предоставление гарантии при выполнении работ по замене и ремонту узлов и агрегатов Лифта:
- Гарантия на замененные запчасти составляет 1 год, при условии надлежащей эксплуатации,
- При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов
Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению	заказчика:
14.1. Система планово-предупредительных ремонтов включает в себя:
а) систему технического обслуживания, состоящую из:
- периодических осмотров;
- аварийно-технического обслуживания;
б) систему восстановления ресурса Лифта
14.2. На электромехаников возлагается выполнение работ по техническому обслуживанию на закрепленных за ними Лифтах.
14.3. Допуск к самостоятельной работе электромехаников, осуществляется приказом при наличии у них удостоверения об аттестации.
14.4. Исполнитель обеспечивает укомплектованность штата работников, исходя
из условий выполнения объема работ.	





Приложение № 3 к Контракту № _________________ 


Перечень работ, не включенных в стоимость Технического обслуживания

1. Замена и (или) ремонт:
             - электродвигателя главного привода;
             - редуктора лебедки или червячной пары редуктора;
             - тормозного устройства;
             - шкафа (панели) управления лифтом;
             - купе кабины;
             - ограничителя скорости;
             - створок дверей шахты и кабины;
             - пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины;
             - канатоведущего шкива;
             - тяговых канатов;
             - каната ограничителя скорости;
             - привод дверей кабины;
             - верхней балки дверей кабины;
             - верхней балки дверей шахты;
             - замков дверей шахты и дверей кабины;
             - частотного преобразователя;
             - приказного и вызывных аппаратов;
             - фотобарьера / фотореверса / фотозавесы;

2. Установка металлических дверей в машинном и блочном помещении лифтов;

3. Ремонт машинных и блочных помещений;

4. Удаление воды и влаги из лифтовых приямков и шахт в случае их затопления;

5. Модернизация оборудования;

6. Изменение дизайна лифта;

7. Другие работы.


ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя							ПОДРЯДЧИК

					                                       

__________________ /Н.В. Милюков/			_______________ /___________/
М.П.							М.П.







