ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж рамочных москитных сеток (антивандальных)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
· Наименование объекта закупки: Поставка и монтаж защитных рамочных москитных сеток.
· Срок поставки и выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
· Место поставки и монтажа: Оконные проемы на объекте Заказчика (ФГБНУ РНЦПЗ) г. Москва, Каширское шоссе, дом 34.
· Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ, доставки, контрольного замера, монтажа, а также все пошлины, налоги и сборы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА
2.1. Общие технические требования к изделиям
· Конструктивный тип: Сетка москитная рамочная стационарная.
· Материал профиля рамы: Алюминиевый сплав экструдированный. Профиль должен иметь устойчивое порошково-полимерное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
· Цвет рамного профиля: Белый, матовый (эквивалент RAL 9016 МАТ).
· Тип сетчатого полотна: Высокопрочное, антивандальное (типа «Антикошка» / «Металлическое»). Материал нити должен выдерживать механические нагрузки от когтей птиц и домашних животных.
· Цвет полотна: Черный.
· Соединительные элементы: Внутренние пластиковые уголки, обеспечивающие жесткость геометрии рамки.
· Фиксация полотна: Закалочный шнур, обеспечивающий равномерное натяжение без провисаний.
2.2. Требования к фурнитуре и крепежу
· Крепление конструкции: Z-образные кронштейны из нержавеющей стали или оцинкованного металла с полимерным покрытием. Пластиковые внешние крепления не допускаются.
· Ручки для установки/снятия:
· Для изделий высотой до 1000 мм: пластиковые.
· Для изделий высотой более 1000 мм: металлические, литые, с надежной фиксацией к профилю.
· Поперечный импост (поперечина): Алюминиевый профиль для жесткости (устанавливается на изделиях высотой более 1000 мм в обязательном порядке для предотвращения выгибания рамы).
3. ПООБЪЕКТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Габаритные размеры (Ширина х Высота), мм
	Площадь изделия, м² (справочно)
	Наличие поперечины (импоста)
	Тип ручек
	Количество, шт.

	1
	Сетка москитная рамочная
	540 х 1060
	0.573
	1 шт.
	Пластиковые
	4

	2
	Сетка москитная рамочная
	540 х 730
	0.395
	Без поперечины
	Пластиковые
	11

	3
	Сетка москитная рамочная
	865 х 555
	0.481
	Без поперечины
	Пластиковые
	2

	4
	Сетка москитная рамочная
	820 х 545
	0.447
	Без поперечины
	Пластиковые
	1

	5
	Сетка москитная рамочная
	780 х 1075
	0.839
	1 шт.
	Металлические
	1

	6
	Сетка москитная рамочная
	730 х 1080
	0.789
	1 шт.
	Металлические
	2

	7
	Сетка москитная рамочная
	1060 х 1075
	1.140
	1 шт.
	Металлические
	1

	8
	Сетка москитная рамочная
	835 х 1650
	1.378
	1 шт.
	Металлические
	4

	9
	Сетка москитная рамочная
	730 х 1635
	1.194
	1 шт.
	Металлические
	2

	10
	Сетка москитная рамочная
	1030 х 1645
	1.695
	1 шт.
	Металлические
	2

	11
	Сетка москитная рамочная
	1140 х 1595
	1.819
	1 шт.
	Металлические
	1

	12
	Сетка москитная рамочная
	1060 х 1630
	1.728
	1 шт.
	Металлические
	1

	13
	Крепление сетки дополнительное («Барашек»), цвет белый
	—
	—
	—
	—
	20


Всего к поставке: 32 единицы рамочных сеток и 20 дополнительных креплений.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ И МОНТАЖУ
1. Контрольный замер: Поставщик обязуется осуществить выезд квалифицированного специалиста на объект Заказчика для проведения точных замеров световых проемов окон в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Контракта. Размеры в Таблице №1 являются ориентировочными. Ответственность за соответствие готовых изделий оконным проемам несет Поставщик.
2. Доставка: Поставщик осуществляет доставку товара собственным транспортом или силами транспортной компании. Товар должен быть упакован способом, исключающим деформацию профиля и повреждение полотна.
3. Монтаж: Работы по установке креплений и монтажу сеток производятся силами Поставщика в согласованное с Заказчиком время. Поставщик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении монтажных работ на объекте.
4. Уборка: Поставщик обязуется произвести уборку и вынос упаковочного материала и строительного мусора, образовавшегося в процессе монтажа.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
· Гарантийный срок на поставляемый товар и выполненные монтажные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и выполненных работ.
· В случае обнаружения дефектов сборки, геометрии рамы, натяжения полотна или монтажных узлов в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
6. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Нормативно-техническая база: Поставляемый товар и комплектующие элементы должны соответствовать требованиям:
· ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и дверные. Общие технические условия» (в части комплектующих деталей, дополнительных элементов и обеспечения безопасности эксплуатации).
· ГОСТ 22233-2018 «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций» (в части качества алюминиевого профиля рамы сеток).
2. Безопасность материалов: Все материалы, используемые для изготовления изделий (алюминий, полимеры, защитные сетчатые полотна), должны быть экологически безопасными, не выделять токсичных веществ при нагревании на солнце и разрешены для использования в помещениях общего типа.
3. Качество сборки: Изделия не должны иметь царапин, сколов покрытия, вмятин, заусенцев и следов ржавчины на металлических деталях. Сетчатое полотно должно быть натянуто равномерно, без складок, провисаний и видимых дефектов плетения.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
1. Входной контроль: Приемка товара осуществляется на объекте Заказчика и включает проверку соответствия поставляемых изделий размерам, комплектации и качеству, указанным в Таблице №1 и разделе 2 настоящего Технического задания.
2. Этапы приемки: Приемка осуществляется комиссией Заказчика в два этапа:
· Визуальный осмотр: Проверка целостности упаковки, отсутствия механических повреждений профиля и разрывов сетки при доставке.
· Техническая приемка: Проверка работоспособности фурнитуры (ручек, креплений) и качества установки изделий в оконные проемы после завершения монтажных работ.
3. Экспертиза: Заказчик имеет право провести экспертизу качества товара. В случае выявления несоответствий или брака Поставщик обязан заменить некачественный товар за свой счет.
4. Документальное оформление: По факту завершения поставки и монтажа Поставщик предоставляет Заказчику:
· Товарную накладную (или Универсальный передаточный документ — УПД);
· Акт приема-передачи выполненных работ по монтажу;
· Документы, подтверждающие качество товара (сертификаты/декларации соответствия или паспорта качества завода-изготовителя при их наличии).
5. Отказ от приемки: при обнаружении несоответствий требованиям ТЗ, комиссия Заказчика составляет Акт о выявленных недостатках. Поставщик обязан устранить все замечания своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.



