КМИ: 1770010017716Э22926 Эксплуатация объекта учета Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь
КБК: 03101040190059242
Техническое задание
на поставку кабельной продукции (витая пара) для нужд
ФГКУ «БПСО МЧС России»

1. Наименование объекта закупки: Поставка кабеля витая пара.
2. [bookmark: _GoBack]Код по ОКПД2: 27.32.13.159 – Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки.
3. Количество: 1 шт.
4. Место поставки товара: Иркутская область, Иркутский р-он, п. Никола, пер. радужный, д. 2А.
5. Сроки поставки: в течении 30 рабочих дней с момента подписания договора.
6. Условия поставки: Поставка, разгрузка и подъем на этаж осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
7. Общие требования:
7.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, а также должен быть свободен от прав третьих лиц.
7.2. В случае предложения эквивалентного товара, его характеристики должны быть не хуже указанных в настоящем Техническом задании.
8. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

	№
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель витая пара
	Тип кабеля (конструкция): Неэкранированная витая пара (U/UTP)
Категория кабеля: не ниже 5e.
Назначение (условия прокладки): для внутренней прокладки (внутри помещений).
Количество витых пар: ровно 4.
Материал токопроводящей жилы: Медь (Cu).
Использование омедненного алюминия (CCA) или омедненной стали не допускается.
Конструкция проводника: Однопроволочный (Solid / одножильный).
Диаметр токопроводящей жилы: не менее 0,51 мм (24 AWG).
Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (ПВХ / PVC).
Наличие разрывной нити (капрон/арамид): Да.
Цвет внешней оболочки: Серый.
Электрическое сопротивление цепи постоянному току: не более 9,4 Ом/100 м.
Максимальная поддерживаемая частота передачи сигналов: не менее 100 МГц.
Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом.
Диапазон температур эксплуатации: от -15 °С до +50 °С (или шире).
Наличие метровых меток длины на оболочке: Обязательно.
Форма поставки (длина в упаковке): не менее 305 метров.
Тип упаковки: Картонная коробка (бухта свободного вытягивания / pull box).
	шт.
	1


9. Требования к качеству и безопасности товара:
9.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
9.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
9.3. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи» (или эквивалентным нормативным документам). Кабель должен проходить тестирование на соответствие стандарту категории 5e (Fluke test или аналог на длине 100 метров).
9.4. Каждая упаковка (бухта) должна иметь легко читаемую заводскую маркировку с указанием наименования производителя, марки кабеля, категории, количества пар, типа проводника и метража.
10. Требования к упаковке:
10.1. Товар должен поставляться в оригинальной целой заводской упаковке (картонная коробка – бухта), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
10.2. Упаковка должна защищать товар от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и механических повреждений, не должна иметь следов вскрытия или деформаций.
11. Требования к гарантийному сроку:
11.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.
11.2. В случае обнаружения скрытых недостатков или брака в течение гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет произвести замену некачественного товара на качественный в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.


Ответственный (исполнитель)							Черных Д. В.
