5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на огнетушители ОП-4

1. Поставка огнетушителей ОП-4 (далее – Товар) производится для ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
Место доставки товара:  г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7 . 
Поставка Товара производится  в рабочие дни с 08.30 до 17.00 понедельник-четверг, в пятницу с 08.30 до 16.00, исключая время обеда с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. и учитывая время разгрузки, по согласованию с представителем Заказчика. 
Срок поставки Товара - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта.
2. Требования к качеству Товара и упаковке Товара:
Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке
Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.
Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) Материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления.
3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара: 
Гарантийный срок поставляемого Товара должен составлять не менее 6 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке Товара, свидетельствующего о поставке Товара в полном объеме и его приемке Заказчиком. Гарантийный срок на замененный Товар начинает исчисляться со дня подписания обеими сторонами Акта, свидетельствующего о передаче Заказчику замененного Товара.
При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного Товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого Товара. Расходы по возврату Товара и его замене производятся за счет Поставщика.
 4. Требования к поставке: 
Поставщик должен подготовить Товар к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение Товара при перевозке. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами.

Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров:
	Наименование
	Характеристика
	Единица измерения
	Кол-во

	Огнетушитель ОП-4
		Технические характеристики:

	Вместимость корпуса, л
	4,9

	Масса заряда, кг/л
	4 +/- 0,2

	Рабочее давление, Мпа
	1,4 +/- 0,2

	Продолжительность подачи ОТВ, сек
	10

	Длина струи, м
	3

	Огнетушащая способность по классу А
	2А

	Огнетушащая способность по классу В
	55B

	Масса, кг
	5,9

	Габаритные размеры (диаметр, высота), мм
	130×420

	Огнетушащее вещество
	Порошок огнетушащий  АВС

	Температура эксплуатации, °C
	-40 до +50

	Срок службы
	10 лет

	Периодичность перезарядки
	1 раз в 5 лет



	Шт.
	200



