Техническое задание

	Наименование
	КТРУ/ОКПД2
	Описание товара
	Количество

	Стол компьютерный
	31.01.10.000-00000001
Мебель для офисов и предприятий торговли
	Вид материала столешницы –ЛДСП
Вид стола-прямой
Количество выдвижных ящиков ≥ 3
Количество открытых полок-0
Тип каркаса-деревянный
Ширина стола не менее ≥ 60см;
Длина не менее 120 не более 130см
	2

	Оперативная память встраиваемая в системный блок
	26.20.22.160 Энергозависимые части системы компьютерной (оперативная память)
	Форм-фактор	UDIMM	
Тип памяти	DDR4	
Объем одного модуля памяти ≥ 16 Гб
	5

	Подставка под системный блок
	31.01.10.000-00000001
Мебель для офисов и предприятий торговли
	Вид материала-ЛДСП
Размер (ШхГхВ), мм - 270*450*160
	1

	Коммутатор D-Link DGS-1008D или эквивалент
	26.30.11.110
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
	Тип оборудования  -  неуправляемый коммутатор
Интерфейс Ethernet - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных - 10/100/1000 Мбит/сек
Общее количество портов - 8 х RJ-45
Количество медных портов – 8
Скорость медных портов (RJ-45) - 8 х 1000 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность - 16 Гбит/с
Поддержка стандартов - IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Тип и напряжение питания - DC 5В/1А
Потребляемая мощность - 5.12 Вт
Размеры (ширина x высота x глубина) -  139 x 22.4 x 85 мм
	2 шт

	























Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter KN-3711 или эквивалент
	26.30.11.110
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
	Тип -  Wi-Fi роутер
Процессор -  1.3 ГГц
Количество ядер -  2
Объем оперативной памяти -  512 МБ
Flash-память - 128 МБ
Тип подключения - Ethernet
Поддержка IPv6 – Да
Стандарт Wi-Fi - 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)
Частота работы передатчика Wi-Fi -  2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi -  AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения - 2976 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц - 574 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 5 ГГц -  2402 Мбит/с
Количество диапазонов 5 ГГц - 1
Одновременная работа в двух диапазонах - Да
Многопотоковая передача данных - MU-MIMO
Мощность передатчика - 20 dBm
Технологии усиления сигнала - Airtime Fairness, Beamforming, OFDMA, бесшовный роуминг
Безопасность соединения - OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Тип и количество антенн - внешняя несъемная x4
Количество портов - 4x LAN/WAN
Переназначение WAN / LAN портов - ручное
Скорость передачи по проводному одключению - 1000 Мбит/с
Типы WAN-подключения - DHCP, IPoE, L2TP, PPPoE, PPTP
Поддержка DHCP - Да
Статическая маршрутизация – Да
Межсетевой экран (Firewall) - Да
Дополнительные функции безопасности - AdGuard ad blocker, Cloudflare DNS, KeenDNS, NAT, SPI, SkyDNS, Яндекс.DNS, защита от DDoS
Гостевая сеть - Да
Функции защищенного подключения -  Ethernet over IP, IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP, SSTP, WireGuard
Поддержка MESH - Да
Технология MESH - NetcrazeOS
Управление - Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы - маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Сетевые протоколы и функции - QoS, UPnP, VLAN
Дополнительная информация
Количество юнитов в комплекте - 1 шт
Комплектация - адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Дополнительная информация - MultiWAN
Тип и напряжение питания - блок питания 12В/1А
Мобильное приложение - Netcraze
Кнопки - FN, WPS, Wi-Fi
Ширина - 160 мм
Высота - 45 мм
Длина / Глубина - 118 мм
Вес - 367 г
	
























5 шт

	Тумба стационарная под стол
	31.09.13.190
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
	Количество ящиков-3 шт
Ширина-420 мм
Высота-580 мм
Глубина-450 мм
Вес нетто-20 кг
Колесики-есть

	2 шт
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