Техническое задание на поставку
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	№ п/п.
	Технические параметры/характеристики
	Требуемые значения/наличие параметра

	1. Характеристики

	1.1. 
	Температура окружающего воздуха, 0C
	-50 – +60

	1.2. 
	Диапазон измерения давления, кПа
	-100…0

	1.3. 
	Устойчивость к климатическим воздействиям 

	Исполнение У2 по гост 15150-69

	1.4. 
	Диаметр корпуса, мм
	60

	1.5. 
	Резьба штуцера
	M12x1.5

	1.6. 
	Виброзащищенность
	группа LЗ по ГОСТ 12997-84

	1.7. 
	Класс точности
	2,5

	1.8. 
	Степень защиты приборов
	IP 40

	1.9. 
	Средний срок службы, лет
	40

	1.10. 
	Масса , кг
	не более 0,15

	1.11. 
	Материал корпуса
	Сталь

	1.12. 
	Стекло
	Органическое

	1.13. 
	Штуцер, трубчатая пружина 
	Латунь, бронза

	1.14. 
	Трибко секторный механизм
	Бронза, латунь, нержавеющая сталь

	1.15. 
	Циферблат
	Алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

	1. Комплектация

	1.1. 
	Вакуумметр
	3 шт.

	4. Прочие требования

	4.1.
	Требования к поставщику 
	Поставка не позднее 31.10.2026

	4.2.
	Сервисное обслуживание 
	Не требуется

	4.3.
	Подключение и установка (для приборов и оборудования)
	Не требуется

	4.3.1.
	Место установки (здание, комната)
	г. Москва, Ленинский проспект 59

	4.3.2.
	Наличие инженерных коммуникаций
(вода, вентиляция, силовое электропитание и др.)
	Не требуется

	4.4.
	Сборка, монтаж и пуско-наладка
	Не требуется

	4.5.
	Инструктаж сотрудников
	Не требуется

	4.6.
	Требования к упаковке и маркировке
	Заводская упаковка без повреждений

	4.7.
	Иные требования 
	Не требуется
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