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Приложение №1 к закупочной сессии

Описание объекта закупки
1.1. Наименование объекта закупки: 

Оказание услуг по комплексному обслуживанию зданий, помещений, инженерных сетей и оборудования объектов таможенной инфраструктуры Пермской таможни 

ОКПД2: 81.10.10.000

КТРУ: отсутствует.
1.2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товаров, работ, услуг.  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по комплексному обслуживанию зданий, помещений, инженерных сетей и оборудования объектов таможенной инфраструктуры Пермской таможни

ОКПД 2: 81.10.10.000

Код позиции КТРУ: отсутствует

Срок оказания услуг: со дня заключения контракта по 30.11.2026 (включительно), по заявкам Заказчика. 

1. Перечень объектов:

1.1. Административное здание Пермской таможни.

Адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 46.

Количество корпусов: 1 (отдельно стоящее здание). 

Количество этажей: 4.

Общая площадь здания: 2181,1 кв.м.
Полы: линолеум, керамическая плитка, ковровое покрытие, ламинат. 

Оконные проемы: стеклопакеты. 

Дверные проемы: металлические, металлопластиковые (стеклопакеты).

Стены: обои под покраску, окрашенная декоративная штукатурка, в санузлах – керамическая плитка. 

Потолки: подвесной потолок типа «байкал», штукатурка.

Санузлы: 5 шт. 

Лифты – отсутствуют.

Кровля плоская, по периметру парапет, с внутренним организованным водостоком.  

Лампы внутри помещений – светодиодные, люминесцентные.

Лампы наружного освещения - светодиодные, галогеновые.

Электрощитовая – отдельное помещение.

Водяной узел – отдельное помещение.
Индивидуальный тепловой пункт – отдельное помещение.
1.2. Пальниковский таможенный пост Пермской таможни. 

Адрес: Пермский край, Добрянский муниципальный округ, Краснослудское сельское поселение ст.Пальники, ул. Заводская, д.1а.

Количество корпусов: помещения поста расположены на 1 этаже здания. 

Общая площадь здания: 408,6  кв.м.

Полы: керамическая плитка, ковровое покрытие, ламинат. 

Оконные проемы: стеклопакеты. 

Дверные проемы: металлические, деревянные, ПВХ.

Стены: обои под покраску, облицовка ПВХ, в санузлах – керамическая плитка. 

Потолки: подвесной потолок типа «байкал», штукатурка.

Санузлы: 4 шт. 

Радиаторы: чугунные, отопление – труба стальная.

Прочее имущество: жалюзи, рольставни, мебель, оборудование, прочее имущество. 

Лампы внутри помещений – светодиодные, люминесцентные.

Электрощитовая – в помещении телекоммуникационного узла.

1.3. Нежилые помещения (номера на поэтажном плане 5-17, лит. А, расположенные на 2 этаже кирпичного здания административно-бытового корпуса):

Адрес: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, здание 1, помещение 1.

Помещения расположены на 2 этаже в кирпичном здании административно-бытового корпуса лит. А. 

Общая площадь: 172,8 кв.м. 

Полы: линолеум, керамическая плитка, ламинат. 

Оконные проемы: стеклопакеты. 

Дверные проемы: металлические, металлопластиковые. 

Стены: обои под покраску, облицовка ПВХ в санузлах – керамическая плитка. 

Потолки: подвесной потолок типа «байкал», штукатурка.

Санузлы: 1 шт. 

Прочее имущество: жалюзи, рольставни, оборудование, прочее имущество.

Лампы внутри помещений – светодиодные, люминесцентные.

1.4. Модульный склад № 1 Пермской таможни:

Адрес: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, здание 1/1.

Количество корпусов: 1 (отдельно стоящее здание, неотапливаемое). 

Общая площадь: 732,0 кв.м. 

Полы: бетонные. 

Ворота: металлические. 

Водоснабжение и водоотведение – отсутствует.

Лампы внутри помещений – светодиодные.

1.5. Модульное здание Пермской таможни:

Адрес: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, 1/2.

Количество корпусов: 1 (отдельно стоящее модульное здание). 

Общая площадь: 24,0 кв.м. 

Полы: линолеум. 

Дверные проемы: металлические. 

Лампы внутри помещений – светильники с люминесцентными лампами.

Сан. узел – отсутствует.

Отопление – электрическое.

2. Место оказания услуг:

· Административный корпус таможни: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 46;

· Пальниковский таможенный пост: Пермский край, Добрянский муниципальный округ, Краснослудское сельское поселение ст.Пальники, ул. Заводская, д.1а;

· Нежилые помещения (номера на поэтажном плане 5-17, лит. А, расположенные на 2 этаже кирпичного здания административно-бытового корпуса): Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, здание 1, помещение 1. 

· Модульный склад № 1: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, здание 1/1. 

· Модульное здание (кинологи): Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, 1/2. 

3. Перечень инженерных сетей и оборудования:

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование инженерных сетей и инженерного оборудования, 
адрес местоположения объекта таможенной инфраструктуры, краткое описание
	Кол-во (объем)

	1.
	Внутренние инженерные сети:

	1.1.
	Административное здание: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 46 
	2181,1 м2

	1.1.1.
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование: 
	

	
	Прибор учета СВК-25Г № 2500007372 (Водяной узел)
	1 шт.

	
	Металлополимерная труба водоснабжения диаметром от 15-50 мм
	118 м.п.

	
	Сан. узлы
	5 шт.

	
	Труба канализационная ПЭ диаметром 50 мм
	40 м.п.

	
	Труба канализационная ПЭ диаметром 110 мм
	38 м.п.

	
	Унитазы 
	5 шт.

	
	Раковины 
	5 шт.

	
	Мойка
	3 шт.

	
	Душевая сетка
	1 шт.

	
	Водонагреватели
	5 шт.

	1.1.2.
	Внутренние система отопления, оборудование:
	

	
	Стальная труба диаметром от 20-50 мм
	300,0 м

	
	Металлополимерная труба диаметром от 15-25 мм
	561,0 м

	
	Радиаторы биметаллические секционные
	108,0 шт.

	
	Индивидуальный тепловой пункт, узел учета: 
	1 шт.

	1.1.3.
	Внутренняя система электроснабжения и освещения:
	

	
	Светильник с люминесцентными лампами 4 шт. (в подвесных потолках 600*600мм) 
	по факту

	
	Светильники светодиодные (в подвесных потолках 600*600мм) 
	по факту

	
	Светильники с люминесцентными лампами 2 шт. (потолочные) 
	по факту

	
	счетчик трехфазный 009217048000238
	1 шт.

	
	счетчик трехфазный 009217048000428
	1 шт.

	
	трасформаторы тока
	6 шт.

	1.1.4.
	Внутренний организованный водосток
	5 шт.

	
	Воронки
	5 шт.

	
	Трубы металлические 

(внутри здания проходят в коробах из ГКЛ, на первом этаже над подвесным потолком)
	по факту

	1.1.5.
	Прочее эл. оборудование:
	

	
	Рольставни 
	7 шт.

	
	Ворота автоматические откатные 
	1 шт.

	
	Ворота автоматические распашные 
	2 шт.

	
	Калитка с доводчиком 
	1 шт.

	1.2.
	Пальниковский таможенный пост: Пермский край, Добрянский муниципальный округ, Краснослудское сельское поселение ст.Пальники, ул. Заводская, д.1а (1этаж)
	408,6 м2

	1.2.1.
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование: 
	

	
	Сан. узлы
	3 шт.

	
	Труба канализационная ПЭ диаметром 50 мм
	10 м.п.

	
	Труба канализационная ПЭ диаметром 110 мм
	10 м.п.

	
	Унитазы 
	3 шт.

	
	Раковины 
	3 шт.

	1.2.2
	Внутренние система отопления:
	

	
	Стальная труба диаметром от 20-50 мм
	по факту

	
	Радиаторы чугунные
	по факту

	1.2.3.
	Внутренняя система электроснабжения и освещения:
	

	
	Светильник с люминесцентными лампами 4 шт. (в подвесных потолках 600*600мм) 
	по факту

	
	Светильники светодиодные (в подвесных потолках 600*600мм) 
	по факту

	
	Светильники с люминесцентными лампами 2 шт. (потолочные) 
	по факту

	
	Счетчик электрический № 18780476
	1 шт.

	1.3.
	Нежилые помещения (номера на поэтажном плане 5-17, лит. А, расположенные на 2 этаже кирпичного здания административно-бытового корпуса): Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, здание 1, помещение 1
	172,8 м2

	1.3.1.
	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование: 
	

	
	Сан. узлы
	1 шт.

	
	Труба канализационная ПЭ диаметром 50 мм
	5 м.п.

	
	Труба канализационная ПЭ диаметром 110 мм
	4 м.п.

	
	Унитазы 
	1 шт.

	
	Раковины 
	1 шт. 

	1.3.2.
	Внутренние система отопления:
	

	
	Стальная труба диаметром от 20-50 мм
	по факту

	
	Радиаторы чугунные
	15 шт

	1.3.3.
	Внутренняя система электроснабжения и освещения:
	

	
	Светильник с люминесцентными лампами 4 шт. (в подвесных потолках 600*600мм) 
	по факту

	
	Светильники светодиодные (в подвесных потолках 600*600мм) 
	по факту

	
	Светильники с люминесцентными лампами 2 шт. (потолочные) 
	по факту

	1.4.
	Модульный склад № 1: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, здание 1/1
	 732,0 м2

	1.4.1
	Освещение - лампы внутри помещений – светодиодные
	по факту

	1.5.
	Модульное здание (кинологи): Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Берег Камы, ул. Таможенная, 1/2
	24,0 м2

	1.5.1.
	Светильники с люминесцентными лампами (по две лампы в светильнике) 
	6 шт.

	1.5.2.
	Радиаторы металлические 
	2 шт.

	2.
	Наружные инженерные сети:

	2.1.
	Административное здание: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 46:
	

	2.1.1.
	Сети теплоснабжения из стальной электросварной трубы. Сети наземные. 
	114 пог.м

	2.1.2.
	Сети канализационные.
	72 пог.м

	2.1.3.
	Сети водоснабжения из стальной электросварной трубы. Сеть наземная.
	6 пог.м

	2.1.4.
	Сети электроснабжения, электрокабель 0,4 кВт. Сеть наземная. 
	110 пог.м

	3.
	Инженерное оборудование:

	3.1.
	Электрощитовая: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 46   

(2 ввода 0,4 Кв от РУ-04 в ТП 6138)
	Отдельное помещение

	3.2.
	Индивидуальный тепловой пункт

(проект шифр 06-10-ТМ)
	Отдельное помещение


4. Перечень и периодичность оказываемых услуг:

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Периодичность оказания услуг


	1
	2
	3
	

	
	Санитарно-технические работы:
	
	

	1
	Устранение засора в канализационных трубах внутренней системы водоотведения (1 пог.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	2
	Прочистка сифона санитарного прибора (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	3
	Смена прокладок в водопроводных кранах (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	4
	Устранение неисправности в смывном бачке (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	5
	Крепление сантехнических приборов (1 прибор)
	условная единица
	По заявке заказчика

	6
	Замена гибкой подводки к смесителю (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	7
	Замена гибкой подводки к унитазу (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	8
	Замена смесителя для раковины (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	9
	Замена сифона для раковины (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	10
	Замена сиденья для унитаза (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	11
	Замена арматуры смывного бачка унитаза (на 1 бачок)
	условная единица
	По заявке заказчика

	12
	Регулировка работы арматуры сливного бачка унитаза (1 бачок)
	условная единица
	По заявке заказчика

	13
	Замена отдельного участка полипропиленовой канализационной трубы трубы диаметром 50 мм (1 пог.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	14
	Замена уплотнительной резинки канализационной трубы диаметром 50 мм (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	15
	Замена уплотнительной резинки канализационной трубы диаметром 100 мм (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	16
	Устранение свища на трубопроводе системы отопления и водоснабжения (1 м.п.) 
	условная единица
	По заявке заказчика

	17
	Замена крана шарового диаметром 15-40 мм (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	18
	Замена крана шарового диаметром 50-80 мм (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	19
	Замена крана шарового 80-100 мм (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	20
	Проверка фильтров в системе водоснабжения в водяном узле (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	21
	Замена фильтра диаметром 50-80 мм (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	22
	Устранение неисправности в радиаторе (1 шт.)  
	условная единица
	По заявке заказчика

	23
	Регулировка работы системы отопления 
	условная единица
	По заявке заказчика

	24
	Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу
	условная единица
	По заявке заказчика

	25
	Настройка автоматики приборов учета и регулирования теплового пункта 
	условная единица
	По заявке заказчика

	26
	Замена элементов питания, наладка в тепловом узле
	условная единица
	По заявке заказчика

	27
	Зачистка и окраска мест образования ржавчины
	условная единица
	По заявке заказчика

	28
	Смазывание шпинделей арматуры машинным маслом 
	условная единица
	По заявке заказчика

	29
	Замена прокладок и уплотнителей
	условная единица
	По заявке заказчика

	30
	Замена отдельного участка водосточной трубы (внутренний водосток) (1 пог.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	31
	Прочистка водосточной воронки (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	32
	Замена водосточного колена (внутренний водосток) (1 пог.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	33
	Устранение течи из фланцевых и муфтовых соединений, замена прокладок и уплотнителей 
	условная единица
	По заявке заказчика

	34
	Мелкие сантехнические услуги 
	чел/час
	По заявке заказчика

	35
	Сварочные работы (1см)
	условная единица
	По заявке заказчика

	
	Электромонтажные работы, устранение неисправностей электрических устройств:
	
	

	36
	Устранение неисправностей в системе уличного (наружного) освещения (1 светильник)
	условная единица
	По заявке заказчика

	37
	Замена светодиодного светильника в подвесном потолке типа байкал ячейкой 600*600мм (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	38
	Замена светодиодного светильника (панели) в подвесном потолка из ГКЛ ячейкой 600*600мм (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	39
	Замена перегоревших ламп люминесцентных длиной 600 мм (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	40
	Замена перегоревших ламп люминесцентных длиной 1200 мм (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	41
	Замена перегоревших ламп точечных в подвесном потолке (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	42
	Замена лампы уличного освещения в светильнике (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	43
	Замена лампы освещения в прожекторе на фасаде здания на высоте 4-6 м.
	условная единица
	По заявке заказчика

	44
	Замена лампы освещения на высоте более 3 м, (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	45
	Замена автоматического выключателя до 16 А (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	46
	Замена автоматического выключателя до 32 А (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	47
	Замена автоматического выключателя до 40 А (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	48
	Замена автоматического выключателя, дифференцированного (дифавтомата) 10А (1шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	49
	Замена автоматического выключателя, дифференцированного (дифавтомата) 16А (1шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	50
	Замена отдельного участка кабельной линии сечением до 2,5 кв. мм. и количеством жил до 3 (1 пог.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	51
	Замена отдельного участка кабельной линии сечением до 4 кв. мм. и количеством жил до 4 (1 пог.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	52
	Устранение провесов проводов (кабелей), укрепление проводов (кабелей) (1 мп)
	условная единица
	По заявке заказчика

	53
	Закрепление розетки (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	54
	Закрепление выключателя, (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	55
	Демонтаж водонагревателя (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	56
	Установка водонагревателя с подключением (водонагреватель заказчика) (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	57
	Замена розетки (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	58
	Замена выключателя одноклавишного (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	59
	Замена выключателя двухклавишного (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	60
	Обслуживание электрощитовой (проверка надежности соединения проводов и контактов. Проверка предохранителей и перемычек. Проверка состояния изоляции. Проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений. Проверка мест крепления заземляющих проводников. Замеры напряжения по фазам и на нуле, проверка токов, замена перегоревших предохранителей, мелкий ремонт элементов электрощитовой, осуществление контроля фактических нагрузок и нагрева точек присоединения кабелей, проводов, шин, протяжка контактов, регулировка, очистка оборудования электрощитовой от пыли, грязи, паутины, затягивание и чистка контактных соединений, подтяжка всех креплений, устранение мелких неисправностей и т.д)
	условная единица
	По заявке заказчика

	
	Прочие услуги
	
	

	61
	Рольставни: устранение неисправностей в работе (1 рольставен)
	условная единица
	По заявке заказчика

	62
	Проведение тестов и настройки систем управления оборудованием и систем безопасности ворот (1 ворота)
	условная единица
	По заявке заказчика

	63
	Устранение неисправности в креплении ворот (1 ворота)
	условная единица
	По заявке заказчика

	64
	Устранение неисправности приводов ворот (1 ворота)
	условная единица
	По заявке заказчика

	65
	Регулировочно-смазочные работы шестеренок, валов, роликов (1 калитка)
	условная единица
	По заявке заказчика

	66
	Чистка внутренних и внешних узлов оборудования рольставен от пыли и грязи, регулировочно-смазочные работы шестеренок, валов, роликов (1 рольставен)
	условная единица
	По заявке заказчика

	67
	Регулировка работы дверного замка (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	68
	Замена дверной защелки/щеколды (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	69
	Замена врезного замка деревянного дверного блока 
	условная единица
	По заявке заказчика

	70
	Замена врезного замка дверного блока из ПВХ 
	условная единица
	По заявке заказчика

	71
	Замена врезного замка металлического дверного 
	условная единица
	По заявке заказчика

	72
	Замена личинки замка дверного блока 
	условная единица
	По заявке заказчика

	73
	Замена офисной ручки (дуги) 
	условная единица
	По заявке заказчика

	74
	Регулировка работы механизма открывания/закрывания створки оконного блока
	условная единица
	По заявке заказчика

	75
	Замена механизма открывания/закрывания створки оконного блока
	условная единица
	По заявке заказчика

	76
	Замена дверного доводчика с регулировкой 
	условная единица
	По заявке заказчика

	77
	Замена ручки створки оконного блока 
	условная единица
	По заявке заказчика

	78
	Замена уплотнительной ленты (1 метр)
	условная единица
	По заявке заказчика

	79
	Регулировка работы дверного доводчика и закрепление доводчика (1 шт)
	условная единица
	По заявке заказчика

	80
	Замена отдельной плиты подвесного потолка типа байкал 600*600мм (1 шт.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	81
	Устранение провиса в подвесном потолке типа байкал (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	82
	Ремонт отдельного участка рулонной кровли/примыкания один слой (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	83
	Замена отдельного участка облицовки поверхности пола из керамогранитной плитки 300*300 мм (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	84
	Замена отдельного участка облицовки поверхности пола из керамогранитной плитки 600*600 мм (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	85
	Окраска внутренних поверхностей акриловыми составами (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	86
	Окраска наружных поверхностей акриловыми составами (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	87
	Окраска внутренних поверхностей масляной краской (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	88
	Окраска наружных поверхностей масляной краской (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	89
	Окраска внутренних поверхностей грунт-эмалью (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика

	90
	Окраска наружных поверхностей грунт-эмалью (1 кв.м.)
	условная единица
	По заявке заказчика


5. Характеристики к основным материалам:

Таблица 3

	№ п/п
	Вид материала
	Требования к материалам


	1
	3
	4

	1
	Подводка гибкая армированная резиновая длина: 800 мм (для смесителя)
	Вид подводки: резиновая в металлической оплетке. Максимальное рабочее давление: 2 МПа. Рабочая температура в диапазоне: от + 1°C до +90°C. Рабочая среда: вода. Присоединяемый диаметр: 1/2"хМ10, гайка/штуцер

	2
	Подводка гибкая армированная резиновая длина: 800 мм (для унитазов)
	Вид подводки: резиновая в металлической оплетке. Максимальное рабочее давление: 2 МПа. Рабочая температура в диапазоне: от + 1°C до +90°C. Рабочая среда: вода. Присоединяемый диаметр: 1/2"х1/2", гайка/гайка

	3
	Смеситель водоразборный (для раковины)
	Излив: аэратор. Материал: латунь. Монтаж: наружный. Назначение: для раковин. Тип управления: рычажный

	4
	Кран-букса для смесителя Ду15
	Материал корпуса: латунь. Запорный элемент: керамические диски. Поворот штока вентиля: 180 градусов.

	5
	Кран-букса для смесителя Ду25
	Материал корпуса: латунь. Запорный элемент: керамические диски. Поворот штока вентиля: 180 градусов.

	6
	Кран-букса для смесителя Ду32
	Материал корпуса: латунь. Запорный элемент: керамические диски. Поворот штока вентиля: 180 градусов.

	7
	Сифон сантехнический (бутылочный)
	Вид сифона: бутылочный. 

Материал: пластик

	8
	Сифон сантехнический (трубный)
	Вид сифона: трубный. 

Материал: пластик

	9
	Крепление для раковин
	Применение: в санитарных узлах различного назначения

	10
	Сиденье для унитаза
	Материал: пластмасса

	11
	Арматура для бачка смывного
	Арматура для смывного бачка универсальная. Материал – пластик.

	12
	Крепление для унитаза
	Применение: в санитарных узлах различного назначения

	13
	Кольцо уплотнительное канализационное Ду 50
	Для внутренней разводки в системах канализации.

Материал: Резина

	14
	Кольцо уплотнительное канализационное Ду 100
	Для внутренней разводки в системах канализации.

Материал: Резина

	15
	Ремонтный хомут, 25-29 мм.
	Материал корпуса: сталь оцинкованная.

Материал уплотнителя: резина.

Наружный диаметр ремонтируемой трубы: 25-29 мм. Крепеж: в комплекте.

	16
	Ремонтный хомут, 40-44 мм.
	Материал корпуса: сталь оцинкованная.

Материал уплотнителя: резина.

Наружный диаметр ремонтируемой трубы: 40-44 мм.

Крепеж: в комплекте.

	17
	Ремонтный хомут, 55-58 мм.
	Материал корпуса: сталь оцинкованная.

Материал уплотнителя: резина.

Наружный диаметр ремонтируемой трубы: 55-58 мм.

Крепеж: в комплекте.

	18
	Ремонтный хомут, 69-73 мм.
	Материал корпуса: сталь оцинкованная.

Материал уплотнителя: резина.

Наружный диаметр ремонтируемой трубы: 69-73 мм.

Крепеж: в комплекте.

	19
	Ремонтный хомут, 89-93 мм.
	Материал корпуса: сталь оцинкованная.

Материал уплотнителя: резина.

Наружный диаметр ремонтируемой трубы: 89-93 мм.

Крепеж: в комплекте.

	20
	Ремонтный хомут, 104-108 мм.
	Материал корпуса: сталь оцинкованная.

Материал уплотнителя: резина.

Наружный диаметр ремонтируемой трубы: 104-108 мм.

Крепеж: в комплекте.

	21
	Кран общепромышленного назначения, 20


	Вид крана: шаровой

Материал корпуса: латунь

Номинальный диаметр (DN): 20

Тип присоединения: резьбовое

Тип управления: привод ручной (рукоятка)

	22
	Кран общепромышленного назначения, 40


	Вид крана: шаровой. 

Материал корпуса: латунь. 

Номинальный диаметр (DN): 40

Тип присоединения: резьбовое

Тип управления: привод ручной (рукоятка)

	23
	Водосточное колено
	Материал: полипропилен 

Диаметр 100 мм

	24
	Кран шаровой 
	Материал: сталь20 

Давление номинальное: 1,/2,5/4,0 Мпа

Температура окружающей среды -40…+800С

Температура рабочей среды -40…+2000С

Краны цельносварные предназначены для транспортировки теплоносителя воды, пара

	25
	Воздухоотводчик 
	Материал: латунный

Диаметр 15мм

	26
	Анкер 
	Диаметр № 12 мм, длина 10см

	27
	Анкер 
	Диаметр № 14 мм, длина 10см

	28
	Лампа светодиодная 
	Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 кельвин

Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 3000 кельвин

Номинальная мощность ≥ 25 и <30 Вт

Тип лампы: одноцокольная

Тип цоколя: Е27

	29
	Лампа светодиодная
	Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 кельвин

Номинальная мощность: ≥ 9 и <11 Вт Тип лампы: одноцокольная

Тип цоколя: Е27

Место установки: в подвесной потолок.

	30
	Лампа люминесцентная
	Коррелированная цветовая 

температура, max: ≤ 4500 кельвин

Номинальная мощность: ≥ 15 и <20 Вт

Тип лампы: двухцокольная

Тип цоколя: G13

Длина >550 и ≤ 600 мм.

	31
	Лампа люминесцентная
	Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4500 кельвин

Номинальная мощность: ≥ 15 и <20 Вт

Тип лампы: двухцокольная

Тип цоколя: G13

Длина >1100 и ≤ 1200 мм.

	32
	Лампа галогенная
	Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 3000 кельвин

Номинальная мощность: ≥ 200 и <250 Вт

Тип лампы: двухцокольная

Назначение: для прожектора.

	33
	Светильник светодиодный/панель светодиодная

  
	Вид светильника: встраиваемый

Индекс цветопередачи: ≥ 80 и <90 Вт

Класс защиты от электрического тока: I.

Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 кельвин

Коррелированная цветовая температура, min: ≤ 5000 кельвин

Номинальная мощность: ≥ 30 и <40 Вт

Световой поток: ≥ 5000 и <6500 лм

Степень защиты: IP20

Форма: квадратная.

(примечание: место установки: в подвесной потолок типа байкал яч.600*600мм)

	34
	Светильник светодиодный/панель светодиодная

 
	Вид светильника: встраиваемый

Индекс цветопередачи: ≥ 80 и <90 Вт

Класс защиты от электрического тока: I.

Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 кельвин

Коррелированная цветовая температура, min: ≤ 5000 кельвин

Номинальная мощность: ≥ 30 и <40 Вт

Световой поток: ≥ 5000 и <6500 лм

Степень защиты: IP40

Форма: квадратная.

(примечание: место установки: в подвесной потолок из ГКЛ яч.600*600мм)

	35
	Выключатель автоматический однополюсный 
	Характеристика электромагнитного расцепителя: C. 

Номинальная отключающая способность: 4,5 кА. 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 8А, 

Степень защиты: IP20.

Рабочая температура: в диапазоне от -40°С до +50°С.

	36
	Выключатель автоматический однополюсный 
	Характеристика электромагнитного расцепителя: C. 

Номинальная отключающая способность: 4,5 кА. 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 10А, 

Степень защиты: IP20.

Рабочая температура: в диапазоне от -40°С до +50°С.

	37
	Выключатель автоматический однополюсный 
	Характеристика электромагнитного расцепителя: C. 

Номинальная отключающая способность: 4,5 кА. 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 16А, 

Степень защиты: IP20.

Рабочая температура: в диапазоне от -40°С до +50°С.

	38
	Выключатель автоматический однополюсный
	Характеристика электромагнитного расцепителя: C. 

Номинальная отключающая способность: 4,5 кА. 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 25А, 

Степень защиты: IP20.

 Рабочая температура: в диапазоне от -40°С до +50°С.

	39
	Выключатель автоматический однополюсный 
	Характеристика электромагнитного расцепителя: C. 

Номинальная отключающая способность: 4,5 кА. 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 32, 

Степень защиты: IP20.

 Рабочая температура: в диапазоне от -40°С до +50°С.

	40
	Выключатель автоматический однополюсный 
	Характеристика электромагнитного расцепителя: C. 

Номинальная отключающая способность: 4,5 кА. 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 40, 

Степень защиты: IP20.

 Рабочая температура: в диапазоне от -40°С до +50°С.

	41
	Выключатель автоматический однополюсный 
	Характеристика электромагнитного расцепителя: C. 

Номинальная отключающая способность: 4,5 кА. 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 62, 

Степень защиты: IP20.

Рабочая температура: в диапазоне от -40°С до +50°С.

	42
	Кабель силовой 

ВВГнг-LS.


	Конструктивное исполнение жилы: многопроволочные круглые. 

Материал изоляции: изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В). 

Материал наружной оболочки: из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности (В).
Материал токопроводящей жилы: медные жилы. 

Наличие брони: небронированный (Г).

Номинальное переменное напряжение: 0,66 КВ.

Номинальные сечения токопроводящих жил: 3*2,5 мм2. 

Число токопроводящих жил: 3

	43
	Кабель силовой  

ВВГнг-LS.

	Конструктивное исполнение жилы: многопроволочные круглые. 

Материал изоляции: изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В). 

Материал наружной оболочки: из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности (В).

Материал токопроводящей жилы: медные жилы. 

Наличие брони: небронированный (Г).

Номинальное переменное напряжение: 0,66 КВ.

Номинальные сечения токопроводящих жил: 3*1,5 мм2. 

Число токопроводящих жил: 3

	44
	Кабель силовой 

ВВГнг-LS

	Конструктивное исполнение жилы: многопроволочные круглые. 

Материал изоляции: изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В). 

Материал наружной оболочки: из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности (В).

Материал токопроводящей жилы: медные жилы. 

Наличие брони: небронированный (Г).

Номинальное переменное напряжение: 0,66 КВ.

Номинальные сечения токопроводящих жил: 2*2,5 мм2. 

Число токопроводящих жил: 2.

	45
	Кабель силовой  

ВВГнг-LS

	Конструктивное исполнение жилы: многопроволочные круглые. 

Материал изоляции: изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В). 

Материал наружной оболочки: из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности (В).

Материал токопроводящей жилы: медные жилы. 

Наличие брони: небронированный (Г).

Номинальное переменное напряжение: 0,66 КВ.

Номинальные сечения токопроводящих жил: 3*4,0 мм2. 

Число токопроводящих жил: 3.

	46
	Выключатель автоматический 

 
	Модульный автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат)

Тип: модульный

Номинальный ток: 16 А

	47
	Выключатель автоматический 

 
	Модульный автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат)

Тип: модульный

Номинальный ток: 10 А

	48
	Розетка штепсельная бытового назначения


	Количество гнезд в корпусе: 1 шт. 

Номинальное напряжение: ≥ 220  и  ≤ 250 В. Номинальный ток: 16 А. 

Тип розетки: внешняя (накладная)

	49
	Розетка штепсельная бытового назначения.


	Количество гнезд в корпусе: 2 шт. 

Номинальное напряжение: ≥ 220 и ≤ 250В. 

Номинальный ток: 16 А. 

Тип розетки: внешняя (накладная) 

	50
	Розетка штепсельная бытового назначения.


	Количество гнезд в корпусе: 1 шт. 

Номинальное напряжение: ≥ 220  и  ≤ 250 В. 

Номинальный ток: 16 А. 

Тип розетки: внутренняя (встраиваемая) 

	51
	Розетка штепсельная бытового назначения.


	Количество гнезд в корпусе: 2 шт. 

Наличие заземления: да. 

Номинальное напряжение: ≥ 220  и  ≤ 250 В. 

Номинальный ток: 16 А. 

Тип розетки: внутренняя (встраиваемая) 

	52
	Выключатель электрический для скрытой проводки (одноклавишный скрытой установки)
	Тип: одноклавишный скрытой установки. 

Степень защиты IP20. 

Номинальное напряжение: ≥ 220  и  ≤ 250 В. 

Номинальный ток 10А. 

	53
	Выключатель электрический для скрытой проводки (двухклавишный скрытой установки)
	Тип: двухклавишный скрытой установки. 

Степень защиты IP20. 

Номинальное напряжение: ≥ 220  и  ≤ 250 В. 

Номинальный ток 10А. 

	54
	Выключатель электрический для открытой проводки (одноклавишный открытой установки)
	Тип: одноклавишный открытой установки. 

Степень защиты IP20. 

Номинальное напряжение: ≥ 220  и  ≤ 250 В. 

Номинальный ток 10А. 

	55
	Выключатель электрический для открытой проводки (двухклавишный открытой установки)
	Тип: двухклавишный открытой установки. 

Степень защиты IP20. 

Номинальное напряжение: ≥ 220  и  ≤ 250 В. 

Номинальный ток 10А. 

	56
	Трансформатор тока
	Т-0,66, класс точности 0,5S
Расчетный коэффициент 30

	57
	Фурнитура для дверей металлическая, алюминий

(ручка дверная)
	Металл: алюминий

Тип изделия: ручка 

	58
	Фурнитура для дверей металлическая, сталь

 (ручка дверная)
	Металл: сталь

Тип изделия: ручка 

	59
	Фурнитура для дверей (ручка пластиковая)
	Для пластиковой двери. 

Материал: пластик

	60
	Фурнитура для окон металлическая. 

(планка ответная)
	Металл: сталь. 

Тип изделия: планка ответная

	61
	Фурнитура для окон металлическая. 

(угловой переключатель)
	Металл: сталь. 

Тип изделия: угловой переключатель

	62
	Фурнитура для окон металлическая. 

(опора откидная)
	Металл: сталь. 

Тип изделия: опора откидная

	63
	Фурнитура для окон металлическая. 

(цапфа запорная)
	Металл: сталь. 

Тип изделия: цапфа запорная

	64
	Фурнитура для окон металлическая. 

(ножницы)
	Металл: сталь. 

Тип изделия: ножницы

	65
	Фурнитура для окон металлическая. 

(ручка)
	Металл: сталь. 

Тип изделия: ручка

	66
	Фурнитура для окон пластиковая. 

(ручка)
	Металл: пластик. 

Тип изделия: ручка

	67
	Фурнитура для дверей (доводчик)
	Металл: алюминий

Тип изделия: доводчик 

	68
	Замок для дверей. 

(врезной сувальдный)
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простой. 

Тип замка по принципу работы: механический

Тип конструктивного исполнения корпуса: врезной. 

Тип конструктивного исполнения механизма секретности: сувальдный

	69
	Замок для дверей. 

(врезной цилиндровый)
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простой. 

Тип замка по принципу работы: механический

Тип конструктивного исполнения корпуса: врезной. 

Тип конструктивного исполнения механизма секретности: цилиндровый

	70
	Замок для дверей. 

(накладной сувальдный)
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простой. 

Тип замка по принципу работы: механический

Тип конструктивного исполнения корпуса: накладной. 

Тип конструктивного исполнения механизма секретности: сувальдный

	71
	Замок для дверей.  (накладной цилиндровый)
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простой. 

Тип замка по принципу работы: механический

Тип конструктивного исполнения корпуса: накладной. 

Тип конструктивного исполнения механизма секретности: цилиндровый

	72
	Материал рулонный кровельный   
	Тип структуры полотна: основной

Назначение: кровельный гидроизоляционный

Способ укладки: наплавляемый

	73
	Клей полимерный

 
	Вид: герметик (санитарный герметик)

Водостойкость: да

Тип по количеству компонентов: однокомпонентный

Форма выпуска: гель

	75
	Плитка керамическая

 (керамогранит)
	Вид: керамический гранит (керамогранит)

Длина: 300 мм. Ширина: 300 мм.

Тип покрытия: неглазурованная

	76
	Плитка керамическая

 (керамогранит)
	Вид: керамический гранит (керамогранит)

Длина: 600 мм. Ширина: 600 мм. 

Тип покрытия: неглазурованная

	77
	Потолочная панель 

(в подвесные потолки)
	Размер: 600*600 (+-5) мм, 

Толщина: 12мм

Материал: минеральное волокно

	78
	Смесь сухая строительная

 (клей плиточный)
	Условия применения: для наружных и внутренних работ. Функциональное назначение смеси: клеевая (предназначенная для укладки)

Назначение клеевой смеси: для укладки облицовочных материалов

	79
	Смесь сухая строительная

 (затирка швов)
	Условия применения: для наружных и внутренних работ. Функциональное назначение смеси: затирочная (шовная). Назначение затирочной (шовной) смеси: для узких швов (до 6 мм включительно)

	80
	Краска акриловая 
	Область применения: внутренняя и наружная окраска.

Тип краски: воднодисперсионная

Основа состава: акриловая

Условия применения: для наружных и внутренних работ.

	81
	Краска масляная 
	Область применения: внутренняя и наружная окраска.

Тип краски: готовая к применению

Основа состава (олифы): натуральная

Условия применения: для наружных и внутренних работ.

	82
	Грунт-эмаль по ржавчине
	Область применения: внутренняя и наружная окраска.

Тип краски: готовая к применению, молотковая

Основа состава: алкидная смола

Условия применения: для наружных и внутренних работ


6. Требования к оказываемым услугам:

1. Комплексное обслуживание зданий и сооружений, обслуживание оборудования и инженерных сетей включает в себя оперативное обслуживание с расходными и основными материалами.
2. Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества в соответствии с техническим заданием.
3. Исполнитель оказывает услуги по заявкам Заказчика. Заказчик направляет Исполнителю заявку на оказание услуг по электронной почте. В заявке указывается место, объем, дата, время, период оказания услуг. 

Объем оказываемых услуг определяется исходя из потребности Заказчика
и периодичности оказания услуг на основании заявок в течение всего срока оказания услуг. Периодичность направления заявок (не чаще одного раза в неделю) – не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты оказания услуг (с указанием в заявке даты прибытия для оказания услуг). 
4. При оказании услуг все материалы, в том числе и расходные материалы, включены в цену единицы оказываемой услуги за счет исполнителя. Цена единицы услуг сформирована с учетом всех налогов, сборов, и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом всех затрат Исполнителя на использование техники, доставку, разгрузку, погрузку и обеспечение материалами, инструментами, оборудованием для оказания услуг, спецодеждой, доставку рабочих к месту оказания услуг и обратно, стоимости материалов и иных расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг по контракту, включаемых в цену услуг. 

5. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта назначить ответственное лицо, определить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

6. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику для оформления пропусков перечень автомобилей с указанием номеров и марок автомашин, других транспортных средств, список работников и водителей, которые будут задействованы в оказании услуг с указанием фамилии, имени, отчества)
. В случае внесения изменений в список предоставлять Заказчику дополнительные данные незамедлительно.

7. На объекте Заказчика установлен пропускной режим, в связи с чем пропуск лиц и автотранспорта (представителей обеспечивающих организаций) на объект Заказчика осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП) по пропускам, при наличии документов, удостоверяющих личность.
8. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья сотрудников и сохранность имущества Заказчика, а также окружающей среды, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
9. При несоблюдении этих правил, повлекших за собой случай(и) производственного травматизма или гибели людей, частичного или полного уничтожения материалов и оборудования, Исполнитель несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
10. Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного лица по объекту за организацию работ, за пожарную безопасность, за технику безопасности в трехдневный срок с даты заключения контракта.

11. Оказание услуг Исполнителем не должно препятствовать работе Заказчика.
12. Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан провести инструктаж с обслуживающим персоналом по технике безопасности при оказании услуг и по правилам эксплуатации оборудования и инженерных сетей. 

13. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества Заказчика, возникшие в результате оказания услуг по вине Исполнителя. В случае причинения персоналом Исполнителя ущерба имуществу или отделке зданий Заказчика при оказании услуг, по вине Исполнителя, Исполнитель обязан произвести ремонт и восстановление повреждений за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии от Заказчика.

14. В случае возникновения аварийных ситуаций Исполнитель должен обеспечить прибытие достаточного количества персонала, в том числе и в ночное время в течение трех часов с момента телефонного уведомления и приступает к ликвидации аварии после согласования, в том числе и в телефоном режиме, с Заказчиком объемов и перечня работ. 

15. Заказчик не позднее одного рабочего дня после ликвидации аварии направляет Исполнителю заявку на оказание услуг по устранению аварийной ситуации по форме, установленной контрактом, с ранее согласованным объемом и перечнем работ.

16. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного имущества, переданных Заказчиком Исполнителю для исполнения условий контракта.

17. По окончании оказания услуг ежемесячно передает их результат Заказчику, а также передает Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результатов услуг.

18. Результаты оказанных услуг отражаются в перечне оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные надлежащим образом документы о результатах оказания услуг в соответствии с требованиями контракта и настоящего технического задания.

19. Результаты проверки и устранения неисправностей оборудования в ходе проведения технического обслуживания отражаются Исполнителем в журналах технического обслуживания объекта.

20. В случае выявления неисправности, требующей выполнения работ, не предусмотренных настоящим техническим заданием Исполнитель в срок не позднее 3 рабочих дней со дня выявления такой неисправности предоставляет Акт о выявлении неисправности (Акт технического состояния) с указанием наименование Исполнителя, даты составления акта, наименования инженерной системы ее части, узла, элемента, места неисправности (повреждения) с адресом места нахождения, даты выявления неисправности, описания неисправности с указанием причин ее возникновения, перечня работ, услуг, оборудования и материалов, необходимых для восстановления исправного (работоспособного) состояния инженерной системы (конструктивного элемента), ее части (узла, элемента) с указанием объема и характеристик, позволяющих Заказчику осуществить соответствующую закупку согласно требованиям, в сфере государственных закупок, иных сведений необходимых Заказчику для обеспечения нормального (безопасного) функционирования объекта.

21. Заказчик вправе потребовать заменить обслуживающий персонал Исполнителя.

22. Персонал Исполнителя с внешними признаками алкогольного и иного опьянения на территорию объекта Заказчика не допускается. 

23. Режим работы персонала (за исключением устранения аварийной ситуации) Исполнителя на объекте Заказчика: с 9-00 до 17-30 в рабочие дни, пятница с 9-00 до 16-30. Исполнитель должен предусмотреть возможность выполнения работ в выходные, праздничные дни и после 17-30 при необходимости (по заявке Заказчика).

24.  Исполнитель обязан:

24.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты оказания услуг.

24.2. Доставлять персонал и материалы к месту оказания услуг на своем транспорте за свой счет.

24.3. Обеспечивать сохранность эксплуатационной и другой нормативно-технической документации на оборудование.

24.5. Обеспечить персонал, производящий работы на территории объекта Заказчика исправными, прошедшими своевременную поверку и испытания средствами индивидуальной защиты, исправным, прошедшим своевременную поверку и испытания безопасным инструментом и приспособлениями для выполнения работ, указанных в н контракте, а также средствами индивидуальной защиты, необходимыми при выполнении работниками подрядной организации требований общих норм, правил и обязательств по охране труда и безопасному проведению работ.

24.6. Обеспечивать безусловное соблюдение своими работниками требований: санитарных норм; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающего курение табака в помещениях, занимаемых федеральными органами государственной власти, на рабочих местах, зданиях Заказчика, за исключением специально оборудованных временных мест на открытом воздухе, определенных в установленном Заказчиком порядке; правил пропускного и внутриобъектового режима, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации и Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте Заказчика (Приказ ФТС России от 29.09.2020 № 848 «Об утверждении Инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режимов в таможенных органах Российской Федерации и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России»), норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, профилактических мер по нераспространению вирусных инфекций на объектах Заказчика.

24.7. Выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекает иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

24.8. Составлять акты технического состояния оборудования и инженерных сетей, а также заключения о необходимости выполнения ремонта, приобретения товаров (работ, услуг) с описанием их характеристик и требований к ним, которые позволяют осуществить Заказчику закупку в соответствии с законодательском Российской Федерации о контрактной системе.

24.9. При оказании услуг, в ходе которых образуется открытый огонь, либо используются сварочное оборудование, заблаговременно подготавливает место оказания таких услуг в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

24.10. В ходе оказания услуг обеспечивать собственными силами и средствами наведение (поддержание) порядка в местах оказания услуг (уборка мусора, вывоз (вынос) принадлежащего Исполнителю строительного материала, инвентаря, приборов, инструментов, транспортных средств и т.д.).
	Начальник отдела тылового обеспечения
	                           А.С. Абашев


� -  паспортные данные предоставлены с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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