   Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки)
Строительные материалы, пенофол, дозатор крема.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Осевой канальный вытяжной вентилятор 
	Тип установки: канальный
Вид канала: круглый
Напряжение: 220 В
Мощность (Вт): 14
Производительность: 107 м³/ч
Уровень шума: 35 дБ
Диаметр воздуховодов: 100 мм
Наличие датчика влажности: нет
Наличие таймера: нет
Брызгозащищенное исполнение: есть
Цвет: белый
Обратный клапан: нет
Тип подшипника: скольжения
Тип выключателя: внешний настенный выключатель
Класс защиты: IP24
Габариты без упаковки: 103х103х80 мм
Москитная сетка: нет
Установочная высота: 100 мм
[image: ]
	штука
	1

	2
	Воздуховод гибкий армированный 
	Материал: пластик, сталь

Теплоизоляция: нет
Форма канала: круглая
Диаметр воздуховодов:100 мм
Длина:1 м
[image: ] 
	штука
	5

	3
	Кран шаровой 
	Кран шаровой RTP латунный, вн/нар., PN 25, ручка бабочка 
Вид крана: шаровый
Материал: латунь
Тип присоединения : резьбовой
Тип резьбы:1/2F-1/2M
Номинальное давление (PN) :25 бар
Max температура применения:95 °С
Условный диаметр DN:15 мм
[image: ]
	штука
	2

	4
	Пенофол 
	Тип: вспененный полиэтилен
Назначение: для стен и потолков
Место применения: внутри и снаружи помещения
Длина: 15000 мм
Ширина: 600 мм
Толщина: 10 мм
Площадь покрытия материала: 9 м²
Группа горючести: Г1(слабогорючие)
Материал: пенополиэтилен/фольга
Самоклеющийся: да
Коэффициент теплопроводности: 0.039 Вт/(м·К)
Форма выпуска: рулон
Форма кромки: С (прямая)
Цвет: голубой/серебристый
[image: ]
	метр
	90

	5
	Дозатор крема
	 Дозатор крема 0,15 л
Дозатор крема для аппаратов чистки обуви Prestige c креплением на планку (4 отверстия, планка-переходник.
[image: ]
	штука
	1

	6
	Подводка для смесителя 
	Подводка для смесителя 1/2х М10 60см в нейлоновой оплетке, оболочка ПВХ
Продаётся парными количествами.
Оплетка из нержавеющей стали марки 202 AISI (7 нитей)
Накидная гайка 1/2 нержавеющая сталь марки 204 AISI
Штуцер из никелированной латуни ЛС59 - М10х18 и М10х35
Ниппель латунь ЛС59
Обжимная гильза из нержавеющей стали марки 204 AISI
Наружный диаметр, мм 12,0 ± 0,5
Внутренний диаметр, мм 8,0 ± 0,5
Рабочая температура, оС 0…95
Рабочее давление, МПа (bar) 1,0 (10)
Максимальное рабочее давление МПа (bar) 2,0 (20)
Минимальный внутренний диаметр фитингов, мм 5,8 ± 0,1
Номинальный поток при перепаде давлений 300 кПа до 40 л/мин
	пара
	1

	
	
	
	
	



	Требования к поставке: 

	Отгрузка Товара 
(место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	5 рабочих дня с даты заключения контракта

	Гарантийный срок 
	Гарантия 6 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика
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