Техническое задание на закупку на поставку гипсокартона и комплектующих материалов


Место поставки: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Первомайская 221.
Срок поставки товара: В течении 10 рабочих дней с момента подписания  договора.

Требования к качеству товара: Требования к качеству товара согласно характеристикам указанных в таблице ниже.

Требования  к упаковке: Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.
Стоимость товара включает: Включает все налоги и сборы, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течении срока действия договора не подлежит.
       Договор заключается по цене, предложенной победителем закупки. Цена        договора на сумму НДС не уменьшается.

Ценовое предложение должно содержать: 
1) Наличие лицензии / аттестатов аккредитации (в случае, если требуется для осуществления поставки товара, выполнения работ, оказания услуг необходимо приложить копию лицензии на осуществление деятельности).
2)     Копии документов подтверждающих соответствие участника  и соответствие товара требованиям законодательства РФ.
3)    -Наименование товара,
       -Наименование организации-изготовителя,
       -Страна происхождения,
       -Артикул, либо тип оборудования (при наличии),
       -Описание характеристик согласно технического задания с            определенными показателями (не допускающими двойного толкования),
       -Единицу измерения и количество согласно технического задания Покупателя.
Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки, при этом цена не может быть больше указанной покупателем.
ХАРАКТЕРИСТИКИИ

	№ пп
	Наименование 
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	
Гипсокартон
	 2500×1200×12,5
Предназначен для облицовки офисных помещений, коридоров, помещений с большой проходимостью и имеющих повышенные требования к стойкости лицевого декоративного слоя на стираемость.
Преимущества:
возможность монтажа в горизонтальном или вертикальном расположении панелей,
высокая износостойкость декоративного покрытия в сравнении с водоэмульсионными красками,
простой и быстрый монтаж панелей.
Тип товара
Вид -Влагостойкий, Внутренний, Для сухих помещений
Применение - Для стен
Толщина - 12,5мм
Длина - 2500мм
Ширина - 1200мм
Класс пожарной опасности
КМ1
	шт
	30

	2
	Гипсокартон
	2500×1200×9,5 водостойкий
Предназначен для облицовки офисных помещений, коридоров, помещений с большой проходимостью и имеющих повышенные требования к стойкости лицевого декоративного слоя на стираемость.
Преимущества:
возможность монтажа в горизонтальном или вертикальном расположении панелей,
высокая износостойкость декоративного покрытия в сравнении с водоэмульсионными красками,
простой и быстрый монтаж панелей.
Тип товара
Вид
Влагостойкий, Внутренний, Для сухих помещений
Применение - Для стен
Толщина  9,5мм
Длина   2500мм
Ширина  1200мм
Класс пожарной опасности
КМ1
	шт
	10

	3
	Профиль
	Профиль 60*27*0,5 ПП. Аллюмин. 3м 
Предназначен для закрепления панелей в плоскости стен горизонтально и вертикально. Используется в помещениях с хорошим качеством стены или при ограниченной площади помещений можно монтировать панели непосредственно на стену без металлического каркаса с помощью профиля, закрепляемого непосредственно на несущую стену. Изготовлен из алюминия
 Длина – 3000мм
Ширина – 60мм
Высота – 27мм
Толщина - 0,5 мм
Тип профиля
Установочный
	шт
	92

	4
	Профиль
	Профиль направляющий 27*28*0,60/3м/Премиум
Профиль направляющий (стартовый) ПН 27*28 представляет собой П-образную конструкцию из оцинкованной стали.
 Длина – 3000мм
Ширина – 28мм
Высота – 27мм
Толщина - 0,45 мм
Назначение - используется в качестве стартового (направляющего) профиля при сборке каркасов потолков
	шт
	11

	5
	Подвес
	Подвес прямой 1,0
Для монтажа конструкции из потолочных или стоечных профилей DIN на расстоянии 25-100 мм до основания.
Жесткость базовая
Размер - 60х27 мм
Ширина основания - 60 мм
Стандарт - DIN
Толщина - 1,0 мм
	шт
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