ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики	Единица измерения	Количество
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге		
1	Огнетушитель	28.29.22.110-00000014	Назначение по классу пожара	А; В; С; E	Щелкните, чтобы ввести текст.	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики		штука	6
			Тип	Переносной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид (по типу огнетушащего вещества)	Порошковый (ОП)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип по принципу создания избыточного давления газа	Закачной (з)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Возможность перезарядки	Перезаряжаемый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Номинальная масса огнетушащего вещества	> 1 и ≤ 3	Килограмм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Величина рабочего давления	≤ 2.5	Мегапаскаль	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Минимальная температура эксплуатации	≤ -50	Градус Цельсия	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина струи ОТВ	≥ 2	Метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A)	0,7А		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B)	21В		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки	≤ 10	Процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид огнетушащего порошка	АВСЕ		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид огнетушащей струи	Распыленная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению	≤ 1000	Вольт				
			Марка огнетушителя	ОП-2(3)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Отсутствие характеристик в справочнике КТРУ		
2	Огнетушитель	28.29.22.110-00000014	Назначение по классу пожара	А; В; С; E		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики		Штука	80
			Тип	Переносной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид (по типу огнетушащего вещества)	Порошковый (ОП)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип по принципу создания избыточного давления газа	Закачной (з)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Возможность перезарядки	Перезаряжаемый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Номинальная масса огнетушащего вещества	> 3 и ≤ 5	Килограмм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Величина рабочего давления	≤ 2.5	Мегапаскаль	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Минимальная температура эксплуатации	≤ -50	Градус Цельсия	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина струи ОТВ	≥ 3	Метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A)	2А		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B)	55В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки	≤ 10	Процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Полная масса переносного огнетушителя	≤ 2	Килограмм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид огнетушащего порошка	АВСЕ		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид огнетушащей струи	Распыленная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению	≤ 1000	Вольт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Марка огнетушителя	ОП-4(3)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	отсутствие характеристик в справочнике КТРУ		
3	Огнетушитель	28.29.22.110-00000014	Назначение по классу пожара	А; В; С; E		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики		Штука	16
			Тип	Переносной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид (по типу огнетушащего вещества)	Газовый углекислотный (ОУ)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип по принципу создания избыточного давления газа	Закачной (з)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Возможность перезарядки	Перезаряжаемый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Номинальная масса огнетушащего вещества	> 3 и ≤ 5	Килограмм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Номинальный объем огнетушащего вещества передвижного огнетушителя	> 5 и ≤ 10	Литр; кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Величина рабочего давления	> 2.5	Мегапаскаль	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Минимальная температура эксплуатации	≤ -40	Градус Цельсия	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина струи ОТВ	≥ 3	Метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B)	55В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки	≤ 10	Процент	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид огнетушащей струи	Распыленная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Номинальный объем огнетушащего вещества переносного огнетушителя	> 6 и ≤ 8	Литр; кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению	≤ 10000	Вольт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Марка огнетушителя	ОУ-5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Отсутствие характеристик в справочнике КТРУ		


